|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ZŠ a MŠ Družby - stavební úpravy školního bytu na učebnu a byt 1+1, Karviná** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. Cena** | **Cena** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dodatek** | | **D01: Dodatek 01 - VCP+MNP** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***SO\_01: Stavební práce*** |  |  |  | ***–*** |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **003: Svislé konstrukce** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 156 | SP | 346272236 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm | m2 | 0,400 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **006: Úpravy povrchu** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 157 | SP | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 0,720 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 158 | SP | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 6,400 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 159 | SP | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 24,700 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 160 | SP | 612311121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 24,700 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 161 | SP | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 3,300 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 162 | H | 59051480 | profil rohový Al s tkaninou | m | 5,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 163 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 4,400 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 164 | SP | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 4,440 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 165 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 4,440 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 166 | SP | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 3,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 167 | SP | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 3,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 168 | SP | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 3,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 169 | SP | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 3,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 170 | SUB | 63245\_01R | Příplatek k potěru za spádování vaničky | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 171 | SP | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | - 3,650 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 172 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | - 3,200 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 173 | SP | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 1,560 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 174 | SP | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček | m2 | 13,600 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 175 | SP | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0,312 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 176 | SP | 965081222 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm | m2 | 1,930 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 177 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 13,600 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **099: Přesun hmot HSV** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 178 | SP | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 1,466 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 179 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,466 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 180 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 29,320 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 181 | SP | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1,466 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 182 | SP | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 1,142 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **711: Izolace proti vodě a vlhkosti** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 183 | SP | 711193121 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková | m2 | 3,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 184 | SP | 711193131 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková | m2 | 7,280 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 185 | SP | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna | m | 6,800 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 186 | H | 28329000 | pás těsnící pro pracovní a dilatační spáry a trhliny tl 1mm š 100mm | m | 10,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 187 | SP | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 3,420 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **721: Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 188 | SP | 721210817 | Demontáž vpustí vanových DN 70 | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 189 | SP | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 190 | SP | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75 | m | 3,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 191 | SP | 721219128 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 192 | SUB | 721\_01R | sprchový žlab nerez ke zdi 850mm s roštem | ks | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 193 | SP | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 3,500 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 194 | SP | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 195 | SP | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 196 | SP | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 1,840 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **722: Vnitřní vodovod** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 197 | SP | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 8,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 198 | SP | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 11,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 199 | SP | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 5,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 200 | SP | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 11,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 201 | SP | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1" | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 202 | SP | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 203 | SP | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 1,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **725: Zařizovací předměty** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 204 | SP | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 205 | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 206 | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 207 | SP | 725840850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 208 | SP | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva vč. sifonu a vtoku | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 209 | H | 64211032 | umyvadlo keramické závěsné Jika Lyra Plus 55x45cm | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 210 | SP | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 211 | H | 55144048 | baterie umyvadlová Jika Talas, bez výpusti | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 212 | SP | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 213 | H | 55145590 | sprchový systém Novaservis Titania Fresh | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 214 | SP | 725244904 | Montáž sprchových dveří | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 215 | H | 55484141 | dveře sprchové Ravak Supernova 1200x1980mm | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 216 | SP | 725590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m | t | 0,163 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 217 | SP | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 | soubor | 3,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 218 | H | 55141040 | ventil rohový 1/2" | kus | 3,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 219 | SP | 725539203 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 219 | H | TTM.231162 | ohřívač vody elektrický OKCE 80 | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 220 | SP | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 0,240 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **735: Ústřední vytápění - otopná tělesa** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 221 | SP | 73516181\_1 | Demontáž koupelnového žebříku | kus | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 222 | SUB | 73519291\_1 | Zpětná montáž otopných těles | ks | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 223 | SP | 998735203 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | % | 2,390 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **766: Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 80 | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | - 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 81 | SUB | 766\_01R | dveře interierové plné 600-800/1970, CPL | ks | - 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 224 | SUB | 766\_03R | kování klika - WC zámek | ks | - 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **771: Podlahy z dlaždic** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 229 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 230 | SP | 771577112 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor | m2 | 3,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 231 | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,120 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 232 | H | 59761290 | dlaždice keramické Rako Travertin reliefní, 30x30cm | m2 | 3,800 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 233 | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,800 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 234 | SUB | 771\_01R | D+M spádová lišta | m | 1,300 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 235 | SP | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **776: Podlahy povlakové** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 265 | SUB | 776\_03R | Vyrovnání pod podlahy, náběhy | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **781: Obklady** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 236 | SP | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 5,160 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 237 | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 16,510 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 238 | SP | 781571141 | Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem | m | 2,100 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 239 | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 6,300 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 240 | H | 59761000 | obkládačky keramické Multi Laura 25x33cm | m2 | 19,500 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 241 | SP | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 0,350 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 242 | H | 634651\_1 | zrcadlo Naturel 40x60cm | ks | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 243 | SP | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3,540 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **784: Malby** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 244 | SP | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,400 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 245 | SP | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,400 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 246 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,400 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 247 | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 6,400 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 248 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 6,500 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 250 | SUB | VN\_01 | Paušální poplatek za spotřebu vody a el. energie | soubor | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Objekt*** | | ***SO\_02: Silnoproudá elektrotechnika*** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 251 | SUB | 974031121 | Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně | m | 30,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 252 | SUB | 974031122 | Vysekání kabelových rýh š.30x70mm v cihelné stěně | m | 15,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **210 01: Krabice běžné** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 253 | SUB | 210 01-0301 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová - KP67/3 | ks | 6,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 254 | SUB | 210 01-0311 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová - KU 68 - 1903 | ks | 6,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **210 10: Ukončení vodičů** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 255 | SUB | 210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 | ks | 16,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **210 19: Rozváděče, rozvodné skříně, desky a svorkovnice** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 256 | SUB | 210 19-0002 | Montáž oceloplechových rozvodnic do váhy 50kg - Dolnění přístrojů do stávající rozvodnice dle PD | ks | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **210 80: Voriče a kabely uložené pod omítkou** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 257 | SUB | 210 80-0106 | Kabely CYKY 750 V 3x2.5 mm2 uložený pod omítkou - CYKY-J 3x2.5 | m | 60,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 258 | SUB | 210 80-0115 | Kabely CYKY 750 V 5x1.5 mm2 uložený pod omítkou - CYKY-J 5x1.5 | m | 35,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 259 | SUB | 210\_01R | Lišta vkládací 22x24mm vč montáže | m | 35,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 260 | SUB | 210\_02R | Podružné měření 3f | ks | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 261 | SUB | 210\_03R | Podružný materiál | ks | 1,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **900: Hodinová zůčtovací sazba** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 147 | SUB | 900 -.RT2 | Dokumentace skutečného provedení stavby | h | - 5,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 150 | SUB | 900 -.RT5 | Nepředvídatelné práce | h | - 10,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **973 03: Vybourání otvorů ve zdivu cihelném** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 263 | SUB | 973 03-1614 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 5x5x5 cm | ks | 16,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **xxx** |  |  |  |  |  |
| 264 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 7,000 | **xxx** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |