## Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.**

### Smluvní strany

**Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace**

Sídlem Jasenice 528, 755 01 Vsetín

IČ: 75 06 34 68

DIČ: CZ75063468

Zastoupeno: Ing. Josefem Stejskalem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Tel.:

e-mail:

*Jako kupující na straně jedné*

*( dále jen* ***„kupující“*** *)*

a

**Unikont Group s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice

IČO: 41193113

DIČ: CZ41193113

Zastoupeno

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

č.ú.: 2056970101/2600

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

*Jako prodávající na straně druhé*

*( dále jen* ***„prodávající****“ )*

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny

**2.**

### Předmět plnění

1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem:

**"** **Dodávka malého komunálního vozidla“**

1. Předmětem plnění je tato dodávka:

Jedná se o dodávku 1 ks malého komunálního vozidla kategorie SS v souladu technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží. Součástí dodávky je i doprava a zaškolení.

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami v ČR vydané příslušným orgánem dle zákona č.51/2001 Sb., pokud takové pro dané zboží existuje. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
2. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
3. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
4. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
5. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

**3.**

**Kupní cena a splatnost**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena v Kč bez PDH | DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| 2.750.000,- | 577.500,- | 3.327.500,- |

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

* pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

1. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.
2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.
3. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

**4.**

**Doba a místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně dokladů dle čl. 2.), **do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.**
2. Místem plnění předmětu smlouvy je: sídlo kupujícího
3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 48 hod. před termínem dodání.

**5.**

**Záruční podmínky**

1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 24 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.
7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí Unikont Group s.r.o., ul. 2.května 685, 763 61 Napajedla. Prodávající se zaručuje provedením servisu do 30 dnů od písemného nahlášení závady. Cena hodinové zúčtovací sazby je 1.450,- Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. Cena za cestovné k servisu činí 20,- Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

**6.**

**Sankce**

1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.
5. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne kupujícímu nárok, je kupující oprávněn započíst proti doplatku kupní ceny fakturované prodávajícím.

**7.**

**Závěrečná ujednání**

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a kupující jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující a prodávající obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smlouva byla vyhotovena v písemné formě.
7. Smlouva nabývá v platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy smlouvy: Technická specifikace plnění

Ve Vsetíně dne: V Praze dne:

…..................................................... …....................................................

Ing. Josef Stejskal, ředitel

Příloha Technická specifikace plnění

**Technická specifikace – malé komunální vozidlo kategorie SS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky** | **„Dodávka malého komunálního vozidla“** |

**Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že nabídka na dodávku dodavatele:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní název, jméno | Unikont Group s.r.o. |
| Sídlo | Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice |
| IČO | 41193113 |

**splňuje**

*níže uvedené minimální technické parametry:*

|  |
| --- |
| **1 ks Nákup komunálního vozidla** (výrobce a typové označení):  Multicar M31 C, HAKO GmbH, Bad Oldesloe, Německo  …………………………………………………………………………   * Stroj splňuje technické požadavky dle zákona č.22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a příslušné ČSN a CE normy z hlediska technických parametrů, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. |

**Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat následující kritéria. Zadavatel nepřipouští alternativní řešení.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace požadavků zadavatele** | **ANO / NE** | **Parametr / hodnota** |
| Malý speciální nákladní automobil, určení jako nosič komunálních nástaveb | ANO |  |
| Vozidlo rok výroby 2023-24 | ANO |  |
| Max. nájezd vozidla do 300 Mth | ANO | 230 Mth |
| Vozidlo kategorie SS, do 3,5 tuny | ANO |  |
| Termín dodání do 30 dnů | ANO |  |
| **MOTOR** | | |
| Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 108 kW | ANO | 110 kW |
| Točivý moment min. 320 Nm | ANO | 320 Nm |
| Elektronická regulace pracovních otáček s tempomatem | ANO |  |
| Palivová nádrž o min. využitelném objemu 90 litrů, uzamykatelná | ANO | 90 litrů |
| Emisní limit Euro 6D s bezúdržbovým filtrem pevných částic | ANO |  |
| **PŘEVODOVKA** | | |
| Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět | ANO |  |
| Zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny | ANO |  |
| Plazivý chod | ANO |  |
| Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 až 90 km/h | ANO |  |
| Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka | ANO |  |
| **ROZMĚRY A HMOTNOSTI** | | |
| Šířka vozidla max. 1 630 mm (bez nástaveb) | ANO | 1.630 mm |
| Délka vozidla max. 4.700 mm (bez nástaveb) | ANO | 4.650 mm |
| Rozvor náprav max. 2.500 mm | ANO | 2.450 mm |
| Legislativní celková hmotnost do 3,5 t | ANO |  |
| Povolené zatížení na zadní nápravu min. 2,3 t | ANO | 2,7 t |
| Povolené zatížení na přední nápravu min. 2,3 t | ANO | 3,1 t |
| RÁM, NÁPRAVY, BRZDY | |  |
| Robustní rám podvozku vyrobený z ocelových profilů | ANO |  |
| Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy elektronicky odpínatelný z kabiny vozidla | ANO |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech | ANO |  |
| Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce | ANO |  |
| Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení | ANO |  |
| Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu) | ANO |  |
| Celoroční pneumatiky, rozměr 225/75 R16C | ANO |  |
| Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči | ANO |  |
| Zadní náprava pevná s listovými pružinami | ANO |  |
| Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě, elektricky ovládaná z kabiny | ANO |  |
| Ruční parkovací brzda bubnová | ANO |  |
| **KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY** | |  |
| Sklápěcí kabina pro lehký přístup k motoru | ANO |  |
| Plastové nerezavějící opláštění kabiny | ANO |  |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  |
| Kabina dvoumístná, bezpečnostní pásy | ANO |  |
| Mechanicky nastavitelné samostatné sedadlo řidiče | ANO |  |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka a elektrické stahování oken | ANO |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko | ANO |  |
| 2 reproduktory, anténa, kabeláž, rádio s HF | ANO |  |
| Střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety | ANO |  |
| Varovné reflexní červenobílé pruhy | ANO |  |
| Servořízení (s posilovačem) | ANO |  |
| Min. 1 teleskopický maják LED na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny) | ANO |  |
| LED pracovní světlomet pro osvětlení korby vozidla | ANO |  |
| Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně) | ANO |  |
| Odpojovač baterie | ANO |  |
| **PRACOVNÍ HYDRAULIKA** | |  |
| Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru | ANO |  |
| Náhon čerpadla elektricky odpínatelný elektrickým spínačem z kabiny | ANO |  |
| Univerzální dvou-okruhová hydraulika pro pohon nástaveb, 2 samostatné operační okruhy s možností regulace průtoku | ANO |  |
| Požadovaný výkon hydraulických okruhů min.: průtok 2x 55 l/min., nastavitelný tlak min. 200 barů | ANO | 2 x 55 l/min, 20 bar |
| Výkonný chladič hydraulického oleje pracující i ve vysokých teplotách za kabinou, pomocné ventilátory | ANO |  |
| Nádrž na hydraulický olej o objemu min 65 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu | ANO | 65 litrů |
| Dva ovládací okruhy k předním nástavbám s plovoucí pozicí s možností nastavení průtoku v rozmezí 2-13 l/min. | ANO |  |
| **NÁSTAVBY PEVNĚ SPOJENÉ** | |  |
| Přední upínací deska typu SWV 500 pro nesení nástaveb – hydraulicky polohovatelná tlačítkem z kabiny s plovoucí polohou, napojení na samostatný ovládací okruh hydrauliky, kloubové uchycení k rámu vozidla. | ANO |  |
| Třístranná sklápěná korba; zesílená podlaha s upevňovacími oky (min. 4 ks); štít za kabinou proti přesypání | ANO |  |
| Zajištění bočnic a zadního čela proti nárazu (deformaci) při sklopení gumovými dorazy | ANO |  |
| **KOMUNÁLNÍ NÁSTAVBY ODNÍMATELNÉ** | |  |
| Čelní sněhová radlice šípová, ocelová konstrukce, odklízecí šířka 1,7 – 1,8 metru, hydraulické přetáčení do obou stran, gumové břity, výstražné praporky, reflexní prvky | ANO | 1,72 m |
| Sypač vozovek umístěný do korby nosiče, ocelová konstrukce umožňující posyp solí i inertním materiálem, objem sypače min. 1000 litrů, funkce Stop&Go, hydraulický pohon sypače od podvozku, výklopné rozmetadlo a šachta z nerezu, ovládání sypače pomocí ovladače z kabiny vozidla, ochranné síto, odklopná střecha, reflexní prvky | ANO | 1.000 litrů |
| **DOPLŇKOVÁ VÝBAVA** | |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo totožné s požadovaným rozměrem | ANO |  |
| Konzervace podvozku a korby voskem | ANO |  |
| Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta | ANO |  |
| Zakládací klín připevněný na vozidle | ANO |  |
| Dvoustupňový zvedák a kolový klíč | ANO |  |
| Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Předání a zaškolení v sídle zadavatele | ANO |  |

V Praze dne

……………………

Razítko a podpis