KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části

Objednatel Projektant Zhotovitel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mladecko | JKSO |  |
| Oprava terasy - spojovací krček z modřínových fošen + odvodnění | EČO |  |
|  | Místo | Mladecko |

IČ DIČ

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 05.09.2016 |

Měrné a účelové jednotky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A Základní rozp. náklady** | | | | **B Doplňkové náklady** | | | **c** | | **Vedlejší rozpočtové náklady** | |
| 1 | HSV | Dodávky | 5 860,84 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | Montáž | 15 686,36 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 8 501,76 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | Montáž | 33 223,52 | 11 |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "NI" | Dodávky | 0,00 |  | |  | 17 | Ostatní | | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 |  | |  | 18 | VRN z rozpočtu | | 1 000,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 63 272,48 | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 1 000,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |
| **Projektant**  Datum a podpis | | | | Razítko | | | **D** | | **Celkové náklady** | |
| 23  24 | Součet 7, 12, 19-22 | | 64 272,50 |
| I  15% 64 272,50 DPH | | 9 640,90 |
| **Objednatel**  Datum a podpis | | | | Razítko | | | 25 | 21 % 0,00 DPH | | 0,00 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | | **73 913,40** |
| **E** | | **Přípočty a odpočty** | |
| **Zhotovitel**  ábýyL/ /C | | |  |  | | | 27 | Dodávky objednatele | | 0,00 |
|  | Palackého 378/42, Ostrava-Přívoz, 702 00 IČO: 25821491, DiČ: CZ25821491 prov.: Vrchní 4, Opava 5, 747 05 Razítko | | | 28 | Klouzavá doložka | | 0,00 |
| jáatum a podpis | | | | 29 | Zvýhodnění **+** - | | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mladecko

Objekt: Oprava terasy - spojovací krček z modřínových fošen + odvodnění

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.09.2016

HSV Práce a dodávky HSV 21 547,20

1 Zemní práce 4 297,77

1. Komunikace pozemní 684,00
2. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 179,04

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 952,40

96 Bourání konstrukcí 3 984,36

1. Přesun sutě 3 523,30
2. Přesun hmot 2 926,33

PSV Práce a dodávky PSV 41 725,28

713 Izolace tepelné 232,20

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 293,44

1. Konstrukce tesařské 16 767,27
2. Konstrukce suché výstavby 498,68
3. Konstrukce klempířské 2 887,47

767 Konstrukce zámečnické 8 893,46

783 Dokončovací práce - nátěry 8 152,76

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

**Celkem 64 272,48**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 762 | 762526111 | Položeni podkladního roštu z fošen vč. dodávky modřínového řeziva | m | 28,800 | 115,00 | 3 312,00 | 15,0 |
|  |  |  |  | 7,20\*4 |  | 28,800 |  |  |  |
| 33 | K | 762 | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 10,800 | 73,90 | 798,12 | 15,0 |
| 34 | K | 762 | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 159,491 | 5,13 | 818,19 | 15,0 |
|  | D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 498,68 |  |
| 35 | K | 763 | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 9,100 | 54,80 | 498,68 | 15,0 |
|  |  |  |  | 6,50\*1,40 |  | 9,100 |  |  |  |
|  | D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 2 887,47 |  |
| 36 | K | 764 | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti | m | 14,400 | 19,60 | 282,24 | 15,0 |
|  |  |  |  | 7,20\*2 |  | 14,400 |  |  |  |
| 37 | K | 764 | 764548423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TÍZn předzvětralého plechu průměru 100 mm | m | 3,000 | 854,00 | 2 562,00 | 15,0 |
| 38 | K | 764 | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 28,442 | 1,52 | 43,23 | 15,0 |
|  | D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 8 893,46 |  |
| 39 | K | PK | 767R01 | Doplnění ocelové konstrukce spojovacího můstku pod dřevěnou fošnovou podlahu | kg | 150,000 | 58,50 | 8 775,00 | 15,0 |
|  |  |  |  | "předpoklad" 150 |  | 150,000 |  |  |  |
| 40 | K | 767 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 87,750 | 1,35 | 118,46 | 15,0 |
|  | D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 8 162,76 |  |
| 41 | K | 783 | 783721113 | Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování | m2 | 38,520 | 113,00 | 4 352,76 | 15,0 |

"fošny

10,80\*2,5 27,000

"rošt

28,80\*0,40 11,520

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 783 783R01 | Očištění a nový trojnásobný antikorozní nátěr ocelové konstrukce spojovacího můstu | kpl | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 | 15,0 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 43 | K | 000 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,0 |

Celkem **64 272,48**

(0,20\*0,20-PI\*0,05\*0,05)\*1,50 0,048

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 5 952,40 |  |
| 13 | K | 221 | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 1,500 | 362,00 | 543,00 | 15,0 |
| 14 | M | MAT | 592270000 | žlab odvodňovací ACO N100 polymerbeton | kus | 1,000 | 947,20 | 947,20 | 15,0 |
| 15 | M | MAT | 592270250 | vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm | kus | 1,000 | 2 584,00 | 2 584,00 | 15,0 |
| 16 | M | MAT | 592270220 | rošt můstkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm | kus | 3,000 | 543,40 | 1 630,20 | 15,0 |
| 17 | M | MAT | 592270270 | čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 | kus | 1,000 | 248,00 | 248,00 | 15,0 |
|  | D |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 3 984,36 |  |
| 18 | K | 013 | 963051110 | Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm | m3 | 0,864 | 3 230,00 | 2 790,72 | 15,0 |
|  |  |  |  | 10,80\*0,08 |  | 0,864 |  |  |  |
| 19 | K | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 10,800 | 50,80 | 548,64 | 15,0 |
|  |  |  |  | 1,50\*7,20 |  | 10,800 |  |  |  |
| 20 | K | 013 | 974042585 | Vysekáni rýh v betonové mazanině hl do 250 mm š do 200 mm | m | 1,500 | 430,00 | 645,00 | 15,0 |
|  |  |  |  | "pro napojení odvodňovacího žlábků do svodu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3 523,30 |  |
| 21 | K | 013 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3,167 | 467,00 | 1 478,99 | 15,0 |
| 22 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,167 | 224,00 | 709,41 | 15,0 |
| 23 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 44,338 | 9,75 | 432,30 | 15,0 |
| 24 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,167 | 285,00 | 902,60 | 15,0 |
|  | D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2 926,33 |  |
| 25 | K | 011 | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 3,513 | 833,00 | 2 926,33 | 15,0 |
|  | D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 41 725,28 |  |
|  | D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 232,20 |  |
| 26 | K | 713 | 713110851 | Odstranění tepelné izolace stropů z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 10,800 | 21,50 | 232,20 | 15,0 |
|  | D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 4 293,44 |  |
| 27 | K | 721 | 721173315 | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110 | m | 9,500 | 355,00 | 3 372,50 | 15,0 |
|  |  |  |  | "pro napojení odvodňovacího žlábku do svodu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | "pro napojeni svodu do dešťové kanalizace |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,50 |  | 7,500 |  |  |  |
| 28 | K | 721 | 72R01 | Napojení dešťové kanalizace na stávající potrubí vložením odbočky | kus | 1,000 | 850,00 | 850,00 | 15,0 |
| 29 | K | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 42,225 | 1,68 | 70,94 | 15,0 |
|  | D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 16 767,27 |  |
| 30 | K | 762 | 762523108 | Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz | m2 | 10,800 | 309,00 | 3 337,20 | 15,0 |
|  |  |  |  | 1,50\*7,20 |  | 10,800 |  |  |  |
| 31 | M | MAT | 605110725 | fošny modřínové hoblované tl. 50 mm | m2 | 12,960 | 656,00 | 8 501,76 | 15,0 |

ROZPOČET

Stavba: Mladecko

Objekt: Oprava terasy - spojovací krček z modřínových fošen + odvodnění

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.09.2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky |  | Popis |  | ■ ■ ■;(' ■! " | MJ | Množství  celkem | Cena  jednotková | Cena celkem | Sazba  DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | j "•"n ' ' . | 5 | — | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 21 547,20 |
|  | D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 4 297,77 |
| 1 | K | 221 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 1,500 | 45,30 | 67,95 |
|  |  |  |  | 1,50\*1,00 |  | 1,500 |  |  |
| 2 | K | 221 | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 1,500 | 252,00 | 378,00 |
| 3 | K | 001 | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 2,640 | 578,00 | 1 525,92 |
|  |  |  |  | "pro odvodňovací žlábek |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40\*0,40\*1,50 |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  |  | "pro napojení svodu do deštové kanalizace |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40\*0,80\*7,50 |  | 2,400 |  |  |
| 4 | K | 001 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 1,140 | 75,10 | 85,61 |
|  |  |  |  | 0,76+0,38 |  | 1,140 |  |  |
| 5 | K | 001 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 2,280 | 68,40 | 155,95 |
|  |  |  |  | 1,14\*2 |  | 2,280 |  |  |
| 6 | K | 001 | 162R01 | Naložení a odvoz výkopku na skládku | kus | 1,000 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 7 | K | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně | m3 | 0,760 | 311,00 | 236,36 |
|  |  |  |  | 0,40\*0,20\*(2,00+7,50) |  | 0,760 |  |  |
| 8 | M | MAT | 583312890 | kamenivo těžené drobné frakce 0-2 mm | t | 1,520 | 297,00 | 451,44 |
| 9 | K | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,380 | 833,00 | 316,54 |
|  |  |  |  | 0,40\*0,10\*(2,00+7,50) |  | 0,380 |  |  |
|  | D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 684,00 |
| 10 | K | 221 | 566901133 | Vyspravení podkladu štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 1,500 | 202,00 | 303,00 |
| 11 | K | 221 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - zpětné zadláždění | m2 | 1,500 | 254,00 | 381,00 |
|  | D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 179,04 |
| 12 | K | 014 | 631312141 | Doplnění rýh betonem prostým | m3 | 0,048 | 3 730,00 | 179,04 |

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

"pro napojení odvodňovacího žlábků do svodu

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0