Dodatek č. 1 7723591023E
*ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. JO.2023
(dále jen jako „dodatek“)*

uzavřený mezi

1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

se sídlem: Zďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 00842001

DIČ: CZ00842001

zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446

bankovní spojení: XXXX

č.účtu: XXXX

tel. XXXX fax: XXXX

(dále jen „objednatel“)

2. GiTy, **a.s.**

se sídlem: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno

IČ: 253 02 400

DIČ: CZ253 02 400

zastoupená: XXXX

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2017

bankovní spojení: XXXX č.účtu: XXXX

tel.: XXXX, fax: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 14 odst. 2 Smlouvy o dílo pro realizaci díla **„Posílení datových rozvodů v chirurgickém pavilonu“,** uzavřené dne 23.10.2023 na základě zadávacího řízení kveřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod ev. č. VZ/23/15 (dále jen „smlouva“), oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy:

I.

Úvodní ustanovení

Během provádění díla specifikovaného v čl. 1 smlouvy vznikla potřeba víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č.l - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.**

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran ohledně změny článku 6 odst. 1 smlouvy týkající se ceny díla a čl. 2 odst. 3 smlouvy týkající se doby plnění díla.
2. S ohledem na vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla se mění cena díla uvedená v čl. 6 odst. 1 smlouvy dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací a méněprací (příloha č. 1 dodatku) následovně:

Smluvní cena díla ve výši 1.659.732,00 Kč bez DPH se navyšuje o částku 329.726,72 Kč bez DPH a současně snižuje o částku 42.176,83 Kč bez DPH.

Celková cena díla je tedy následující:

**Cena díla bez DPH: 1.947.281,89 Kč**

Cena díla s DPH: 2.356.211,09 Kč

1. Smluvní strany se s ohledem na rozšíření rozsahu díla o vícepráce oboustranně dohodly na změně termínu pro dokončení díla. Cl. 2 odst. 3 smlouvy se dodatkem mění a nově zní:

„Realizace předmětu díla započne po nabytí účinnosti smlouvy dle ust. čl. 14 odst. 13 této smlouvy a po předání místa plnění dle ust. čl. 3 odst. 1, nejdříve však 1.1.2024. Dílo musí být dokončeno nej později do **30.6.2024.“**

ni.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech splatností originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 provedení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a měněprací.

V Novém Městě na Moravě, dne 24.05.2024 V Brně, dne 24.05.2024

Za objednatele:

XXXX XXXX Za zhotovitele:

 XXXX XXXX

příloha č.1

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Stavba: Objekt chirurgie - posílení datových rozvodů

objednatel: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace místo plnění: chirurgický pavilon, Žďárská 603, 592 31 Nové Město na Moravě

|  |
| --- |
| Vícepráce |
| **Položka z rozpočtu** | **MJ** | Počet MJ | **Cena z SoD** | **Cena celkem** |
| Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného | kus | 2 | XXXX | XXXX |
| 19" MODULÁRNÍ PATCHPANEL 48X RJ45 1U SE ZADNÍM MANAGEMENTEM | kus | 2 | XXXX | XXXX |
| Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 70 | XXXX | XXXX |
| Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 70 | XXXX | XXXX |
| 6X MODUL RJ45 CAT.6A STP S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition A CERTIFIKACI NA KOMPATIBILITU S POE++ | m |  | XXXX | XXXX |
| DLE IEEE 802.3bt | 14 | XXXX |
| Kabel CAT6A 10GX, Bonded-Pair,4pr, F/UTP, PE Jkt, CMR, 305m Ethernet up to 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5. HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, pr.vodiče:AWG23 B2cas1d0 | m | 6850 | XXXX | XXXX |
| Drátěný kabelový žlab 150/100 | m | 150 | XXXX | XXXX |
| Podpěra 150-pro*žlab* 50/50, 150/50, 150/100 | ks | 154 | XXXX | XXXX |
| Držák 3/150 pomocí závitové tyče - pro žlab 150/50, 150/100 | ks | 410 | XXXX | XXXX |
| Závitová tyč 8 mm/1m | ks | 410 | XXXX | XXXX |
| Trapézový držák M8 zatížení 60kg včetně spqovaciho materiálu | ks | 120 | XXXX | XXXX |
| Spojka závitové tyče | ks | 290 | XXXX | XXXX |
| Demontáž a zpětná montáž podhledů včetně výměny poškozených částí | m | 60 | XXXX | XXXX |
| Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 1050 | XXXX | XXXX |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **329 726,72 Kč** |

Méněpráce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka z rozpočtu** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena z SoD** | **Cena celkem** |
| *P1Aa P1C* |  |  |  |  |
| Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 4 | XXXX | XXXX |
| Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 30 | XXXX | XXXX |
| Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 34 | XXXX | XXXX |
| Stavební pojivo pro uloženi el. materiálu pro obyčejné omítky | kg | 300 | XXXX | XXXX |
| Ostatní práce pro trasy vložení požámé těsnicího materiálu pro prostup | kus | 10 | XXXX | XXXX |
| Označeni ucpávky | kus | 18 | XXXX | XXXX |
| Revize ucpávky | kus | 18 | XXXX | XXXX |
| protipožární kabelový disk kabely s jedním vodičem pr.<= 14mm, kabely svíce vodiči pr. <= 19mm E190, beton, zdivo, SDK-stěna | kus | 4 | XXXX | XXXX |
| zpevňující tmel kabely svazek pr.<= 50mm beton, zdivo. SDK. stěna strop | kus | 3 | XXXX | XXXX |
| CP 670/CFS-CT, protipožární povlak žlab š.150-400 beton, zdivo. SDK. stěna strop | kus | 3 | XXXX | XXXX |
| protipožární povlak utěsnění rezervních trubek do pr.50 stěna strop | kus | 3 | XXXX | XXXX |
| Celkem méněpráce za objekt |  |  |  | **25 644,55 Kč** |
| P1B |  |  |  |  |
| Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 4 | XXXX | XXXX |
| Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 20 | XXXX | XXXX |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1 | XXXX | XXXX |
| Celkem méněpráce za objekt |  |  |  | **5 319,64 Kč** |
| P1A,B,C -silnoproud |  |  |  |  |
| Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A. pro prostředí normální, provedení 2P + PE | kus | 8 | XXXX | XXXX |
| Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 2P+PE. 250V/16A. IP20, barva ZELENÁ |  |  |  |  |
| 5519B-A02347Z |  |  |  | XXXX |
| Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, s popisovým polem |  |  |  |  |
| 2CKA001754A2155 |  |  |  | XXXX |
| Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových |  |  |  |  |
| kruhových pro sádrokartonové příčky |  |  |  | XXXX |
| Krabice univerzální bezhalogenová HF do SDK. barva čemá. rozměry 78x45 mm, materiál PP-PPO. třída reakce na oheň podkladového materiálu A1- | kc |  |  |  |
| D, průměr frézovaného (vrtaného) otvoru 73,5 mm. KOPOS KU 68 LA/1HF\_FA. EAN 8595057633964 |  |  |  | XXXX |
| Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem | m | 6 | XXXX | XXXX |
| Parapetní kanál 110x65 D. bílý, délka jednoho dílu L=2 m, montáž klasických přístrojů. |  |  |  |  |
| Parapetní žlab KOPOS PK 110x65 D HD 2m bílá | m |  |  | XXXX |
| Přístrojová krabice pro parapetní kanály, bílá. |  |  |  |  |
|  | ks | 5 | XXXX |  |
| Krabice KOPOS KP PK HB |  |  |  | XXXX |
| Kryt 110x65 D koncový. |  |  |  |  |
|  | ks | 2 | XXXX |  |
| Kryt KOPOS PK 110x65 D koncový 8211 HB bílá |  |  |  | XXXX |
| Celkem méněpráce za objekt |  |  |  | **11 212,64 Kč** |

Rekapitulace

1 659 732,00 Kč

Cena z SoD % vícepráce

Dekém méněpráce

Doplatek celkem

19,87%

42 176,83 Kč

287 549,89 Kč

Celková cena za dílo se započtením více/méněprací

**1 947 281,89 Kč**