|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení | |  |  |  |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** | | | | | | | |
| Číslo zakázkyky: 99-725 | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  | vypracoval: | XXXXXXXXXXX |
| Jednotkové ceny | |  |  |  |  | datum: | 01.02.2024 |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY** |  |  |  |  |  |  |
|  | *DEMONTÁŽE* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyhledání, označení a odpojení vývodů ze stáv. rozvaděčů | kpl | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 2. | Demontáž zapuštěného rozvaděče | ks | 3,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
|  | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krabice rozvodná zapuštěná, vč. zapojení | ks | 194,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 4. | Ukončení vodičů do 25 | ks | 36,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 5. | Ukončení celoplast. kabelů do 3x2,5 | ks | 157,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 6. | Ukončení celoplast. kabelů do 5x2,5 | ks | 58,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 7. | Ukončení celoplast. kabelů do 5x25 | ks | 16,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 8. | Kabel 1-CXKH-R 5x25 (kategorie B2ca, s1, d0, a1) | m | 210,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 9. | Kabel 1-CXKH-R 5x2,5 (kategorie B2ca, s1, d0, a1) | m | 84,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 10. | Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 (kategorie B2ca, s1, d0, a1) | m | 1 968,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 11. | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 168,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 12. | Vodič CYA 25 zž | m | 752,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 13. | Rozvaděč RS12+2 - viz výkr. č. EL.3 | ks | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 14. | Rozvaděč RS4+2 - viz výkr. č. EL.4 | ks | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 15. | Rozvaděč RS5+2 - viz výkr. č. EL.5 | ks | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 16. | Úpravy v rozvaděči RH v el. rozvodně | kpl | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
|  | *ZEDNICKÉ VÝPOMOCI* |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm | ks | 206,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 18. | Vysekání rýhy v omítce š. 5cm | m | 166,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 19. | Vysekání rýhy v omítce š. 10cm | m | 83,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 20. | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 23,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 21. | Vápenocementová hrubá omítka rýh do š, 15cm | m2 | 23,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 22. | Vápenocementová štuková omítka rýh do š, 15cm | m2 | 23,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
|  | *PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK* |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Revizni technik | kpl | 1,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 24. | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 25. | Doprava | km | 180,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 26. | Podružný materiál | kpl | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXXXXX** |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY - CELKEM** | | | | | | **XXXXXXX** |
|  | **VÝMĚNA SVÍTIDEL** |  |  |  |  |  |  |
|  | *DEMONTÁŽE* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontáž svítidla podhledového nebo přisaz. | ks | 169,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
|  | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Svítidlo LED panel, opal, vestavný, M600, 4400lm, 4000K, IP40 | ks | 48,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 4. | Recyklační poplatek | ks | 48,00 | **XXXXX** | XXXXXX |  | XXXXXXX |
| 5. | Nouzový set pro vestavná LED svítidla | ks | 9,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 6. | Svítidlo LED panel 1200x300, kryt mikroprisma, vestavný , 4700lm, 4000K, IP40 | ks | 69,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 7. | Recyklační poplatek | ks | 69,00 | **XXXXX** | XXXXXX |  | XXXXXX |
| 8. | Rámeček pro vestavnou montáž svítidel do SDK, obdélník 1200x300 | ks | 70,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 9. | Svítidlo LED panel 1200x300, opál kryt, vestavný , 4400lm, 4000K | ks | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 10. | Recyklační poplatek | ks | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX |  | XXXXXX |
| 11. | Svítidlo přisazené 2x LED, 1200mm, 4400lm, 4000K, opál kryt, IP40 | ks | 3,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 12. | Recyklační poplatek | ks | 3,00 | **XXXXX** | XXXXXX |  | XXXXXXX |
| 13. | Svítidlo LED downlight 190mm, 1000 lm, 4000K, IP43 | ks | 24,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 14. | Recyklační poplatek | ks | 24,00 | **XXXXX** | XXXXXX |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 15. | Svítidlo LED nástěnné, kryt opál, 1500lm, IP44 | ks | 24,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
| 16. | Recyklační poplatek | ks | 24,00 | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
|  | *PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK* |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Revizni technik | kpl | 1,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 18. | Doprava | km | 180,00 |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** |
| 19. | Podružný materiál | kpl | 1,00 | **XXXXX** | XXXXXX |  | **XXXXX** | XXXXXX | **XXXXXX** | XXXXXXX |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXXXXXXX** |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |
|  | **VÝMĚNA SVÍTIDEL - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXXXXXX** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXXXXXX** |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXXXXXXX** |  |  |
|  | **ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXXXXXXX** |