|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MŠ PIONÝRSKÁ, BRUNTÁL - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - Specifikace technologie kuchyně a bilance energií |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Název zařízení a popis** | **ks** | **š x hl x v** | **Plyn/ks (kW)** | **Plyn celkem (kW)** | **Napětí ( V )** | **příkon/ks ( kW )** | **Celkem příkon ( kW )** | **Cena bez DPH za 1 ks** | **Cena celkem bez DPH** | **Cena celkem vč.DPH 21%** |
|  | **01.00 KUCHYNĚ, PŘÍPRAVNY, SKLADY A VÝDEJNY 1.NP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **01.01 VARNÝ ÚSEK** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.01.01** | **KONVEKTOMAT elektrický** velikosti 6xGN1/1, příkon 11 kW/ 400 V **včetně nerezového podstavce se vsuny pro GN**, oblé trojité sklo dveří, kapacita 6xGN1/1+1zásuv, prac. teploty 30°C - 300°C, bojlerové vyvíjení páry, dva přívody vody, vestavěný tepelný výměník odpadové vody, dotykový ovládací panel, automatické mytí, obousměrný ventilátor (7 rychlostí), autodiagnostický servisní systém,vícebodová teplotní sonda, programovatelný - 1000 programů s 20 kroky, ruční sprcha | 1 | 933x821x786  |   |   | 400 | 11 | 11 | 204 838 Kč | 204 838 Kč | 247 854 Kč |
|  | ***SADA GASTRONÁDOB*** |  |  |  |  |  |  |  | *0 Kč* |  |   |
|  | *GN 1/1-40, smaltovaná* | *5* |  |  |  |  |  |   | *558 Kč* | *2 792 Kč* | *3 378 Kč* |
|  | *GN 1/1-60, smaltovaná* | *3* |  |  |  |  |  |   | *647 Kč* | *1 941 Kč* | *2 349 Kč* |
|  | *GNO 1/1-60, děrovaná* | *5* |  |  |  |  |  |   | *371 Kč* | *1 857 Kč* | *2 246 Kč* |
|  | *GN 1/1-100* | *2* |  |  |  |  |  |   | *354 Kč* | *707 Kč* | *856 Kč* |
|  | *GN 1/1-100, děrovaná* | *2* |  |  |  |  |  |   | *412 Kč* | *825 Kč* | *998 Kč* |
|  | *Rošt 1/1* | *1* |  |  |  |  |  |   | *384 Kč* | *384 Kč* | *465 Kč* |
| **01.01.02** | **STŮL** mobilní celonerezový nad plynovou stoličkou, bez lemu, tnož ve výšce cca 700 mm, podnoží z jaklů min. 35x35 mm**, 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou** | 1 | 800x900x900 |   | 0 |   | 0 | 0 | 10 706 Kč | 10 706 Kč | 12 954 Kč |
| **01.01.03** | **ELEKTRICKÁ SKLOPNÁ PÁNEV** se dvěma vanami o objemu 2x35 l, motorické sklápění varné nádoby, celonerezová nádoba, víko bez otvorů s parozábranou, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L, tlačítkem ovládané napouštění studené vody, nastavení teploty 50-300 ° C, nádoba s oblými kouty pro snadné čištění, masivní nerezové 12 mm dno nádoby, odvedení přeteklé vody do odpadu, krytí IPX4, seřizovatelné nožičky. | 1 | 800x900x900 |   |   | 400 | 12,9 | 12,9 | 187 707 Kč | 187 707 Kč | 227 125 Kč |
| **01.01.04** | **KOTEL S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM**, objem 90 l, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy se spektrometrickým čidlem odolným vodnímu kameni, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvzdušněním, sítko na výpusti, vyjímatelná měrka objemu se značením po 1O litrech, seřizovatelné nožičky, dvoupalcový výpustný ventil**, krytí IPX5.**  | 1 | 800x900x900 |   |   | 400 | 12,9 | 12,9 | 116 935 Kč | 116 935 Kč | 141 491 Kč |
| **01.01.05** | **SPORÁK plynový na uzavřeném podstavci,** vyjímatelná nerezová vana pod hořáky s odvodem přeteklých pokrmů do výsuvné nádoby, celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301, hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou, hlavní uzávěr plynu na čele sporáku, podstavec s dvířky opatřen seřizovatelnými nožičkami | 1 | 800x900x900 | 18 | 18 | 230 | 0,2 | 0,2 | 61 451 Kč | 61 451 Kč | 74 355 Kč |
| **01.01.06** | **NEREZOV**Á vpusť pod pánví a kotlem s protiskluzným roštem a odtokovým vývodem o průměru min. 100 mm, navařený šroub pro uzemnění | 1 | 1600x400 |   | 0 |   | 0 | 0 | 16 187 Kč | 16 187 Kč | 19 586 Kč |
| **01.01.07** | **STOLIČKA plynová**, celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301, plynový hořák se zapalovací elektrodou a čidlem termoelektrické pojistky, samostatná regulace hořáku, vařidlo je opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami | 1 | 570x575x390 | 5 | 5 | 230 | 0,2 | 0,2 | 18 771 Kč | 18 771 Kč | 22 713 Kč |
| **01.01.08** | **NEREZOVÝ** ODSÁVACÍ zákryt nad varným blokem - **DODÁVKA VZT** | 1 | 4600x1200x450 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |
|   | **01.02 PŘÍPRAVA MASA A VAJEC** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.02.01** | **STŮL s dřezem** vpravo 500x500mm, blok šuplíků vlevo, spodní police, kryt dřezu, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, otvor pro stojánkovou baterii, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 1600x700x900 |   | 0 |   |   |   | 24 680 Kč | 24 680 Kč | 29 863 Kč |
| **01.02.02** | ***Baterie stojánkova, dřezová*** | *1* |  |  |  |  |  |  | 427 Kč | 427 Kč | 516 Kč |
| **01.02.03** | **POLICE** nástěnná, nerezová **pod mikrovlnnou troubu** | 1 | 1000x400 |   |   |   |   | 0 | 4 641 Kč | 4 641 Kč | 5 616 Kč |
| **01.02.04** | **MIKROVLNNÁ trouba profesionální-** nerezové provedení, ploché dno, ovládací panel pro snadné použití, programovatelná - 20 programů, objem 26 litrů, 5 stupňů výkonu, časovač na 40 min | 1 |   | 0 | 0 | 230 | 1,6 | 1,6 | 9 304 Kč | 9 304 Kč | 11 258 Kč |
| **01.02.05** | **UMYVADLO** porcelánové včetně stojánkové baterie, dávkovače tekutého mýdla, zásobníku papírových ručníků a odpadkového koše - **DODÁVKA ZTI** | 1 |   |   | 0 |   | 0 | 0 |   |   |   |
| **01.02.06** | **VÝLEVKA nerezová** s nástěnnou baterií | 1 | 500x600x580 |   | 0 |   |   |   | 9 420 Kč | 9 420 Kč | 11 399 Kč |
| **01.02.07** | **MASODESKA dřevěná** | 1 | 400x600x80 |   |   |   |   |   | 2 134 Kč | 2 134 Kč | 2 582 Kč |
|   | **01.03 MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.03.01** | **STŮL se dvěma dřezy (** 600x600 mm) celonerezový, zadní lem, roštová police, nohy s patkami s možností seřízení, otvor pro stojánkovou baterii, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 1350x700x900 |   | 0 |   |   |   | 25 935 Kč | 25 935 Kč | 31 381 Kč |
| **01.03.02** | **BATERIE - SPRCHA**  tlaková, stojánková, na vyvažovací pružině, profi, nerezová, s pákovým ovládáním, s napouštěcím ramínkem, kotvení do zdi | 1 |   |   | 0 |   |   |   | 4 439 Kč | 4 439 Kč | 5 371 Kč |
|   | **01.04 PŘÍPRAVA ZELENINY** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.04.01** | **CHLADICÍ stůl se 4 šuplíky a 1 dvířky,** objem 428 l, z nerezové oceli, systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu, digitální displej pro el.řízení teploty a odmrazování, teplotní rozsah -2°C až +8°C, vyjímatelné rošty o rozměrech 530x325 mm | 1 | 1792x700x850 |   | 0 | 230 | 0,5 | 0,5 | 55 901 Kč | 55 901 Kč | 67 640 Kč |
| **01.04.02** | **SKŘÍŇKA nástěnná,** nerezová, posuvná dvířka | 1 | 1250x350x650 |   | 0 |   |   |   | 13 747 Kč | 13 747 Kč | 16 634 Kč |
| **01.04.03** | **KROUHAČ zeleniny stolní,** výkon krouhače min 300kg/hod, 375 ot/min, indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka, nebo při zvednutí přítlačné páky, automatický restart, kryt motorového bloku, z nerezu, jedna regulace rychlosti, plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje, celokovové provedení, odnímatelné víko s celokruhovou velkokapacitní násypkou a integrovaným tubusem: 1× kruhový plnící otvor o ploše 227 cm2 a průměru 175 mm, objem násypky 4,4 l – určen ke krouhání větších kusů zeleniny, 1× trubicový otvor o průměru 58 mm – umožňuje zpracovat křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru, stejnoměrný řez, 1× trubicový otvor o průměru 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny, hrozny – díky stlačovacímu kolíku, páka s posilovačem pohybu | 1 |   |   | 0 | 230 | 0,75 | 0,75 | 60 341 Kč | 60 341 Kč | 73 013 Kč |
|   | **01.05 POMOCNÝ ÚSEK** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.05.01** | **STŮL nerezový**, zadní lem, 2 šuplíky pod pracovní deskou, spodní police, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 1300x700x900 |   | 0 |   |   |   | 14 648 Kč | 14 648 Kč | 17 724 Kč |
| **01.05.02** | **UNIVERZÁLNÍ šlehací a hnětací** stroj včetně příslušenství ( přípojný strojek na mletí masa, soustava dílů na řezání a strouhání, 30 litrové příslušenství a 60 litrové příslušenství -kotlíky, háky, metly...).Třírychlostní motor, který umožňuje použití nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon.Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky.Spouštění stroje se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP. Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku. | 1 | 570x1070x1140 |   |   | 400 | 3 | 3 | 261 167 Kč | 261 167 Kč | 316 013 Kč |
|   | **01.06 PORCOVÁNÍ A DOKONČOVÁNÍ a** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.06.01** | **STŮL nerezový**, zadní lem, 2 šuplíky pod pracovní deskou vlevo, zadní odsazené nohy 200 mm, spodní police, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 1900x700x900 |   | 0 |   |   |   | 17 880 Kč | 17 880 Kč | 21 635 Kč |
|   | **01.07 PORCOVÁNÍ A DOKONČOVÁNÍ b** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.07.01** | **STŮL pracovní**, blok šuplíků vlevo, spodní 2 police, vpravo prostor pro podstolovou mrazníčku, **výsuvná zásuvka na 230 V**, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 2000x700x900 |   | 0 |   |   |   | 22 880 Kč | 22 880 Kč | 27 685 Kč |
| **01.07.02** | **MRAZICÍ skříň podstolová**, profesionální, nerezová, čistý objem 120 l | 1 | 600x600x855 |   | 0 | 230 | 0,2 | 0,2 | 14 494 Kč | 14 494 Kč | 17 538 Kč |
|   | **01.08 PŘÍPRAVA TĚSTA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.08.01** | **STŮL pracovní**, spodní 2 police, vlevo prostor pro podstolovou mrazníčku, **výsuvná zásuvka na 230 V**, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 2000x700x900 |   | 0 |   |   |   | 19 652 Kč | 19 652 Kč | 23 778 Kč |
| **01.08.02** | **CHLADICÍ skříň podstolová**, profesionální, nerezová, čistý objem 120 l | 1 | 600x600x855 |   | 0 | 230 | 0,2 | 0,2 | 12 549 Kč | 12 549 Kč | 15 185 Kč |
| **01.08.03** | **STOLNÍ kuchyňská digitální váha,** váživost do 5 kg, nerezová važná plocha | 1 |   |   | 0 | 230 | 0,1 | 0,1 | 4 439 Kč | 4 439 Kč | 5 371 Kč |
|   | **01.09 SKLAD ZELENINY** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.09.01** | **CHLADICÍ skříň nerezová**, čistý objem min. 570 l, 4 roštové nastavitelné police GN2/1, dveře, teplotní rozsah +2 až +10°C, nerezové provedení, integrované madlo, plné dveře, lze měnit otevírání, elektronický termostat, chlazení s pomocným ventilátorem, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu | 1 | 777x695x1895 |   | 0 | 230 | 0,2 | 0,2 | 21 169 Kč | 21 169 Kč | 25 615 Kč |
| **01.09.02** | **ROŠT** dřevěný | 1 | 1200x800 |   | 0 |   |   | 0 | 427 Kč | 427 Kč | 516 Kč |
| **01.09.03** | **STŮL pracovní**, bez police, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 1200x700x900 |   | 0 |   |   |   | 7 849 Kč | 7 849 Kč | 9 497 Kč |
|   | **01.10 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.10.01** | **STŮL s dřezem** vlevo 500x500mm, spodní roštová police, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, otvor pro stojánkovou baterii, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 1500x700x900 |   | 0 |   |   |   | 17 362 Kč | 17 362 Kč | 21 008 Kč |
| **01.10.02** | **BATERIE - SPRCHA**  tlaková, stojánková, na vyvažovací pružině, profi, nerezová, s pákovým ovládáním, s napouštěcím ramínkem, kotvení do zdi | 1 |   |   | 0 |   |   |   | 4 439 Kč | 4 439 Kč | 5 371 Kč |
| **01.10.03** | **UMYVADLO nerezové** s baterií**, dávkovač mýdla, zásovník ubrousků** | 1 | 470x370 |   | 0 |   |   |   | 6 146 Kč | 6 146 Kč | 7 437 Kč |
| **01.10.04** | **ŠKRABKA zeleniny nerezová,** včetně lapače škrobu, kapacita **20 kg** | 1 |   |   | 0 | 400 | 1 | 1 | 41 826 Kč | 41 826 Kč | 50 610 Kč |
| **01.10.05** | **NEREZOVÁ vpusť** s protiskluzným roštem a odtokovým vývodem o průměru min. 75 mm. Navařený šroub pro uzemnění | 2 | 300x300 |   | 0 |   |   | 0 | 7 130 Kč | 14 259 Kč | 17 253 Kč |
| **01.10.06** | **AUTOMATICKÁ** úpravna vody pro gastrozařízení, objemové řízení, max. průtok 2m3/hod, rozsah nastavení 0-99 m3 | 1 |   |   | 0 | 230 | 0,2 | 0,2 | 8 109 Kč | 8 109 Kč | 9 812 Kč |
|   | **01.11 SKLAD POTRAVIN** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.11.01** | **CHLADICÍ skříň nerezová**, čistý objem min. 570 l, 4 roštové nastavitelné police GN2/1, dveře, teplotní rozsah +2 až +10°C, nerezové provedení, integrované madlo, plné dveře, lze měnit otevírání, elektronický termostat, chlazení s pomocným ventilátorem, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu | 2 | 777x695x1895 |   | 0 | 230 | 0,2 | 0,4 | 21 175 Kč | 42 350 Kč | 51 244 Kč |
| **01.11.02** | **MRAZICÍ skříň**, čistý objem min. 555 l, 6 mrazicích GN2/1, nenastavitelných plných polic, statické chlazení, dveře, tepltoní rozsah -24 až -10°C, nerezové provedení, integrované madlo, plné dveře, lze měnit otevírání, elektronický termostat, pevné chlazené police, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu | 2 | 777x695x1895 |   | 0 | 230 | 0,2 | 0,4 | 22 601 Kč | 45 202 Kč | 54 694 Kč |
| **01.11.03** | **REGÁL nerezový,** 5 polic ( min. 3 přestavitelné) | 3 | 1300x600x1800 |   | 0 |   |   |   | 22 255 Kč | 66 764 Kč | 80 785 Kč |
| **01.11.04** | **REGÁL nerezový,** 5 polic ( min. 3 přestavitelné) | 1 | 1700x600x1800 |   | 0 |   |   |   | 27 085 Kč | 27 085 Kč | 32 773 Kč |
|   | **01.12 SKLAD NÁDOBÍ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.12.01** | **REGÁL nerezový,** 5 polic ( min. 3 přestavitelné) | 1 | 1500x600x1800 |   | 0 |   |   |   | 23 589 Kč | 23 589 Kč | 28 543 Kč |
| **01.12.02** | **REGÁL nerezový,** 5 polic ( min. 3 přestavitelné) | 2 | 1100x600x1800 |   | 0 |   |   |   | 20 915 Kč | 41 830 Kč | 50 615 Kč |
|   | **01.14a VÝDEJ STRAVY A** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.14a.01** | **STŮL nerezový**, zadní lem, 3 šuplíky pod pracovní deskou, uazvřen posuvnými dvířky, 2x spodní police, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm, **levý přední roh zkosený!** | 1 | 1800x600x900 |   | 0 |   |   |   | 33 538 Kč | 33 538 Kč | 40 581 Kč |
| **01.14a.02** | **VODNÍ LÁZEŇ mobilní -** velikost 1x GN1/1, spodní police, ovládání na konstrukci, z chromniklové oceli 18/10, hloubka GN až 200 mm, 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou, teplotní rozsah minimálně +30 až + 90 stupňů | 1 | 415x630x900 |   |   | 230 | 0,7 | 0,7 | 21 341 Kč | 21 341 Kč | 25 822 Kč |
| **01.14a.03** | **STŮL nad myčkou nádobí se dvěma dřezy (** 450x450 mm) vlevo, vpravo prostor pro myčku nádobí 600x600x850 mm, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, otvor pro stojánkovou baterii, podnoží z jaklů min. 35x35 mm**, levý přední roh zkosený!** | 1 | 1700x600x900 |   | 0 |   |   |   | 17 947 Kč | 17 947 Kč | 21 716 Kč |
| **01.14a.04** | **MYČKA stolního nádobí** - dvouplášťové provedení, vstupní výška 380 mm, koš 500x500 mm, elektronické ovládání, mycí cyklus 120 sekund, teoretická produkce 30 košů/hod, objem mycí vany 20 litrů, topné těleso 2,8 kW, objem bojleru 7 litrů o příkonu 2,8 kW, spotřeba vody pouze 2,4 litrů na cyklus, filtry v mycí vaně z nerezové oceli AISI-304, magnetický spínač dvířek, dávkovač oplachového prostředku, startovací sada mycího a oplachového prostředku (10+10 litrů) v ceně, 2x koš a 2x košík na příbory také v ceně | 1 | 600x600x830 |   | 0 | 230 | 3,5 | 3,5 | 44 778 Kč | 44 778 Kč | 54 182 Kč |
| **01.14a.05** | **BATERIE - SPRCHA**  tlaková, stojánková, na vyvažovací pružině, profi, nerezová, s pákovým ovládáním, s napouštěcím ramínkem, kotvení do zdi | 1 |   |   | 0 |   |   |   | 4 439 Kč | 4 439 Kč | 5 371 Kč |
| **01.14a.06** | **SKŘÍŇKA nástěnná,** nerezová, posuvná dvířka | 1 | 1700x350x650 |   | 0 |   |   |   | 15 359 Kč | 15 359 Kč | 18 584 Kč |
| **01.14a.07** | **UMYVADLO** nerezové s kolenovým ovládáním, dávkovače tekutého mýdla, zásobníku papírových ručníků a odpadkového koše | 1 |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 6 146 Kč | 6 146 Kč | 7 437 Kč |
|   | **01.14b VÝDEJ STRAVY B** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **01.14b.01** | **STŮL nerezový**, zadní lem, 3 šuplíky pod pracovní deskou, uazvřen posuvnými dvířky, 2x spodní police, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm, **pravý přední roh zkosený!** | 1 | 1800x600x900 |   | 0 |   |   |   | 33 538 Kč | 33 538 Kč | 40 581 Kč |
| **01.14b.02** | **VODNÍ LÁZEŇ mobilní -** velikost 1x GN1/1, spodní police, ovládání na konstrukci, z chromniklové oceli 18/10, hloubka GN až 200 mm, 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou, teplotní rozsah minimálně +30 až + 90 stupňů | 1 | 415x630x900 |   |   | 230 | 0,7 | 0,7 | 21 341 Kč | 21 341 Kč | 25 822 Kč |
| **01.14b.03** | **STŮL nad myčkou nádobí se dvěma dřezy (** 450x450 mm) vpravo, vlevo prostor pro myčku nádobí 600x600x850 mm, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, otvor pro stojánkovou baterii, podnoží z jaklů min. 35x35 mm**, pravý přední roh zkosený!** | 1 | 1700x600x900 |   | 0 |   |   |   | 17 947 Kč | 17 947 Kč | 21 716 Kč |
| **01.14b.04** | **MYČKA stolního nádobí** - dvouplášťové provedení, vstupní výška 380 mm, koš 500x500 mm, elektronické ovládání, mycí cyklus 120 sekund, teoretická produkce 30 košů/hod, objem mycí vany 20 litrů, topné těleso 2,8 kW, objem bojleru 7 litrů o příkonu 2,8 kW, spotřeba vody pouze 2,4 litrů na cyklus, filtry v mycí vaně z nerezové oceli AISI-304, magnetický spínač dvířek, dávkovač oplachového prostředku, startovací sada mycího a oplachového prostředku (10+10 litrů) v ceně, 2x koš a 2x košík na příbory také v ceně | 1 | 600x600x830 |   | 0 | 230 | 3,5 | 3,5 | 44 778 Kč | 44 778 Kč | 54 182 Kč |
| **01.14b.05** | **BATERIE - SPRCHA**  tlaková, stojánková, na vyvažovací pružině, profi, nerezová, s pákovým ovládáním, s napouštěcím ramínkem, kotvení do zdi | 1 |   |   | 0 |   |   |   | 4 439 Kč | 4 439 Kč | 5 371 Kč |
| **01.14b.06** | **SKŘÍŇKA nástěnná,** nerezová, posuvná dvířka | 1 | 1700x350x650 |   | 0 |   |   |   | 15 359 Kč | 15 359 Kč | 18 584 Kč |
| **01.14b.07** | **UMYVADLO** nerezové s kolenovým ovládáním, dávkovače tekutého mýdla, zásobníku papírových ručníků a odpadkového koše | 1 |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 6 146 Kč | 6 146 Kč | 7 437 Kč |
| **01.14b.08** | **SKŘÍŇKA nástěnná,** nerezová, posuvná dvířka | 1 | 1800x350x650 |   | 0 |   |   |   | 15 856 Kč | 15 856 Kč | 19 185 Kč |
|  | **02.00 VÝDEJNY VE 2.NP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **02.01a VÝDEJ STRAVY 2.NP** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **02.01a.01** | **STŮL se dvěma dřezy (** 450x450 mm) vpravo, šuplík pod deskou, spodní police, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, otvor pro stojánkovou baterii, podnoží z jaklů min. 35x35 mm**, levý přední roh zkosený!** | 1 | 1600x600x900 |   | 0 |   |   |   | 19 616 Kč | 19 616 Kč | 23 735 Kč |
| **02.01a.02** | **BATERIE - SPRCHA**  tlaková, stojánková, na vyvažovací pružině, profi, nerezová, s pákovým ovládáním, s napouštěcím ramínkem, kotvení do zdi | 1 |   |   | 0 |   |   |   | 4 439 Kč | 4 439 Kč | 5 371 Kč |
| **02.01a.03** | **MYČKA stolního nádobí na nerezové podstavci** - dvouplášťové provedení, vstupní výška 380 mm, koš 500x500 mm, elektronické ovládání, mycí cyklus 120 sekund, teoretická produkce 30 košů/hod, objem mycí vany 20 litrů, topné těleso 2,8 kW, objem bojleru 7 litrů o příkonu 2,8 kW, spotřeba vody pouze 2,4 litrů na cyklus, filtry v mycí vaně z nerezové oceli AISI-304, magnetický spínač dvířek, dávkovač oplachového prostředku, startovací sada mycího a oplachového prostředku (10+10 litrů) v ceně, 2x koš a 2x košík na příbory také v ceně | 1 | 600x600x830 |   | 0 | 230 | 3,5 | 3,5 | 52 034 Kč | 52 034 Kč | 62 961 Kč |
| **02.01a.04** | **STŮL nerezový**, zadní lem, uzavřen posuvnými dvířky, 2x spodní police, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 1200x600x900 |   | 0 |   |   |   | 17 203 Kč | 17 203 Kč | 20 815 Kč |
| **02.01a.05** | **UMYVADLO** nerezové s kolenovým ovládáním, dávkovače tekutého mýdla, zásobníku papírových ručníků a odpadkového koše | 1 |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 6 146 Kč | 6 146 Kč | 7 437 Kč |
| **02.01a.06** | **STŮL nerezový**, zadní lem, 2x spodní police, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm**, levý a pravý přední roh zkosený!** | 1 | 1800x400x900 |   | 0 |   |   |   | 13 294 Kč | 13 294 Kč | 16 086 Kč |
| **02.01a.07** | **SKŘÍŇKA nástěnná,** nerezová, posuvná dvířka | 1 | 1800x350x650 |   | 0 |   |   |   | 15 856 Kč | 15 856 Kč | 19 185 Kč |
|   | **02.01b VÝDEJ STRAVY 2.NP** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **02.01b.01** | **STŮL se dvěma dřezy (** 450x450 mm) vlevo, šuplík pod deskou, spodní police, celonerezový, zadní lem, nohy s patkami s možností seřízení, otvor pro stojánkovou baterii, podnoží z jaklů min. 35x35 mm**, pravý přední roh zkosený!** | 1 | 1600x600x900 |   | 0 |   |   |   | 19 616 Kč | 19 616 Kč | 23 735 Kč |
| **02.01b.02** | **BATERIE - SPRCHA**  tlaková, stojánková, na vyvažovací pružině, profi, nerezová, s pákovým ovládáním, s napouštěcím ramínkem, kotvení do zdi | 1 |   |   | 0 |   |   |   | 4 439 Kč | 4 439 Kč | 5 371 Kč |
| **02.01b.03** | **MYČKA stolního nádobí na nerezové podstavci** - dvouplášťové provedení, vstupní výška 380 mm, koš 500x500 mm, elektronické ovládání, mycí cyklus 120 sekund, teoretická produkce 30 košů/hod, objem mycí vany 20 litrů, topné těleso 2,8 kW, objem bojleru 7 litrů o příkonu 2,8 kW, spotřeba vody pouze 2,4 litrů na cyklus, filtry v mycí vaně z nerezové oceli AISI-304, magnetický spínač dvířek, dávkovač oplachového prostředku, startovací sada mycího a oplachového prostředku (10+10 litrů) v ceně, 2x koš a 2x košík na příbory také v ceně | 1 | 600x600x830 |   | 0 | 230 | 3,5 | 3,5 | 52 034 Kč | 52 034 Kč | 62 961 Kč |
| **02.01b.04** | **STŮL nerezový**, zadní lem, uzavřen posuvnými dvířky, 2x spodní police, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm | 1 | 1200x600x900 |   | 0 |   |   |   | 17 203 Kč | 17 203 Kč | 20 815 Kč |
| **02.01b.05** | **UMYVADLO** nerezové s kolenovým ovládáním, dávkovače tekutého mýdla, zásobníku papírových ručníků a odpadkového koše | 1 |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 6 146 Kč | 6 146 Kč | 7 437 Kč |
| **02.01b.06** | **STŮL nerezový**, zadní lem, 2x spodní police, nohy s patkami s možností seřízení, podnoží z jaklů min. 35x35 mm**, levý a pravý přední roh zkosený!** | 1 | 1800x400x900 |   | 0 |   |   |   | 13 294 Kč | 13 294 Kč | 16 086 Kč |
| **02.01b.07** | **SKŘÍŇKA nástěnná,** nerezová, posuvná dvířka | 1 | 1800x350x650 |   | 0 |   |   |   | 15 856 Kč | 15 856 Kč | 19 185 Kč |
|  | ***DALŠÍ ZAŘÍZENÍ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***VOZÍK manipulační plošinový nerezový,*** *4 kola otočná, dvě s brzdou* | *1* | *900x600x900* |  | *0* |  |  |  | *8 379 Kč* | *8 379 Kč* | *10 139 Kč* |
|  | ***MIKROVLNNÁ trouba profesionální PRO VÝDEJNY-*** *nerezové provedení, ploché dno, ovládací panel pro snadné použití, programovatelná - 20 programů, objem 26 litrů, 5 stupňů výkonu, časovač na 40 min* | *4* |  | *0* | *0* | *230* | *1,6* | *6,4* | *9 304 Kč* | *37 217 Kč* | *45 033 Kč* |
|  | ***TERMOS ohřevný izolovaný na nápoje****, nerezový, objem 15,8 l, udržovací teplota 60/80/100°C, výška pod kohoutem 130 mm, odnímatelná odkapová miska* | *2* |  |  |  | *230* | *0,5* | *1* | *2 813 Kč* | *5 626 Kč* | *6 807 Kč* |
|  | ***VÝROBNÍK čaje a kávy automatický do denní místnosti*** | *1* |  |  |  | *230* | *0,5* | *0,5* | *17 072 Kč* | *17 072 Kč* | *20 657 Kč* |
|  | ***Pracovní deska PE - 3x různá barva*** | *3* | *500x350x15* |  | *0* |  |  |  | *1 542 Kč* | *4 627 Kč* | *5 599 Kč* |
|  | ***Rychlovarná konvice, objem 1,7 l*** | *1* |  |  |  | *230* | *2,4* | *2,4* | *854 Kč* | *854 Kč* | *1 033 Kč* |
|  | ***Regál nerezový v úklidové komoře,*** *5 polic ( min. 3 přestavitelné)* ***- doměřit dle skutečnosti*** | *1* | *1300x300x1800* |  | *0* |  |  |  | *15 792 Kč* | *15 792 Kč* | *19 108 Kč* |
|  | ***Organizér na zeď pro uložení mopů*** | *1* |  |  | *0* |  |  |  | *1 280 Kč* | *1 280 Kč* | *1 549 Kč* |
|  | ***Teflonová pánev nízká průměr 32cm***  | *1* |  |  | *0* |  |  |  | *939 Kč* | *939 Kč* | *1 136 Kč* |
|  | ***Teflonová pánev vysoká - WOK průměr 30cm***  | *1* |  |  | *0* |  |  |  | *2 219 Kč* | *2 219 Kč* | *2 685 Kč* |
|  | ***Velká nerez naběračka průměr 12 cm***  | *2* |  |  | *0* |  |  |  | *437 Kč* | *874 Kč* | *1 058 Kč* |
|  | ***Nízký nerez kastrol malý průměr 16 cm*** | *3* |  |  | *0* |  |  |  | *1 921 Kč* | *5 762 Kč* | *6 972 Kč* |
|  | ***Nerez mísa průměr 34 cm*** | *2* |  |  | *0* |  |  |  | *146 Kč* | *292 Kč* | *353 Kč* |
|  | ***Nízký nerez kastrol průměr 38 cm*** | *1* |  |  | *0* |  |  |  | *2 390 Kč* | *2 390 Kč* | *2 892 Kč* |
|  | ***LÉKARNIČKA*** *profesionální do gastroprovozů* | *1* |  |  | *0* |  |  |  | *4 695 Kč* | *4 695 Kč* | *5 681 Kč* |
|  | ***CHLADICÍ skříň na organický odpad,*** *čistý objem min. 119 l, nastavitelné police. teplotní rozsah +2 až +10°C, integrované madlo, plné dveře, lze měnit otevírání, elektronický termostat, chlazení s pomocným ventilátorem, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu* | *1* | *600x600x830* |  |  | *230* | *0,2* | *0,2* | *10 158 Kč* | *10 158 Kč* | *12 291 Kč* |
|  | **MEZISOUČET (DODÁVKA ZAŘÍZENÍ)** |   |   |   |   |   |   |   |   | **2 250 482 Kč** | **2 723 083 Kč** |
|  | **Doprava, demotáž stávající technologie, případná oprava znovu použitelného zařízení kuchyně, montáž, zprovoznění, výchozí revize, zaučení personálu.** | 1 |   |   |   |   |   |   | *85 000 Kč* | 85 000 Kč | 102 850 Kč |
|  | **Cena gastrozařízení, doprava a montáž celkem** |   |   |   |   |   |   |   |   | **2 335 482 Kč** | **2 825 933 Kč** |
|  | **VRN - GZS, kompletace, ostatní** | 0,2 | % základny |   |   |   |   |   |   | **4 671 Kč** | **5 652 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Gastrotechnologie celkem** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 340 153 Kč** | **2 831 585 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POZNÁMKY: |  | PLYN CELKOVĚ |  | 23 | kW |  |  |  |  |  |
|  | Veškerý kovový nábytek bude opatředn šroubky pro ochranné pospojování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V nabídkové ceně bude zakalkulováno i uskladnění opětovně používaných stávajících zařízení po dobu provádění rekonstrukce.  |  | CELKOVÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON |  |  | **71,65** | **kW** |  |  |
|  | zeleně označené řádky nevyplňovat - mají pouze informativní charakter |  | SOUDOBOST |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  | MAXIMÁLNÍ SOUDOBÝ PŘÍKON |  |  |  | **50,155** | **kW** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tato technická specifikace stanoví minimání požadavky na navržená zařízení, které je nutno v nabídkách dodržet. Měřitelné parametry se v nabídkách uchazečů se mohou lišit od údajů v této specifikaci maximálně o 5% (není-li u položky uvedeno jinak), přitom však musí uchazeč zajistit, aby těmito změnami nebyla ohrožena kompatibilita celého technologického souboru ve všech jeho částech. Rovněž nesmí tyto změny zhoršit bezpečnostní, hygienické, provozní, výkonnostní ani technické poměry v navrženém provozu ani vyvolat nutnost změn v navazujících částech projektu a budovaného díla.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |