F1 facility CZ s. r. o. 17. listopadu 119 28401 Kutná Hora - Š [www.f1facility.com](http://www.f1facility.com)

CENOVÁ NABÍDKA

*Fl*

*facility CZ*

ZAKÁZKA

Číslo: 2023-331

Zakázka: 2023-331 Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy - NOS - rekonstrukce záchodů

Komentář:

FIRMY

Zhotovitel: F1 facility CZ s. r. o.

|  |  |
| --- | --- |
|  | REALIZAČNÍ TÝM |
| Rozpočtář: | XXXXXXXXXX |
|  | ROZPOČET |
| Celkem (bez DPH): | 131 273 Kč |
| DPH: | 27 567 Kč |
| Celkem včetně DPH: | 158 841 Kč |

Vytvořeno systémem euroCALC4

1/4

|  |  |
| --- | --- |
| bní služby hl. m. Prahy - NOS - rekonstrukce záchodů - | - Rozpočet odstranění pařezu a výkop z |
| Popis | Cena |
| S: StavbaSO 01: Stavební objekt 01 001: Zemní práce 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 006: Úpravy povrchů, osazení 096: Bourání 099: Přesun hmot711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 764: Konstrukce klempířské 766: Konstrukce truhlářské 767: Konstrukce zámečnické 783: Nátěry89: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení H721: Vnitřní kanalizace | 131 273 131 27351 3761. 890 184
2. 288 325

24 4301. 883
2. 303 850

1 9241. 599 1 041

24 180 |
| Celkem (bez DPH)DPHDPH 21 % ze základny: 131 273 | 131 273 27 56727 567 |
| Celkem (včetně DPH) | 158 841 |

Vytvořeno systémem euroCALC4

2/4

331 Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy - NOS - rekonstrukce záchodů - Rozpočet odstranění pařezu a výkop za budovou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|  | Stavba | S: Stavba |  |  |  | 131 273 |
|  | Objekt | SO 01: Stavební objekt 01 |  |  |  | 131 273 |
|  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 51 376 |
| 1 | SP | 132212332 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 18,210 | 1 760,27 | 32 055 |
| 2 | SP | 112251107 | Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm odfrézováním a dočištěním motorovou pilou | kus | 1,000 | 11 050,62 | 11 051 |
| 3 | SP | 162201520 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm | kus | 1,000 | 1 082,86 | 1 083 |
| 4 | SP | 174211101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů výkopem bez zhutnění ručně | m3 | 6,974 | 143,94 | 1 004 |
| 5 | SP | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7,153 | 370,06 | 2 647 |
| 6 | SP | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 7,153 | 494,42 | 3 537 |
|  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 2 890 |
| 13 | SP | 331273011 .BTS | Pilíř z betonových tvárnic | m3 | 0,200 | 10 753,40 | 2 153 |
| 27 | SP | 314236185 | Ukončení jednoprůduchového cihelného komínu plechem | kus | 1,000 | 736,42 | 736 |
|  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 184 |
| 14 | SP | 451315117 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm | m2 | 0,300 | 614,59 | 184 |
|  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, osazení |  |  |  | 7 288 |
| 15 | SP | 642944121 | zárubeň jednokřídlá ocelová - příplatek za zúžení dle atipických dveří | kus | 1,000 | 1 518,11 | 1 518 |
| 15 | SP | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 830,39 | 830 |
| 16 | H | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 4 940,00 | 4 940 |
|  | Oddíl |  | 096: Bourání |  |  |  | 325 |
| 48 | SP | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 1,576 | 206,43 | 325 |
|  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot |  |  |  | 24 430 |
| 7 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,041 | 219,21 | 2 201 |
| 8 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,041 | 9,63 | 97 |
| 9 | SP | 469973116 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 10,015 | 2 210,00 | 22 132 |
|  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 3 883 |
| 10 | SP | 711161115 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 10,075 | 244,14 | 2 460 |
| 11 | SP | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 10,075 | 141,23 | 1 423 |
|  | Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 8 303 |
| 19 | SP | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 10,000 | 92,05 | 920 |
| 20 | SP | 764518422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm | m | 7,960 | 521,98 | 4 155 |
| 211 | SP | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého | m | 10,000 | 120,60 | 1 206 |
| 212 | SP | 764501104 | Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab | kus | 2,000 | 73,84 | 148 |
| 213 | SP | 764501108 | Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab | kus | 2,000 | 196,90 | 394 |
| 215 | H | 55344180 | žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm | m | 10,000 | 118,04 | 1 180 |
| 216 | H | 55344546 | čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm | kus | 2,000 | 15,86 | 32 |
| 217 | H | 55344241 | kotlík závěsný půlkulatý Pz 250x80mm | kus | 2,000 | 133,90 | 268 |
|  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 850 |
| 218 | SP | X83520 | Úprava vchodových dveří - přesunutí zámku, pantů | kpl | 1,000 | 850,00 | 850 |
|  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 1 924 |
| 17 | SP | X83516 Odříznutí a zpětná montáž mříže do zdiva s navařením | kpl | 1,000 | 1 924,00 | 1 924 |

Vytvořeno systémem euroCALC4

3/4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 4 599 |
| 21 | SP | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 3,152 | 242,91 | 766 |
| 22 | SP | 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 3,152 | 223,54 | 705 |
| 23 | SP | 783118211 | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | 3,152 | 900,59 | 2 839 |
| 24 | SP | 783122101 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10% | m2 | 3,152 | 92,19 | 291 |
|  | Oddíl |  | 89: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 1 041 |
| 25 | SP | X83517 | Hledání kanalizačního potrubí - zkutečná trasa | hod | 16,000 | 325,00 | 5 200 |
| 26 | SP | X83518 | Pročištění kanalizační šachty KŠ1 | hod | 4,000 | 325,00 | 1 300 |
| 209 | SP | 721173406.OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 315 | kus | - 1,000 | 5 459,32 | - 5 459 |
|  | Oddíl |  | H721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 24 180 |
| 1 | SUB | X83515 | Zprůchodnění, čištění a kamerová kontrola s vyhotovením zprávy a záznamem | karton | 1,000 | 24 180,00 | 24 180 |

Vytvořeno systémem euroCALC4

4/4