|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prodej a servis velkokuchyňského zařízení** | | |
| Huštěnovice 365, 68703 Babice | | |
| IČO: 16361539, DIČ: CZ 16361539, č.ú.: 328444-721/0100, KB Uh.Hradiště | | |
| Tel.: 572 587 481, e-mail: obchod@seveza.cz, www.seveza.cz | | |
| ***držitel certifikátu ISO 9001 : 2001*** | | |
| **SORTIMENTNÍ A CENOVÁ** | | |
| **NABÍDKA** | | |
| ***Akce:*** **Nabídka mycího stroje na černé nádobí včetně** | | |
| **příslušenství** | | |
| ***Určeno pro:*** ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín | | |
| Turkmenská 1612 | | |
| 755 01 Vsetín | | |
| Kontakt : p. Třetina | | |
| Funkce: ředitel | | |
| Mobil: 734 645 476 | | |
| Email: tretina.roman@zsms-turkmenska.cz | | |
|  | | |
| ***Přílohy:*** | | |
| Vypracoval: Vítězslav Soustružník Nabídka číslo: **VS** 2024-05-16 | | |
| 777 785 501 Datum zpracování: 17. 06. 2024 | | |
| [obchod@seveza.cz](mailto:obchod@seveza.cz) | | |
| **Číslo** **Položka** **Typ** **Cena/ks bez DPH ks** **Celkem Kč bez DPH DPH** | | |
|  | | |
| **Mycí stroj na černé nádobí Fagor LP-63 B DD** **211 905,00** **1,0** **211 905,00** **21** **%** | | |
| *720x780x1700 mm* | | |
| *3N 400 V/7,4 kW* | | |
| *ŘADA LP* | | |
| *- Určeno pro mytí černého nádobí a kuchyňského náčiní.* | | |
| *- Vyrobeno z nerezové oceli 18/10 (AISI* | | |
| *304) ve dvouplášťovém provedení.* | | |
| *- Elektronický ovládací panel.* | | |
| *- Rotační mycí a oplachová ramena.* | | |
| *- Teplota mycí vody 55 °C a oplachové vody 80 °C.* | | |
| *- Mycí cykly 2’, 4’ a 6’.* | | |
| *- Trvalý mycí cyklus max. 12’.* | | |
| *- Max. teoretický výkon: 30 košů / hod.* | | |
| *- Systém Termostop.* | | |
| *- Nastavitelný tlak oplachové vody.* | | |
| *- Elektrické připojení: 400 V 3N.* | | |
| *- Automatický cyklus samočištění díky odpadovému čerpadlu.* | | |
| *- Oplachové čerpadlo, které zaručuje perfektní výsledek a kontrolu tlaku vody* | | |
| *během oplachování.* | | |
| *- DD: Vestavěný dávkovač mycího prostředku.* | | |
| *- B: Vestavěné odpadové čerpadlo.* | | |
| *ŘADA LP-ECO* | | |
| *Od série LP se liší pouze v následujících* | | |
| *položkách:* | | |
| *- Bez odpadového čerpadla.* | | |
| *- Bez možnosti nastavení tlaku oplachové vody.* | | |
| *- Bez dávkovače mycího prostředku.* | | |
| *- Bez dávkovače oplachového prostředku.* | | |
| *- Bez samočistícího programu.* | | |
| *- Mycí cykly 2’ - 4’ - 8’.* | | |
| *- Bez trvalého mycího cyklu* | | |
| **Změkčovač vody automatický** **SMK - BNT 2650F objem** **9 850,00** **1,0 9 850,00** **21** **%** | | |
| *rozměr: 225x400x530 mm* | | |
| *1N-230 V /5 W* | | |
| *objem pryskyřice 5 l 53120815* | | |
| *automatická regenerace objemově řízená* | | |
| *rozsah nastavení 0-99 m3* | | |
| *průtok 0,5m3/hod* | | |
| *elektronické nastavení* | | |
| **Stojan na plechy pro LP63 B DD** **ARM 8** **7 380,00 1,0** **7 380,00** **21** **%** | | |
| *Stojan/500x500 mm/na 8 podnosů hl.40 mm vhodné i pro cukrářské* | | |
| *Plechy* | | |
|  | | |
| **CELKEM TECHNOLOGIE BEZ DPH** **229 135,00 Kč** | | |
|  | | |
|  | | |
| ***Rekapitulace ceny*** | | |
| **Cena technologie bez DPH** **229 135,00 Kč** | | |
| - % | | |
| Doprava, montáž 7 850,00 21 % | | |
|  | | |
| **Cena celkem bez DPH**  **236 985,00 Kč** | | |
| **DPH celkem** **49 766,90 Kč** | | |
| **Cena celkem s DPH (po zaokrouhlení)** **286 752,00 Kč** | | |
| **POZOR! DPH bude fakturováno dle zákona o DPH** | | |
| **( použití standardní sazby 21% nebo režimu přenesené daňové povinnosti )** | | |
| \*\* Záruční doba dle záruční doby jednotlivých výrobců | | |
| \*\* Záruční a pozáruční servis vlastním servisním střediskem do 24 hodin | | |
| \*\* Montáž se rozumí připojení na připravené vývody médií do vzdálenosti 2 bm | | |
| ***Platnost nabídky - 3 měsíce od data zpracování !*** | | |
| Pod všechno co Vám nabízíme, se můžeme podepsat! | | |
| SEVEZA - držitel certifikátu ISO: 9001 : 2001 | | |
|  | | |
|  | | |