|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cenová nabídka.**  **Restaurování havarijního stavu pomníku Josefa Baráka**  **na Olšanském hřbitově v Praze.**  **CTB a.s.**  **Hrudičkova 2114/2**  **148 00 Praha 8**  **Ičo – 246 94 410** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název položky** | | | **měrná jed.** |  | **počet jed.** |  | **cena za jed** |  | **Celkem** |
| restaurátorský průzkum | | | kpl |  | 1,00 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| laboratorní zkoušky | | | kpl |  | 1,00 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| čištění | | | m2 |  | 20,00 |  | 1 200,00 |  | 24 000,00 |
| odsolování 2 cykly | | | m2 |  | 5,00 |  | 1 200,00 |  | 6 000,00 |
| odstranění vysprá. | | | kpl |  | 1,00 |  | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| odstr. krust | | | m2 |  | 2,00 |  | 1 900,00 |  | 3 800,00 |
| zpevnění degradovaného mat. | | | kpl |  | 1,00 |  | 10 500,00 |  | 10 500,00 |
| tmelení a modelace | | | h |  | 120,00 |  | 300,00 |  | 36 000,00 |
| ošetř. Biocid | | | m2 |  | 20,00 |  | 150,00 |  | 3 000,00 |
| hydrofobizace | | | m2 |  | 20,00 |  | 210,00 |  | 4 200,00 |
| patinace | | | kpl |  | 1,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| ošetř.bronzové busty | | | kpl |  | 1,00 |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| dodávka kov.prvků | | | kpl |  | 2,00 |  | 4 900,00 |  | 9 800,00 |
| oprava nápisů | | | ks |  | 450,00 |  | 25,00 |  | 11 250,00 |
| spárování | | | kpl |  | 1,00 |  | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| pomocné lešení | | | kpl |  | 1,00 |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| závěrečná zpráva | | | ks |  | 1,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| **celkem** | | |  |  |  |  |  |  | **159 250,00** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenová nabídka je zpracována na základě restaurátorské | | |  |  |  |  |  |  |  |
| zprávy MgA Petra Bény ze | | |  |  |  |  |  |  |  |
| správy pražských | | |  |  |  |  |  |  |  |
| hřbitovů. | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Za CTB a.s. Vráblík Vladimír | | |  |  |  |  |  |  |  |
| [vrablik@ctbas.cz](mailto:vrablik@ctbas.cz) | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Použité materiály –**

Čištění – tlaková voda + Smutzloser /Remmers/

Zpevnění – Paraloid B72 + KSE 500 /Remmers/

Tmelení - Petra C / Aqua Bárta /

Barevné retuše - minerální práškové pigmenty

Hydrofobizace –Porosil RV / Aqua Bárta /

Kovové prvky - měď