Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda Sídlem: Pod Lesem 16, 373 16 Dobrá Voda u **Zastoupený: Jana Zadražilová, ředitelka**

Českých Budějovic

V Č. Budějovicích, 11.6. 2024

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na průmyslovou prádelenskou techniku **PRIMUS**, kterou vyrábíme a vyvážíme do více jak 100 zemí světa. Naše společnost již spoustu let patří mezi největší výrobce průmyslové prádelenské technologie a to nejen v České a Slovenské republice, ale i ve světě.

V první polovině roku 2014 změnila skupina PRIMUS svého majitele. Stali jsme se tak součástí světové jedničky mezi výrobci průmyslové prádelenské techniky, firmy Alliance Laundry Systems.

V souvislosti s touto změnou bychom vás chtěli informovat na skutečnost, že společnost Primus CE s.r.o. se přejmenovala na **Alliance Laundry CE s.r.o.**

primus

Pračky, sušiče a žehliče budeme i nadále vyrábět pod značkou

a s výrobním závodem v

severomoravském Příboře, jsme a budeme stále jediným českým výrobcem průmyslové prádelenské techniky.

Veškeré pračky, jsou vybaveny programem **SUPERECO**, který umožňuje praní se spotřebou 7 litrů vody na kg prádla.

**supereco**

Průmyslové pračky **PRIMUS** nové generace se vyznačují vynikající prací schopností. Prací programy lze nastavit dle druhu prané textilie. Samozřejmostí je možnost praní menšího množství prádla a nadávkování k tomu přesného množství vody, el. energie a pracího prostředku. **Systém PowerWash** - perforovaná zvedací žebra v pracím bubnu mají za výsledek vyšší účinnost praní, nižší spotřeby energií, vody, pracího prostředku a v neposlední řadě i zkrácení pracího cyklu. Prací stroje **PRIMUS** umožňují prát i velmi znečištěné prádlo např. z kuchyně, restaurací, hotelu, nemocnic atd. Standardní vybavení je napojení tekutých pracích prostředků přes systém **easySOAP.**

**easySQAP**

Průmyslové bubnové sušiče **PRIMUS** řady T mají unikátní konstrukci (kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu) **Radax & PowerDry -** optimální sušení s úsporou až 25% energií. Za příplatek, lze sušiče doplnit o čidlo hlídání zbytkové vlhkosti **Senzo.dry** a nebo reverzaci bubnu. Sušiče, jsou vyráběny ve standardu s nerezovým bubnem, elektronickým termostatem a s elektrickým, nebo plynovým ohřevem.



**^senso.drye**

**Sensospeed ®** - patentovaný systém řízení rychlosti žehlení v závislosti na vlhkosti prádla.

V této souvislosti bychom chtěli podotknout, že celý výrobní program naší společnosti splňuje přísná kritéria nejvyšší kvality **ISO 9001**. Prádelenské zařízení **PRIMUS**, které vyrábíme má své uplatnění více než v pětistých dětských domovech, nemocnicích, domovech důchodců, ústavech soc. péče, penzionech, hotelích, lázních, zdravotnických a potravinářských provozech v České a Slovenské republice a to především díky kvalitě, servisu a mimořádně nízkým provozním nákladům.

Konstrukce nabízených strojů zaručuje špičkovou kvalitu a spolehlivost.

S přáním pěkného a úspěšného dne

Zdeněk Strejček

Obchodní manažer / tel.:731 505 579 e-mail: Zdenek.Strejcek@alliancels.com [www.primuslaundry.cz](http://www.primuslaundry.cz/)



PŘÍLOHA: Cenová nabídka a technická specifikace

***PRIMUS FX135***

***vysokootáčková pračka s kaskádovým bubnem***

Kapacita náplně:

Ohřev:

Objem bubnu:

G-faktor:

Otáčky - odstředění:

Materiál:

Základy:

**Charakteristiky:**

**14 kg** ho prádla **elektrický**

135 litrů

400

**vysoký stupeň odstředění 1075 ot./min.**

**nerez ocel** - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které přijdou do styku s vodou *odpružená konstrukce* elektronický programátor **XControl+** opožděný start / ochlazovací cyklus frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) napouštěcí ventil /TV + SV vypouštění vody vyp. ventilem 0 76mm **antishock systém / dezinfekční praní** samodiagnostický systém / **zkrácené programy** automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků **PowerWash** - perforovaná zvedací žebra **ekonomické praní** - dle množství prádla = snížení spotřeb energií **možnost napojení tek. pracích prostředků - easySOAP** plně automatický proces praní s výbornou prací schopností

vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně přesné nastavení požadovaných teplot **velký rozměr dveří pracího bubnu** pro snadnou nakládku a vykládku prádla **410mm** robustní konstrukce stroje s dlouhou životností komunikační port RS485 + USB

Cena za kus bez DPH

DPH 21%

Cena za kus vč. DPH

214 497,00 Kč

45 044,37 Kč

259 541,37 Kč



*PRIMUS SD10*

***profesionální bubnový sušič***

Kapacita náplně:

Ohřev:

Objem bubnu: Materiál bubnu: Materiál pláště: **Charakteristiky:**

**10kg** suchého prádla **elektrický**

198 litrů galvanizovaná ocel imitace nerezu - šedé lakované horní, přední a boční panely - velký prachový filtr umístěný ve dveřích - snadné čištění - otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla

- výkonný ventilátor zajišťuje krátkou dobu sušení a snižuje provozní náklady

- 4 sušící programy Nutný odtah vzduchu mimo místnost

**Cena za kus bez DPH**

**DPH 21%**

**Cena vč. DPH**

**48 500,00 Kč**

**10 185,00 Kč**

**58 685,00 Kč**

Cena celkem bez DPH 262 997,00 Kč

DPH 21% 55 229,37 Kč

Cena celkem vč. DPH 318 226,37 Kč



V cenách je zahrnuto:

- elektrické připojení

- ustavení stroje

- zprovoznění stroje

- zaškolení obsluhy

- doprava do místa instalace

Servis: - servisní odd. Alliance Laundry CE Příbor

- smluvní servisní partner přímo z Vašeho regionu

- při nahlášení opravy nástup technika do 24 až 48 hodin

- rozsáhlý sklad náhradních dílů přímo u výrobce v Příboře

V cenách není zahrnuto:

- přívod médií ke strojům, dle podkladů Alliance Laundry CE, Příbor

Dodací lhůta:

- dle výrobní kapacity

Platební podmínky:

- dle kupní smlouvy

**Záruční podmínky:**

- záruka **24 měsíců**

