**Parametry Klimatických opatření, k jejichž realizaci se Investor zavázal**

dle Přílohy č. 5, Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy (aktualizace platná od října 2022) a Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (verze listopad 2023) dodané investorem.

1. **Práce s vodou** (nerealizováno)
2. **Práce s energiemi** (nerealizováno)
3. **Adaptační opatření**
4. **Opatření na budovách**

Specifikace střešní krytiny je zakotvena v části „Technická zpráva: B.2.6 Základní charakteristika objektů – stavební řešení, konstrukční a materiálové a D.1.1.7 PŮDORYS STŘECHY“.

*Střešní plášť: Jednoplášťová plochá střecha s tepelným izolantem s EPS: Parozábranu tvoří modifikovaný asf. Pás. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří PVC střešní folie, mechanicky kotvená. Střešní pláště jsou doplněné vrstvou vegetačního souvrství.*

**Poskytnutá sleva za Klimatická opatření**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Téma** | **Typ opatření** | **Sleva** (%) |
| adaptační opatření | opatření na budovách | součástí záměru je vegetační střecha na min. 30 % celkové plochy střech | 5 |
| **Výše slevy za klimatická opatření** | **5** |