**Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

čj. SPU 226941/2024, UID: spuess920b76d1

**Popis provozu hlavního závlahového zařízení (HZZ)**

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb

Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: Zajištění provozu shybky Slavětín nad Metují

**Základní údaje:**

Název HZZ: [2] OTEVRENY ZAVL.KAN a závl.domecky

ID: 1070000007-11201000

Kapacita prováděné údržby: 1 ks - shybka

povodí: Labe

Katastrální území: Slavětín nad Metují

Obec: Slavětín nad Metují

ORP: Nové Město nad Metují

Kraj: Královéhradecký

**Časový plán provádění prací:**

předpokládaný termín zahájení červenec 2024

předpokládaný termín ukončení 31. 12. 2028

**Výchozí podklady:**

* PD HMZ Slavětín nad Metují – oprava shybky na Slavětínském potoce
* majetkové/užívací vztahy k pozemkům: shybka se nachází na pozemku p. č. 175/4 a 1402 v k. ú. Slavětín nad Metují v majetku fyzických osob a kanál na vtoku je na pozemku p. č. 1444 v k. ú. Slavětín nad Metují v majetku ČR - Povodí Labe, s. p.

**Rozpis činností pro zabezpečení provozu a údržby:**

Jedná se o zajištění spolehlivého a bezpečného provozu části hlavního závlahového zařízení. Shybka se nachází ve Slavětíně nad Metují a převádí vody pod Mlýnským potokem, nachází se na závlahovém kanálu, který je součástí závlahové soustavy Závlahy Metuje. Přestože závlahy v současné době nejsou využívány k závlaze pozemků, předmětný závlahový kanál celoročně odvádí přebytečné vody z okolních pozemků a v deštivém období je pak mimořádně vodný. Shybka je opatřena česlemi. Dochází k pravidelnému zanášení česlí naplaveným materiálem (větve, listy apod.) a je nutné je pravidelně čistit, aby se zabránilo vybřežování vody a škodám na majetku.

V rámci provozu budou prováděny zejména následující činnosti:

1. Kontrolní prohlídky a zajištění funkčnosti a řádného stavu objektů a průtočného profilu kanálu na vtoku (hod)

Pravidelné prohlídky a zajištění funkčnosti česlí na vtoku do shybky a průtočného profilu bezprostředně před vtokem, tj. zda stavba plní svůj účel a funkci, zda nedošlo k odcizení nebo poškození objektu HZZ, oznamování zjištěných závad a poruch HZZ Objednateli, odstraňování drobných závad, odstraňování nečistot a naplavených předmětů z česlí a v průtočném profilu kanálu, ohlašování škod na majetku a poskytování potřebné součinnosti s orgány veřejné správy a Policií ČR. Zajištění si přístupu k objektu shybky.

1. Vedení provozního deníku (hod)

Předložení záznamů ke kontrole Objednateli vždy před fakturací nebo kdykoliv na výzvu Objednatele, zaznamenávání údajů o všech kontrolních prohlídkách, o prováděném servisu, opravách a údržbě objektu HZZ s uvedením data, hodiny, činnosti, počtu pracovníků a dále údaje o použitých technických prostředcích, drobném materiálu
a o mimořádných klimatických podmínkách.

1. Odstranění nánosů a dalších naplavenin na vtoku (m3)

Odstranění naplavenin a nánosů z česlí a z kanálu bezprostředně před vtokem, s dočasným uložením na vrchní hrany a následná ekologická likvidace dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

1. Odstraňování náletových dřevin (m2)

Odstraňování náletových dřevin z břehů otevřeného závlahového kanálu (odstranění drobných náletových křovin, ponechání zpracované seštěpkované dřevní hmoty na místě, případně ekologická likvidace dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění).

1. Sečení travního porostu

Sečení prostoru kolem vtoku shybky (1 seč ve vegetačním období (duben – říjen) s ponecháním posečeného travního porostu na vrchní hraně kanálu nebo jeho případná následná ekologická likvidace).

**Vliv prací na životní prostředí:**

Práce související se zajištěním spolehlivého a bezpečného provozu HZZ nemají negativní vliv na životní prostředí. Vznikne-li při zajištění provozu HZZ odpad, bude zlikvidován dle platných právních předpisů.

**Další doplňující údaje:**

Poskytovatel projedná s vlastníky nebo uživateli pozemků podmínky vstupu a vjezdu na tyto pozemky v rozsahu nezbytném za účelem provádění Služeb ve smyslu § 60 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

**Účel a cíl akce:**

Účelem je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu shybky na závlahovém kanálu, bezpečné odvedení vody z území a prevence škod na cizím majetku.

**Předpokládané finanční náklady na 5 let:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **období** | **Kč bez DPH** | **Kč vč. DPH** |
| 1.7.-31.12 2024  | 26 754,40 | 32 372,82 |
| 1.1.-31.12.2025 | 49 006,40 | 59 297,74 |
| 1.1.-31.12.2026 | 49 006,40 | 59 297,74 |
| 1.1.-31.12.2027 | 49 006,40 | 59 297,74 |
| 1.1.-31.12.2028 | 49 006,40 | 59 297,74 |
| **Celkem** | **222 780,00** | **269 563,80** |
| **Předpokládaná hodnota zakázky** | **222 800,00** | **269 588,00** |

**Datum: 3. 6. 2024**

**Vyhotovil:** terénní pracovníkIng. Josef Kubant

**Kontrolu provedl:** Bc. Lenka Novotná

**Schválil:** Ing. Zuzana Hančáková