Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Oprava chodeb 1.NP a 2.NP domova mládeže

Stavba : Opravy domova mládeže  
Místo plnění: Třebízského 942/22, České Budějovice 5  
Objednatel : Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | prosíme vyplňte šedá pole | | |
| Poř.č. | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena celkem v Kč včetně DPH |
| 1. | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 768,000 | — | 768,0 | 48,50 | 37 248,00 | 7 822,08 | 45 070,08 |
| 2. | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 384,000 |  | 384,0 | 178,20 | 68 428,80 | 14 370,05 | 82 798,85 |
| 3. | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 384,000 | — | 384,0 | 148,20 | 56 908,80 | 11 950,85 | 68 859,65 |
| 4. | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | m2 | 2,300 | — | 2,3 | 785,30 | 1 806,19 | 379,30 | 2 185,49 |
| 5. | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 72,000 |  | 72,0 | 66,30 | 4 773,60 | 1 002,46 | 5 776,06 |
| 6. | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 5 620,000 |  | 5 620,0 | 0,88 | 4 945,60 | 1 038,58 | 5 984,18 |
| 7. | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 72,000 |  | 72,0 | 43,00 | 3 096,00 | 650,16 | 3 746,16 |
| 8. | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 17,120 |  | 17,12 | 55,00 | 941,60 | 197,74 | 1 139,34 |
| 9. | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 91,000 | - | 91,0 | 58,60 | 5 332,60 | 1 119,85 | 6 452,45 |
| 10. | Demontáž soklů z dlaždic keramických lepených | bm | 87,000 | - | 87,0 | 42,30 | 3 680,10 | 772,82 | 4 452,92 |
| 11. | Demontáž stávajícího podhledu - sololit, železo | m2 | 72,000 | 10,00 | 79,2 | 95,60 | 6 883,20 | 1 445,47 | 8 328,67 |
| 12. | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 190,000 |  | 190,0 | 44,20 | 8 398,00 | 1 763,58 | 10 161,58 |
| 13. | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0,900 |  | 0,9 | 756,00 | 680,40 | 142,88 | 823,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,900 |  | 0,9 | 285,00 | 256,50 | 53,87 | 310,37 |
| 15. | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 145,000 |  | 145,0 | 8,60 | 1 247,00 | 261,87 | 1 508,87 |
| 16. | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,900 |  | 0,9 | 1 350,00 | 1 215,00 | 255,15 | 1 470,15 |
| 17. | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,130 |  | 4,13 | 855,20 | 3 531,98 | 741,71 | 4 273,69 |
| 18. | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 75,000 |  | 75,0 | 325,00 | 24 375,00 | 5 118,75 | 29 493,75 |
| 19. | podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 600x600mm | m2 | 82,500 |  | 82,5 | 600,00 | 49 500,00 | 10 395,00 | 59 895,00 |
| 20. | Dodávka a montáž sádrokartonového kastlíku 200 x 300 mm | bm | 6,000 |  | 6,0 | 895,00 | 5 370,00 | 1 127,70 | 6 497,70 |
| 21. | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 1,180 |  | 1,18 | 1 350,00 | 1 593,00 | 334,53 | 1 927,53 |
| 22. | Úprava vnitřních dveří | kus | 38,000 | - | 38,0 | 289,00 | 10 982,00 | 2 306,22 | 13 288,22 |
| 23. | Příprava podkladu před provedením - vysátí podlah | m2 | 220,000 | — | 220,0 | 17,00 | 3 740,00 | 785,40 | 4 525,40 |
| 24 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 220,000 | — | 220,0 | 45,00 | 9 900,00 | 2 079,00 | 11 979,00 |
| 25. | rhpidUd pUurvícauu picu pí UVtíUUI IÍITI UldZUy  samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky  nžac Q aaaa | m2 | 220,000 |  | 220,0 | 685,20 | 150 744,00 | 31 656,24 | 182 400,24 |
| 26. | Montáž soklových lišt | m | 102,000 | - | 102,0 | 62,80 | 6 405,60 | 1 345,18 | 7 750,78 |
| 27. | Montáž podlah vinylových | m2 | 220,000 | - | 220,0 | 538,00 | 118 360,00 | 24 855,60 | 143 215,60 |
| 28. | Vinylová krytina | m2 | 228,000 | - | 228,0 | 1 187,00 | 270 636,00 | 56 833,56 | 327 469,56 |
| 29. | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 1,540 |  | 1,54 | 580,00 | 893,20 | 187,57 | 1 080,77 |
| 30. | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 384,000 | - | 384,0 | 26,80 | 10 291,20 | 2 161,15 | 12 452,35 |
| 31. | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 384,000 | ~ | 384,0 | 32,50 | 12 480,00 | 2 620,80 | 15 100,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 384,000 |  | 384,0 | 55,60 | 21 350,40 | 4 483,58 | 25 833,98 |
| 33. | Očištění, odmaštění a nátěr ocelového potrubí | bm | 35,000 | - | 35,0 | 218,60 | 7 651,00 | 1 606,71 | 9 257,71 |
| 34. | Demontáž tepelné izolace ze stávajícího potrubí | bm | 68,000 | - | 68,0 | 57,20 | 3 889,60 | 816,82 | 4 706,42 |
| 35. | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 60 mm | m | 33,000 | - | 33,0 | 85,60 | 2 824,80 | 593,21 | 3 418,01 |
| 36. | Potrubí plastové PP-RCT, D 63 x 2,8 mm, PN 22 | m | 36,500 | - | 36,5 | 385,60 | 14 074,40 | 2 955,62 | 17 030,02 |
| 37. | Montáž tepelné izolace na potrubí do DN 63 | m | 38,000 | - | 38,0 | 92,30 | 3 507,40 | 736,55 | 4 243,95 |
| 38. | Demontáž stávajícího kabelu | m | 108,000 | - | 108,0 | 32,10 | 3 466,80 | 728,03 | 4 194,83 |
| 39. | ukončení kabelu 3x2,5mm2 | ks | 1,000 | - | 1,0 | 75,20 | 75,20 | 15,79 | 90,99 |
| 40. | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | ks | 1,000 | - | 1,0 | 75,20 | 75,20 | 15,79 | 90,99 |
| 41. | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 42,000 | - | 42,0 | 74,30 | 3 120,60 | 655,33 | 3 775,93 |
| 42. | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 85,000 | - | 85,0 | 82,50 | 7 012,50 | 1 472,63 | 8 485,13 |
| 43. | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | m | 62,000 | - | 62,0 | 41,20 | 2 554,40 | 536,42 | 3 090,82 |
| 44. | spínač pod omítku, řazení 6 | ks | 6,000 | - | 6,0 | 178,20 | 1 069,20 | 224,53 | 1 293,73 |
| 45. | D+M svítidel do podhledu | ks | 7,000 | - | 7,0 | 1 158,00 | 8 106,00 | 1 702,26 | 9 808,26 |
| 46. | celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize | ks | 1,000 | \_ | 1,0 | 2 850,00 | 2 850,00 | 598,50 | 3 448,50 |

Celkem za zakázku

966 270,87 202 916,88 1 169 187,75

Cenovou nabídku zpracoval (společnost, jméno, podpis):

Vlastimil Struska

Dne: 28. 6. 2024