*Název stavby: Druh stavby:*

**Krycí. Iist rozpočtu**

## sprchový kout v ZZ Praha 4

ZTI

*Lokalita:* Praha 4

*Začátek výstavby:*

*JKSO:*

*Objednatel:*

*Projektant:*

*Zhotovitel:* Jaromír Vápeník

# IČIDIČ:

*IČ/OIČ:*

*IČ/OIČ:* 47057238/XXXXX

*Konec výstavby: Zpracoval:*

*Položek:* 36

*Datum:*

## Základní rozpočtové náklady

**Rozpočtové náklady v Kč Doplňkové náklady**

**Náklady na umístění stavby**

**HSV**

**PSV**

**"M"**

Dodávky Montáž Dodávky Montáž Dodávky Montáž

24 210,29

32 548,92

46 459,45

38 677,05

0,00

0,00

Práce přesčas Bez pevné podl. Kulturní památka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště Mimostav. doprava Územní vlivy Provozní vlivy Ostatní

NUS z rozpočtu

0,00

14 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## Ostatní materiál Přesun hmot a sutí ZRN Celkem

*Projektant:*

0,00

0,30

141 896,00

## DN Celkem

**DN Celkem z obj. ORN Celkem**

*Objednatel:*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## NUS Celkem

**NUS celkem z obj. ORN celkem z obj**

**Celkem bez DPH: 156.096 Kč**

**Celk. Včet. DPH:**

**188.876,16 Kč**

*Zhotovitel·*

 Jaromír Vápeník

262 63 Solenice 47

IČ: 47 05 72 38

DIČ: XXXXX, tel: XXXX

IČ:

14 200,00

0,00

*Datum, razítko* a *podpis*

*Datum, razítko* a *podpis*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Stavební rozpočet** |
| Název stavby: **sprchový kout v ZZ Praha 4** Doba výstavby: 0bjednatel: Druh stavby: **ZTI** Začátek výstavby: Projektant:Lokalita: Praha 4 Konec výstavby: Zhotovitel:**JKSO:** Datum zpracování Zpracoval: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **31** | **Zdi podpěrné a volné** |  |  |  | **14 641,00** |  | **1,88** |
|  |  | 318232122R1 O | Podezdívka vaničky pro SPK | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2 |  | 319201315R8 | Vyrovnání zdiva pod obklad | m2 | 8,3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 3 |  | 318216113R01 | zazdění otvorů -průchody potrubí | m2 | 0,2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 4 |  | 318232122R02 | Oprava omítek vápených vnitřních | m2 | 2,5 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
|  |  | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** |  |  |  | **40 152,00** |  | **2,93** |
| 5 |  | 612445706R1 O | Penetrace pod dlažbu | m2 | 4,66 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 6 |  | 614472130R010 | Oprava beton.konstr.-broušení | m2 | 4,66 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 7 |  | 465513328R1 O | Dlažba s vyspárováním | m2 | 4,66 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 8 |  | 776561110R10 | odstranění položeného linolea | m2 | 4,66 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 9 |  | 781470014R10 | Obklad vnitřní keramický | m2 | 8,3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 10 |  | 713121411RT10 | Izolace podlah pod dlažbu | m2 | 4,66 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 11 |  | 713121411RT20 | Izolace rohů místnosti | m | 9,65 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
|  |  | **721** | **Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **6 720,00** |  | **0,02** |
| 12 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 15 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 13 |  | 721170963R10 | Oprava - propojení vyčištení stávajícího potrubí | kus | 2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 14 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 15 |  | 721160935R10 | Oprava - pročištění kanalizační vpusti | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
|  |  | **722** | **Vnitřní vodovod** |  |  |  | **34 670,00** |  | **0,78** |
| 16 |  | 722171934R01 | úprava rozvodů D 20 mm napojení na stávající rozvod | soubor | 3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 17 |  | 722172311R00 | Potrubí z PPR lnstaplast, D 20x2,8 mm | m | **44** | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 18 |  | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 6 mm | m | 44 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 19 |  | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 6 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 20 |  | 722221122R00 | Kohout kulový zahradní, IVAR FIV.08003 DN15 x DN20 | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 21 |  | 722221122R1 O | Kohou't kulový zahradní, se ;;:ámkem | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 22 |  | 722235121R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 ON 15 | kus | 3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 23 |  | 722280106ROO | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do ON 32 | m | **44** | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| :24 |  | 722190224R20 | Upevnění potrubí | m | **44** | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
|  |  | **725** | **Zařizovací předměty** |  |  |  | **43 747,00** |  | **0,04** |
| 25 |  | 725017125R00 | Dodávka a montáž umyvadlo se kříňkou | soubor |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 26 |  | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 27 |  | 725829201RT1 | Baterie umyvadlo stojánková | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 28 |  | 725814106ROO | Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 ON 15 x ON 15 | soubor | 2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 29 |  | 725019111R10 | Vanička pod sprchový kout keramická | soubor |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 30 |  | 725860215R01 | Sifonu umyvadlový včetně vpusti | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 725860224R02 | Sifonu ke sprchové vaničce | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 32 |  | 725980121R10 | Dvířka z plastu, | kus |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 33 |  | 725941130R10 | Přečerpávací zařízení z SPK a umyvadla | soubor | ;, | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 34 |  | 725941150R12 | Zástěna pro SPK 90 x 90 | soubor |  | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
|  |  | **97** | **Proráženi otvorů a ostatní bourací práce** |  |  |  | **1 966,00** |  | **0,18** |
| 35 |  | 974031144ROO | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 7 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 36 |  | 972033161 ROD | Vybourání otvorů | kus | 4 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |