|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE :** |  |  |  |
|  | **ZAKÁZKA:** | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |
|  | Objednatel: Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
|  | Zhotovitel:  |  |
|  |   |  |
|  |  **Veselý Kopec** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | **Bez DPH** | **Včetně DPH 21%** |  |
|  |   | Vedlejší náklady | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 2 | U Pilných č.4 |   | **479 685,40** | **580 419,33** |  |
|  | 3 | Vodní mlýn |   | **279 876,33** | **338 650,36** |  |
|  | 3 | Polygonální stodola | **1 070 164,48** | **1 294 899,02** |  |
|  | 4 | Čtyřboká stodola | **588 146,35** | **711 657,08** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM Veselý Kopec** | **2 417 872,56 Kč** | **2 925 625,80 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **BETLÉM** |  |
|  |   |   | Bez DPH | **Včetně DPH 21%** |  |
|  | 1 |   |   | **59 207,00 Kč** | **71 640,47**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM Betlém** | **59 207,00 Kč** | **71 640,47 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM** | **2 477 079,56 Kč** | **2 997 266,27 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V Rožnově pod Radhoštěm  |  |
|  |  | Vypracoval: Ondřej Martinka | 20.02.2024 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ZAKÁZKA:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |
| **Veselý Kopec** |
|  | **REKAPITULACE** |  |  |  |  |
|   |  | **Bez DPH** | **Včetně DPH** |  |
|   | Vedlejší náklady |   | **0,00 Kč** |  |
| 1 | U Pilných č.4 |   | 479 685,40 Kč | **580 419,33 Kč** |  |
| 2 | Vodní mlýn |   | 279 876,33 Kč | **338 650,36 Kč** |  |
| 3 | Polygonální stodola |   | 1 070 164,48 Kč | **1 294 899,02 Kč** |  |
| 4 | Čtyřboká stodola |   | 588 146,35 Kč | **711 657,08 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM** | **2 417 872,56 Kč** | **2 925 625,80 Kč** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |
| O: | 02 | **Veselý Kopec** |
| R: | 1 | **Usedlost u Pilných č.4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **14 700,00**  |  |  | **17 787,00**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 105 | 140 | 14 700,00  | # | 21 | 17 787,00  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **24 220,00**  |  |  | **5 725,72**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 5,6 | 845 | 4 732,00  | # | 21 | 5 725,72  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 35 | 160 | 5 600,00  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 44,8 | 310 | 13 888,00  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **397 900,00**  |  |  | **481 459,00**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti 50% plochy 240\*0,5 | m2 | 140 | 190 | 26 600,00  | 0 | 21 | 32 186,00  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele 50% plochy | m2 | 140 | 630 | 88 200,00  | 7 | 21 | 106 722,00  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 154 | 1750 | 269 500,00  | # | 21 | 326 095,00  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 154 |  |  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 1700 | 8 | 13 600,00  | 0 | 21 | 16 456,00  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **31 520,00**  |  |  | **12 390,40**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 140 | 61 | 8 540,00  | # | 21 | 10 333,40  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7833726100 | Nátěr speciálním ochranným nátěrem na dřevo , exteriér | m2 | 140 | 152 | 21 280,00  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 5 | 340 | 1 700,00  | 0 | 21 | 2 057,00  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **8 765,40**  |  |  | **10 606,13**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 4,2 | 670 | 2 814,00  | 0 | 21 | 3 404,94  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4,2 | 352 | 1 478,40  | 0 | 21 | 1 788,86  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,2 | 185 | 777,00  | 0 | 21 | 940,17  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  | 0,00  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 210 | 12 | 2 520,00  | 0 | 21 | 3 049,20  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4,2 | 280 | 1 176,00  | 0 | 21 | 1 422,96  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** |  | **Elektroinstalece** | **soub** | **1** | **12500** | **12 500,00**  |  |  |  |
|  |  | Oprava hromosvodu , jímač. Svody Cu |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **8 950,00** |  |  | **10829,5** |
| 17 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0 | 21 | 1996,5 |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0 | 21 | 2117,5 |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0 | 21 | 1875,5 |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 21 | 4840 |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **17 850,00** |  |  | **21598,5** |
| 21 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0 | 21 | 2238,5 |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |  |  |  |
| 22 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0 | 21 | 9982,5 |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0 | 21 | 2117,5 |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 | 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | 21 | 7260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **479 685,40** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |
| 02 | **Veselý Kopec** |
| 1 | **Vodní mlýn** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **8 662,50**  |  |  | **10 481,63**  |
| 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 61,875 | 140 | 8 662,50  | # | 21 | 10 481,63  |
| **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **14 272,50**  |  |  | **3 374,09**  |
| 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 3,3 | 845 | 2 788,50  | # | 21 | 3 374,09  |
|  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 762911121R01 | Latě - dodávka včetně montáže 25% plochy | m2 | 20,625 | 160 | 3 300,00  |  |  |  |
| 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, obložení štítů , říms | mb | 26,4 | 310 | 8 184,00  |  |  |  |
| **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **248 198,50**  |  |  | **292 973,07**  |
| 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti 50% plochy 165\*0,5 | m2 | 82,5 | 190 | 15 675,00  | 0 | 21 | 18 966,75  |
| 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele 50% plochy | m2 | 82,5 | 630 | 51 975,00  | 7 | 21 | 62 889,75  |
| 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 600,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 90,75 | 1750 | 158 812,50  | # | 21 | 192 163,13  |
|  | 123\*1,1 |  | 90,75 |  |  |  |  |  |
| 765361810R00 | Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů | m | 6,6 | 920 | 6 072,00  |  |  |  |
| 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 1958 | 8 | 15 664,00  | 0 | 21 | 18 953,44  |
|  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **783** | **Nátěry** |  |  |  | **26 595,70**  |  |  | **12 151,91**  |
| 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 108,9 | 61 | 6 642,90  | # | 21 | 8 037,91  |
|  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7833726100 | Nátěr speciálním ochranným nátěrem na dřevo , exteriér | m2 | 108,9 | 152 | 16 552,80  |  |  |  |
|  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 10 | 340 | 3 400,00  | 0 | 21 | 4 114,00  |
|  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 10 |  |  |  |  |  |
| **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **5 165,33**  |  |  | **6 250,05**  |
| 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 2,475 | 670 | 1 658,25  | 0 | 21 | 2 006,48  |
| 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,475 | 352 | 871,20  | 0 | 21 | 1 054,15  |
| 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,475 | 185 | 457,88  | 0 | 21 | 554,03  |
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 123,75 | 12 | 1 485,00  | 0 | 21 | 1 796,85  |
| 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2,475 | 280 | 693,00  | 0 | 21 | 838,53  |
| **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **8 950,00** |  |  | **10829,5** |
| 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0 | 21 | 1996,5 |
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |  |  |  |  |  |
| 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0 | 21 | 2117,5 |
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |  |  |  |  |  |
| 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0 | 21 | 1875,5 |
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |  |  |  |  |  |
| 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 21 | 4840 |
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **17 850,00** |  |  | **21598,5** |
| 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0 | 21 | 2238,5 |
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |  |  |  |  |
| 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0 | 21 | 9982,5 |
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |  |  |  |  |  |
| 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0 | 21 | 2117,5 |
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |  |  |  |  |  |
| 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | 21 | 7260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CElKEM** |  |  |  | **279 876,33**  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |  |  |  |  |
| S: | P1133 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě -Vysočina** |
| O: | 04 | **Veselý kopec** |
| R: | 1 | **Polygonální stodola** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **17 500,00** |
| 1 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 125 | 140,00 | 17 500,00 |
|  |  | (36)\*2 |  | 125 |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **35,08** |
| 2 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,  | t | 0,07973 | 440,00 | 35,08 |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **23 455,80** |
| 3 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |  |  |
| 4 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 159,3 | 6,00 | 955,80 |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **924 540,00** |
| 5 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 300 | 190,00 | 57 000,00 |
| 6 | 765559111R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných,dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 300 | 630,00 | 189 000,00 |
|  |  | včetně dodávky spojovacího materiálu |  |  |  |  |
| 6a | 765559111RO | Nároží devěného šindele | mb | 44 | 940,00 | 41 360,00 |
| 7 | 60592120R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí jednoduché; impregnovaný; l = 500,0 mm; P+D | m2 | 330 | 1 750,00 | 577 500,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 165,00000\*1,1 |  | 330 |  |  |
| 8 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 7460 | 8,00 | 59 680,00 |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **63 300,00** |
| 9 | 783781001R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 300 | 61,00 | 18 300,00 |
| 10 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 300 | 150,00 | 45 000,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |   |   |   | 14 533,60 |
| 11 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4,8 | 352,00 | 1 689,60 |
| 12 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,8 | 185,00 | 888,00 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |
| 13 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 211 | 12,00 | 2 532,00 |
| 14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4,8 | 280,00 | 1 344,00 |
| 15 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 40 | 40,00 | 1 600,00 |
| 16 | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 4,8 | 1 350,00 | 6 480,00 |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **8 950,00** |
| 17 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |  |  |
| 18 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |  |  |
| 19 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |  |  |
| 20 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **17 850,00** |
| 21 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 1 850,00 | 1 850,00 |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |  |
| 22 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |  |  |
| 23 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |  |  |
| 24 | 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1 070 164,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |  |  |  |  |
| S: | P1133 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě -Vysočina** |
| O: | 04 | **Veselý kopec** |
| R: | 1 | **Čtyřboká stodola** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **22 400,00** |
| 1 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 160 | 140,00 | 22 400,00 |
|  |  | (20x4)\*2 |  | 160 |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **330,00** |
| 2 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,  | t | 0,75 | 440,00 | 330,00 |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **23 070,00** |
| 3 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |  |  |
| 4 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 95 | 6,00 | 570,00 |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **473 010,00** |
| 5 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 162 | 190,00 | 30 780,00 |
| 6 | 765559111R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 162 | 630,00 | 102 060,00 |
|  |  | včetně dodávky spojovacího materiálu |  |  |  |  |
| 7 | 60592120R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí jednoduché; impregnovaný; l = 500,0 mm; P+D | m2 | 178,2 | 1 750,00 | 311 850,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 162,00000\*1,1 |  | 178,2 |  |  |
| 8 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 3540 | 8,00 | 28 320,00 |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **33 760,00** |
| 9 | 783781001R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 160 | 61,00 | 9 760,00 |
| 10 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 160 | 150,00 | 24 000,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |   |   |   | 8 776,35 |
| 11 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,97 | 352,00 | 1 045,44 |
| 12 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,97 | 185,00 | 549,45 |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |
| 13 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 115,83 | 12,00 | 1 389,96 |
| 14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2,97 | 280,00 | 831,60 |
| 15 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 23,76 | 40,00 | 950,40 |
| 16 | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 2,97 | 1 350,00 | 4 009,50 |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **8 950,00** |
| 17 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |  |  |
| 18 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |  |  |
| 19 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |  |  |
| 20 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **17 850,00** |
| 21 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 1 850,00 | 1 850,00 |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |  |
| 22 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |  |  |
| 23 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |  |  |
| 24 | 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **588 146,35** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZAKÁZKA:** |  |  |  |  |
|  | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |  |
|  | **HLINSKO - BETLÉM** |
|  | **REKAPITULACE** |  |  |  |
|  |   |  | **Bez DPH** | **Včetně DPH** |  |
|  | 1 | č.p. 158 | 59 207,00 Kč | **71 640,47 Kč** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM** |  | **59 207,00 Kč** | **71 640,47 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | P865 | **Oprava šindelové krytiny na objektech Muzea v přírodě Vysočina** |
| O: | 02 | **BETLÉM** |
| R: | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | DPH | Cena s DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **1 200,00**  |  |  | **1 452,00**  |
| 1 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 10 | 120 | 1 200,00  | # | 21 | 1 452,00  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **3 086,00**  |  |  | **163,35**  |
| 5 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 0,15 | 900 | 135,00  | # | 21 | 163,35  |
|  |  | viditelné části krovu po demontáži krytiny :  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 5a | 762911121R01 | hranoly 10x16 1,1m 6ks | m3 | 0,15 | 540 | 81,00  |  |  |  |
| 5b | 762911121R02 | Výměna (oprava) závětrných lišt, krovy | mb | 7 | 410 | 2 870,00  |  |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **47 745,00**  |  |  | **57 771,45**  |
| 6 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti 9mx1,2m+ 0,5mx10m | m2 | 15,8 | 190 | 3 002,00  | 0 | 21 | 3 632,42  |
| 7 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 15,8 | 650 | 10 270,00  | 7 | 21 | 12 426,70  |
| 8 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 17,38 | 1850 | 32 153,00  | # | 21 | 38 905,13  |
|  |  | 123\*1,1 |  | 17,38 |  |  |  |  |  |
| 9 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 290 | 8 | 2 320,00  | 0 | 21 | 2 807,20  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **6 723,00**  |  |  | **2 399,43**  |
| 10 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné | m2 | 15,8 | 85 | 1 343,00  | # | 21 | 1 625,03  |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7833726100 | Nátěr speciálním ochranným nátěrem na dřevo , exteriér | m2 | 15,8 | 300 | 4 740,00  |  |  |  |
|  |  | POUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 2 | 320 | 640,00  | 0 | 21 | 774,40  |
|  |  | Oprava dřevěných konstrukcí |  | 2 |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **453,00**  |  |  | **548,13**  |
| 13 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0,15 | 650 | 97,50  | 0 | 21 | 117,98  |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0,15 | 650 | 97,50  | 0 | 21 | 117,98  |
| 15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,15 | 650 | 97,50  | 0 | 21 | 117,98  |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 7,5 | 15 | 112,50  | 0 | 21 | 136,13  |
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,15 | 320 | 48,00  | 0 | 21 | 58,08  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **59 207,00**  |  |  |  |