|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | |
| **Stavba: 009a/2022 Nemocnice Nové Město na Moravě** | | | |
| Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**  **Žižkova 57** DIČ:  **58601 Jihlava** | | | |
| Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**  **Marsovská 710 DIČ: CZ28270495**  **59231 Nové Město na Moravě** | | | |
| Vypracoval:  Rozpis ceny Celkem | | | |
| HSV |  |  | XXXX |
| PSV |  |  | XXXX |
| MON |  |  | XXXX |
| Vedlejší náklady |  |  | XXXX |
| Ostatní náklady |  |  | XXXX |
| **Celkem** |  |  | **196 341,00** |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | **12 %** | **0,00** CZK | |
| Základ pro základní DPH | **21 %** | **196 341,00** CZK | |
| Zaokrouhlení **0,00** CZK | | | |
| **Cena celkem bez DPH 196 341,00** CZK | | | |
| v dne  Za zhotovitele Za objednatele | | | |

Rekapitulace dílčích částí

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| 33 | **Dodatečné elektro úpravy** | **0,00** | **196 341,00** |  | XXXX | XXXX |
| 1 | Úprava rozvaděčů v 2.NP | 0,00 | 185 982,90 |  | XXXX | XXXX |
| 2 | Změna ovládání centralstop | 0,00 | 10 358,10 |  | XXXX | XXXX |
| 3 | Svítidla chodba | 0,00 | 0,00 |  | XXXX | XXXX |
| Celkem za stavbu | | | | | 196 341,00 | XXXX |

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| 90 | Systémové skladby | HSV |  |  | XXXX | XXXX |
| 799 | Ostatní | PSV |  |  | XXXX | XXXX |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | XXXX | XXXX |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON |  |  | XXXX | XXXX |
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení | MON |  |  | XXXX | XXXX |
| Cena celkem |  |  |  |  | 196 341,00 | XXXX |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 009a/2022 | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| 0: | 33 | Dodatečné elektro úpravy |
| R: | 1 | Úprava rozvaděčů v 2.NP |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | | Množství | | Cena/ MJ | | Celkem | |
| **Díl: 90** | | **Systémové skladby** |  | |  | |  | | XXXX | |
| 1 | **CD O O** | HZS elektromontér v tarifní třídě 6 | h | | 24,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| **Díl: 799** | | **Ostatní** |  | |  | |  | | XXXX | |
| 2 | 79910 | Doprava | soubor | | 1,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| **Díl: M21** | | **Elektromontáže** |  | |  | |  | | XXXX | |
| 3 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | | 300,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| 4 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | | 30,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| 5 | 210192051 | Montáž lišty pro svislý rozvod | kus | | 2,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| 6 | 210192571 | Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2 | kus | | 150,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| 7 | 210290842 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm | kus | | 8,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| 8 | 210800525 | Vodič H07V-U (CY) 2,5 mm2 uložený volně | m | | 120,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| černý: 60  modrý : 60 | | | | | | 60,00000  60,00000 | | | | | |
| 9^210800527 | | [Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | | i " | | 40,00000 | | XXXX | | XXXX | |
|  |  | černá : 20 | |  | | XXXX | | XXXX | |  | |
|  |  | modrá : 20 | |  | | XXXX | | XXXX | |  | |
| | 10|34140824 | | [Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 2,50 mm2 | | I m | | 120,00000 | | XXXX | | XXXX | |
|  |  | černý : 60 | |  | | XXXX | | XXXX | |  | |
|  |  | modrý : 60 | |  | | XXXX | | XXXX | |  | |
| I 11 | [34140826 | | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2 | | I m | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
|  |  | černá : 20 | |  | | XXXX | | XXXX | |  | |
|  |  | modrá : 20 | |  | | XXXX | | XXXX | |  | |
| 12[34561101 | | Svorka řadová RS 2,5/0 přírodní | | kus | | 150,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| **Díl: M22** | | **Montáž sdělovací a zabezp. techniky** | |  | |  | | XXXX | | XXXX | |
| 13|220890202 | | Revize | | h | | 8,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| **Díl:** | **M65** | **Elektroinstalace a veřejné osvětlení** | |  | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 14 | 650063611 | Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A | | kus | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
|  |  | 39 | |  | | 39,00000 | | XXXX | | XXXX | |
|  |  | 36 | |  | | 36,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| 15 | 358891530 | Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A, 30mA, A 6kA MINI (šířka 1 modul) | | kus | | 39,00000 | | XXXX | | XXXX | |
| 16 | 358891530Ra | Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A, 30mA, A 6kA MINI (šířka 1 modul) | | kus | | 37,00000 | | XXXX | | XXXX | |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 009a/2022 | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| 0: | 33 | Dodatečné elektro úpravy |
| R: | 2 | Změna ovládání centralstop |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: 90** | | **Systémové skladby** |  |  |  | XXXX |
| 1 | '900 | |HZS elektromontér v tarifní třídě 6 | ! h | 8,00000 | XXXX | XXXX |
| **Díl: 799** | | **Ostatní** |  |  |  | XXXX |
| 2 | 79910 | Doprava | soubor | 1,00000 | XXXX | XXXX |
| **Díl: M21** | | **Elektromontáže** |  |  |  | XXXX |
| 3 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 10,00000 | XXXX | XXXX |
| 4 | 210100004 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 9,00000 | XXXX | XXXX |
| 5 | 210290842 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm | kus | 4,00000 | XXXX | XXXX |
| 6 | 210800524 | Vodič H07V-U (CY) 1,5 mm2 uložený volně | m | 10,00000 | XXXX | XXXX |
| 7 | 210800529 | Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený volně | m | 4,00000 | XXXX | XXXX |
| 8 | M211 | Vypínací cívka pro jističe řady BR5 | ks | 1,00000 | XXXX | XXXX |
| 9 | M212 | Rozdělovači blok | kus | 3,00000 | XXXX | XXXX |
| 10 | 34140823 | Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 1,50 mm2 | m | 10,00000 | XXXX | XXXX |
| 11 | 34142159 | Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 | m | 4,00000 | XXXX | XXXX |
| 12 | M213 | Rozdělovači blok 1 pól UVB 100A L - šedý | ks | 3,00000 | XXXX | XXXX |
| 13 | M214 | Vypínací cívka 24 V AC/DC, pro jističe řady BR5 | ks | 1,00000 | XXXX | XXXX |

Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 009a/2022 | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| 0: | 33 | Dodatečně elektro úpravy |
| R: | 3 | Svítidla chodba |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl: 799** | | **Ostatní** |  |  |  | XXXX |
| **1** | 7991 | Svítidla schodiště | soubor | 1,00000 | XXXX | XXXX |