**Smlouva o dílo**

**„Úprava sociálního zázemí pro TP“**

*uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)*

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tj. postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., *o zadávání veřejných zakázek.*

###  Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: 15

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | **ERDF SP ZČU** |
| HASH kód projektu: | **0kK824** |

### Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni** Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: Ing. Petr Beneš, kvestor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: **STAKOM, spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C vl.1346 vedenou u Krajského soudu se sídlem: Petřínská 1211/39, 326 00 Plzeň

zastoupený: xxxx

IČO: 40525520 DIČ: CZ40525520

datová schránka: vty32y6

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

### Předmět a účel smlouvy

* 1. Účelem této smlouvy je zajištění stavebně-montážních prací specifikovaných touto smlouvou. Název stavby: Úprava sociálního zázemí pro TP (dále jen „Stavba“)

Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8424/22, k. ú. Plzeň; adresa Univerzitní 2746/20, Plzeň

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu (dále jen „Dílo“) v rozsahu specifikovaném:
		1. položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
		2. v souladu s projektovou dokumentací „Úprava sociálního zázemí pro TP v prostorách budovy ZČU, Univerzitní č.p. 2746/20, Plzeň“, kterou vypracoval v 12/2023 projektant Martin Havránek DiS, ARTERIAS s.r.o., Klatovská třída 73/7a, 301 00 Plzeň (dále jen „PD“).
	2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení stavebních úprav dotčených místností, provedení souvisejících rozvodů elektro, VZT a ZTI, zajištění a předání všech

 potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

### Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení objednatelem.

* 1. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
	2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.
	3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
	4. Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
		1. PD;
		2. právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
		3. ověřenou technickou praxí.
	5. Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:
		1. zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
		2. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;
		3. dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
		4. dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
		5. dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;
		6. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
		7. dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu \*.dwg (případně \*.dxf) a \*.pdf, textová část ve formátu \*.doc (případně \*.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).
	6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

### Způsob provádění díla

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
	2. Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.
	3. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
	4. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.
	5. Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
	6. Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.
	7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
	8. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
		1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
		2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
		3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
	9. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
	10. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
	11. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
	12. Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
	13. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
	14. Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
		1. prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
		2. předávací protokol díla,
		3. stavební deník – originál,
		4. doklad o likvidaci a třídění odpadu,
		5. případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.),
		6. dokumentace skutečného provedení stavby.
	15. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
	16. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
	17. Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
	18. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
	19. Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
	20. Zástupce Zhotovitele pověřený vedením stavby je:
		1. xxxx
	21. Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 7:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
	22. Provádění stavebních prací, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Univerzitní 20 (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí Zhotovitel oznámit Objednateli min. pět (5) pracovních předem, a to včetně předpokládané doby omezení provozu objektu (Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby doba i rozsah omezení provozu projektu byly minimální možné, resp. adekvátní ve vztahu k rozsahu a složitosti prací). Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

### Termín a místo plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést **nejpozději do 8 týdnů** od předání staveniště**.**
	2. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
	3. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
	4. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
	5. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.
	6. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
	7. V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provedení díla ve lhůtě dle této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
	8. Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů

Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:

* + 1. bylo vystaveno nejméně jeden (1) měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla;
		2. dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
		3. důvody nedostupnosti Materiálu;
		4. předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
	1. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

### Cena díla - platební podmínky

* 1. Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: **291 311,00 Kč bez DPH**.
	2. DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
	3. Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
	4. Financování v průběhu provádění díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
	5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
	6. Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
	7. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
	8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
	9. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
		1. číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,
		2. číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
		3. označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
		4. IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
		5. identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila,
		6. příslušné registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.
	10. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
	11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
	12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

### Odpovědnost za vady

* 1. Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
	2. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
	3. Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx@stakom-plzen.cz
	4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

### Záruka za kvalitu díla

* 1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
	2. **Záruka za Dílo činí pět (5) let** s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
	3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

### Smluvní pokuty

* 1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
	2. V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
	3. Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.
	4. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
	5. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

### Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

* 1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
	2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

### Odstoupení od smlouvy

* 1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
	2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
	3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
		1. zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
		2. zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;
		3. zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
		4. příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
		5. je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

### Spolupůsobení Zhotovitele

* 1. Objednatel upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění má být hrazen z účelově určených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské Unie na realizaci schváleného projektu (dále jen

„Dotace“) a Objednatel je povinen zajistit, aby osobám, jež jsou ve střetu zájmů, nebo na něž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb., *o provádění mezinárodních sankcí*, nebo další omezení stanovená poskytovatelem Dotace nebyla poskytnuta žádná část Dotace, nebo aby se takové osoby nestaly konečnými příjemci žádné části Dotace.

* 1. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., *o evidenci skutečných majitelů*, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:
		1. na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;
		2. která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., *o střetu zájmů*.
	2. Dodavatel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě*, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Dodavatel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
	3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
	4. Dodavatel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., *o kontrole (kontrolní řád)*, a zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě*, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace nebo jeho zprostředkující orgán, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy popř. jiný oprávněný orgán státní správy) a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
	5. Dodavatel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 2 až 5 tohoto článku smlouvy, přičemž za škodu se považuje i krácení nebo neposkytnutí Dotace.

### Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
	2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
	3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
	4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

**Přílohy:** č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet Objednatel: Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis). Dne (případně viz el. podpis).

…………………… …………………14…:05…:38 …+02.'0.0'

### Západočeská univerzita v Plzni STAKOM, spol. s r.o.

Ing. Petr Beneš xxxx

kvestor xxxx

|  |
| --- |
| H základní |
| snížená |



10. 6. 2024

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** |
| Kód: | 046/2024 |  |
| **Stavba:** | **ZČU - úprava sociálního zázemí pro TP** |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |
| Místo: | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/ | Datum: |

49777513

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| STAKOM, spol. s r.o., Petřínská 39, 326 00 Plzeň |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| 40525520 |
| CZ40525520 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| 01947664 |
| CZ01947664 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **291 311,00** |
| DP | Sazba daně21,00% |  |  | Základ daně**291 311,00** | Výše daně**61 175,00** |
|  | 15,00% |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **352 486,00** |

 

Kód

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** |
| Kód: | 046/2024 |
| **Stavba:** | **ZČU - úprava sociálního zázemí pro TP** |

|  |
| --- |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| **Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/** |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| STAKOM, spol. s r.o., Petřínská 39, 326 00 Plzeň |

|  |
| --- |
| Datum: |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |
| --- |
| 10. 6. 2024 |
| Arterias s.r.o. |
| xxxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |

|  |
| --- |
| **Náklady stavby celkem** |
| **D.1.** | **Architektonicko - stavební řešení** |
| **D.2.** | **Elektroinstalace** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **291 311,00** | **352 486,00** |  |
| 255 341,00 | 308 963,00 | **STA** |
| 35 970,00 | 43 524,00 | **STA** |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - úprava sociálního zázemí pro TP |
| Objekt: |
| **D.1. - Architektonicko - stavební řešení** |

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 10. 6. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: |  |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| STAKOM, spol. s r.o., Petřínská 39, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 40525520 |
| DIČ: | CZ40525520 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 01947664 |
| DIČ: | CZ01947664 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 255 341,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 255 341,00 21,00% 53 622,00 |
| snížená 0,00 15,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 308 963,00** |

# SOUPIS PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - úprava sociálního zázemí pro TP |
| Objekt: |
| **D.1. - Architektonicko - stavební řešení** |

Místo: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 10. 6. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| STAKOM, spol. s r.o., Petřínská 39, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: | xxxx |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

## Náklady soupisu celkem 255 341,06

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 69 934,70 |
| D 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4 216,28 |
| 1 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0,02040 | 54 300,00 | 1 107,72 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/317944321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321) |  |  |  |  |
| 2 | K | 340271025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 1,60000 | 773,00 | 1 236,80 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/340271025*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271025) |  |  |  |  |
| 3 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 0,24000 | 914,00 | 219,36 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/346244381*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381) |  |  |  |  |
| 4 | K | 346272256 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | m2 | 1,53000 | 1 080,00 | 1 652,40 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/346272256*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 768,71

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 34,06500 | 68,00 | 2 316,42 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612131121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 6,10000 | 562,00 | 3 428,20 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612135101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 19,59000 | 280,00 | 5 485,20 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612142001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 19,59000 | 181,00 | 3 545,79 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612311131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 18,37400 | 258,00 | 4 740,49 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612321111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 18,37400 | 69,00 | 1 267,81 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612321191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 9,60000 | 163,00 | 1 564,80 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/619995001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,50000 | 6 350,00 | 3 175,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/631312141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 1,00000 | 930,00 | 930,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/642944121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642944121)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| *14* | *M* | *55331437* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *1,00000* | *2 315,00* | *2 315,00* |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 951,81

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 5,32000 | 65,00 | 345,80 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 5,32000 | 135,00 | 718,20 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 4,30000 | 120,00 | 516,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/962031132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 5,32000 | 85,00 | 452,20 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/965081213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 1,80000 | 182,00 | 327,60 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/971033631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm | m | 6,10000 | 184,00 | 1 122,40 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/974031145*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031145)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 974032664 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 2,00000 | 175,00 | 350,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/974032664*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032664)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 974042557 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm | m | 1,50000 | 579,00 | 868,50 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/974042557*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042557)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 4,90000 | 1 650,00 | 8 085,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/977211121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211121)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 24,93000 | 127,00 | 3 166,11 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/978059541*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541)

D 997 Přesun sutě 15 985,44

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 3,40064 | 1 750,00 | 5 951,12 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 3,40064 | 97,00 | 329,86 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,40064 | 256,00 | 870,56 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 51,00960 | 10,00 | 510,10 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,36315 | 2 475,00 | 8 323,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631)

D 998 Přesun hmot 5 012,46

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 2,46919 | 2 030,00 | 5 012,46 |
| Online PSCD PSV | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002)Práce a dodávky PSV | 155 706,36 |
| D 713 | Izolace tepelné | 851,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 0,85500 | 51,00 | 43,61 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/713121111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *32* | *M* | *28376451* | *deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch**300kPA ?=0,035 tl 200mm* | *m2* | *0,89775* | *881,00* | *790,92* |
| 33 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12m | t | 0,00539 | 1 620,00 | 8,73 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998713102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,00539 | 1 490,00 | 8,03 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998713181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181)

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 295,01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | pol.R7 | Demontáž stávajícího potrubí vč. likvidace | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 36 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 3,85000 | 380,00 | 1 463,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721174043*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 2,50000 | 556,00 | 1 390,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721174045*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevněníodpadních výpustek DN 50 | kus | 1,00000 | 101,00 | 101,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721194105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevněníodpadních výpustek DN 110 | kus | 1,00000 | 150,00 | 150,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721194109*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN125 | m | 6,35000 | 28,00 | 177,80 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/721290111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,00745 | 902,00 | 6,72 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998721102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,00745 | 871,00 | 6,49 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998721181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181)

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 862,80

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | pol.R8 | Demontáž stávajícího potrubí vč. likvidace | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 44 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPRsvařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 13,60000 | 403,00 | 5 480,80 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722174023*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,60000 | 111,00 | 1 509,60 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722181241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevněnívýpustek do DN 25 | kus | 3,00000 | 247,00 | 741,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722190401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 47 | K | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" | pár | 1,00000 | 523,00 | 523,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubíproplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,60000 | 55,00 | 748,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722290234*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 13,60000 | 61,00 | 829,60 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/722290246*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,01943 | 810,00 | 15,74 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998722102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,01943 | 775,00 | 15,06 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998722181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181)

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 29 317,22

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 1,00000 | 245,00 | 245,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725110814*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | K | 72511202R | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - TP řešení | soubor | 1,00000 | 6 050,00 | 6 050,00 |
| 54 | K | 725122817 | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1záchodkem | soubor | 1,00000 | 230,00 | 230,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725122817*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725122817)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 2,00000 | 170,00 | 340,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725210821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 72521160R | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby - TP řešení | soubor | 1,00000 | 2 360,00 | 2 360,00 |
| 57 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů | soubor | 1,00000 | 3 481,00 | 3 481,00 |
| 58 | K | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 1,00000 | 3 674,00 | 3 674,00 |
| 59 | K | 72529164R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla | soubor | 1,00000 | 2 828,00 | 2 828,00 |
| 60 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 2,00000 | 253,00 | 506,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725813111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 2,00000 | 145,00 | 290,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725820802*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 72582261R | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti -TP řešení | soubor | 1,00000 | 2 060,00 | 2 060,00 |
| 63 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů proumyvadla DN 40 | kus | 1,00000 | 172,00 | 172,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725861102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | pol.R1 | Dodávka a montáž zrcadla - OZN. D1 - rozměr 900/600- ostatní viz PD | kus | 1,00000 | 900,00 | 900,00 |
| 65 | K | pol.R2 | Dodávka a montáž nerezového madla - OZN. D2 - délka nejméně 500mm - ostatní viz PD |  | 1,00000 | 1 390,00 | 1 390,00 |
| 66 | K | pol.R3 | Dodávka a montáž nerezového madla - OZN. D3 -ostatní viz PD | kus | 1,00000 | 1 760,00 | 1 760,00 |
| 67 | K | pol.R4 | Dodávka a montáž nerezového madla - OZN. D4 -ostatní viz PD | kus | 1,00000 | 2 795,00 | 2 795,00 |
| 68 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnádopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6do 12 m | t | 0,03810 | 1 200,00 | 45,72 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998725102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 998725181 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,03810 | 5 000,00 | 190,50 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998725181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181)

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 22 669,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 70 | K | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 1,00000 | 22 600,00 | 22 600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnádopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6m do 12 m | t | 0,00920 | 5 000,00 | 46,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998726112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | K | 998726181 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,00920 | 2 500,00 | 23,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998726181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181)

D 751 Vzduchotechnika 4 080,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 75111127R | Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubníhozákladního | kus | 1,00000 | 290,00 | 290,00 |
| *74* | *M* | *4291414R* | *ventilátor axiální* | *kus* | *1,00000* | *1 790,00* | *1 790,00* |
| 75 | K | pol.R6 | Montáž a dodávka dopojení VZT potrubí na stávajícíc vedení - vč. materiálu, zaregulování, zprovoznění, spojovacího materiálu | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 896,17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvázavěšená spodní konstrukce z ocelových profilůCD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.12,5 mm, bez izolace | m2 | 5,32000 | 858,00 | 4 564,56 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 5,32000 | 29,00 | 154,28 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131714*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,06544 | 1 420,00 | 92,92 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,06544 | 1 290,00 | 84,41 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763381*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381)

D 766 Konstrukce truhlářské 32 014,74

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,00000 | 400,00 | 400,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *81* | *M* | *61162086* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový**plné 800x1970-2100mm* | *kus* | *1,00000* | *4 500,00* | *4 500,00* |
| 82 | K | 766660720 | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutímotvoru | kus | 1,00000 | 147,00 | 147,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660720*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *83* | *M* | *55341425* | *mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm* | *kus* | *1,00000* | *600,00* | *600,00* |
| 84 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 1,00000 | 195,00 | 195,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660729*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *85* | *M* | *54914123* | *kování rozetové klika/klika* | *kus* | *1,00000* | *600,00* | *600,00* |
| 86 | K | pol.R10 | Dodávka a montáž madla na dveře - viz technickázpráva | kus | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 87 | K | pol.R11 | Dodávka a montáž štítku na dveře v Braillově písmu -viz technická zpráva | kus | 1,00000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 88 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 2,00000 | 34,00 | 68,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766691914*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | K | pol.R5 | Dodávka a montáž vestavěné skříně - dle výběruinvestora | kus | 1,00000 | 22 800,00 | 22 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 90 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnádopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6do 12 m | t | 0,02216 | 1 360,00 | 30,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,02216 | 1 110,00 | 24,60 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181)

D 767 Konstrukce zámečnické 2 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,00000 | 300,00 | 600,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/767641800*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767641800)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | pol.R9 | Dodávka a montáž nátěru zárubní - barevnost dle výběru investora | kpl | 1,00000 | 1 400,00 | 1 400,00 |

D 771 Podlahy z dlaždic 15 757,23

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 5,32000 | 62,00 | 329,84 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 5,32000 | 416,00 | 2 213,12 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771151022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | K | 771574416 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 5,32000 | 570,00 | 3 032,40 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771574416*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *97* | *M* | *59761135* | *dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2* | *m2* | *5,85200* | *650,00* | *3 803,80* |
| 98 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou vedvou vrstvách | m2 | 5,32000 | 429,00 | 2 282,28 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 8,50000 | 53,00 | 450,50 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,00000 | 218,00 | 1 090,00 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 10,25000 | 203,00 | 2 080,75 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771591264*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 5,32000 | 28,00 | 148,96 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771592011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,21074 | 780,00 | 164,37 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998771102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | K | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,21074 | 765,00 | 161,21 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998771181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181)

D 781 Dokončovací práce - obklady 24 447,22

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 16,27400 | 62,00 | 1 008,99 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 16,27400 | 575,00 | 9 357,55 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781474113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *107* | *M* | *59761071* | *obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2* | *m2* | *17,90140* | *650,00* | *11 635,91* |
| 108 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepenéhoflexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 2,40000 | 176,00 | 422,40 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781492211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *109* | *M* | *19416007* | *lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm* | *m* | *2,52000* | *63,00* | *158,76* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 110 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárovánísilikonem | m | 8,40000 | 53,00 | 445,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | K | 781495117 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárováníakrylem | m | 8,50000 | 52,00 | 442,00 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781495117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495117) |  |
| 112 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 16,27400 | 28,00 | 455,67 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781495211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211) |  |  |  |  |
| 113 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,33705 | 780,00 | 262,90 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998781102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102) |  |  |  |  |
| 114 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,33705 | 765,00 | 257,84 |
|  | Online PSCD 784 | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998781181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181)Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 2 515,68 |
| 115 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 14,47500 | 32,00 | 463,20 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784121001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001) |  |  |  |  |
| 116 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátovábezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 26,41000 | 21,00 | 554,61 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784181101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101) |  |  |  |  |
| 117 | K | 784211001 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 22,69500 | 66,00 | 1 497,87 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784211001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211001) |  |  |  |  |
|  | D HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 18 200,00 |
| 118 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 20,00000 | 360,00 | 7 200,00 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/HZS1291*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291) |  |  |  |  |
| 119 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděnístavebních instalací instalatér | hod | 20,00000 | 400,00 | 8 000,00 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/HZS2211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2211) |  |  |  |  |
| 120 | K | HZS3211 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 6,00000 | 500,00 | 3 000,00 |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/HZS3211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS3211) |  |  |  |  |
|  | D VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 11 500,00 |
|  | D VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 2 000,00 |
| 121 | K | 01324400R | Dokumentace pro provádění stavby | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | D VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 9 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | K | 03000100R | Zařízení staveniště, doprava materiálu a osob, provoznívlivy | kpl | 1,00000 | 9 500,00 | 9 500,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - úprava sociálního zázemí pro TP |
| Objekt: |
| **D.2. - Elektroinstalace** |

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 10. 6. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: |  |

|  |
| --- |
| Zhotovitel: |
| STAKOM, spol. s r.o., Petřínská 39, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 40525520 |
| DIČ: | CZ40525520 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 01947664 |
| DIČ: | CZ01947664 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

Poznámka:

**Cena bez DPH 35 970,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 35 970,00 21,00% 7 554,00 |
| snížená 0,00 15,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 43 524,00** |

# SOUPIS PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| ZČU - úprava sociálního zázemí pro TP |
| Objekt: |
| **D.2. - Elektroinstalace** |

Místo: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 10. 6. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| STAKOM, spol. s r.o., Petřínská 39, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: | xxxx |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

## Náklady soupisu celkem 35 970,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 741310201 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólový se zapojením vodičů | ks | 1,00000 | 65,00 | 65,00 |
| *2* | *M* | *000409820* | *spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So* | *ks* | *1,00000* | *131,00* | *131,00* |
| *3* | *M* | *000410101* | *kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0* | *ks* | *1,00000* | *53,00* | *53,00* |
| *4* | *M* | *000420091* | *rámeček pro 1 přístroj* | *ks* | *1,00000* | *38,00* | *38,00* |
| 5 | K | 741310212 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0- tlačítkový zapínací se zapojením vodičů | ks | 1,00000 | 65,00 | 65,00 |
| *6* | *M* | *000409828* | *ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So* | *ks* | *1,00000* | *164,00* | *164,00* |
| *7* | *M* | *000410101* | *kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0* | *ks* | *1,00000* | *53,00* | *53,00* |
| *8* | *M* | *000420091* | *rámeček pro 1 přístroj* | *ks* | *1,00000* | *38,00* | *38,00* |
| 9 | K | 742350001 | Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP | ks | 1,00000 | 920,00 | 920,00 |
| 10 | K | 742350002 | Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP | ks | 1,00000 | 538,00 | 538,00 |
| 11 | K | 742350003 | Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP | ks | 1,00000 | 825,00 | 825,00 |
| 12 | K | 742350004 | Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP | ks | 1,00000 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| *13* | *M* | *000900147* | *Sada pro nouzovou signalizaci - přivolání pomoci* | *ks* | *1,00000* | *9 050,00* | *9 050,00* |
| *14* | *M* | *000900050* | *Drobný elektromontážní materiál* | *ks* | *1,00000* | *580,00* | *580,00* |
| 15 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | ks | 6,00000 | 66,00 | 396,00 |
| *16* | *M* | *000311216* | *krabice přístrojová* | *ks* | *6,00000* | *12,00* | *72,00* |
| 17 | K | 741112301 | Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná120x120 mm | ks | 2,00000 | 156,00 | 312,00 |
| *18* | *M* | *000315132* | *krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 + svorkovnice* | *ks* | *2,00000* | *246,00* | *492,00* |
| 19 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 30,00000 | 34,00 | 1 020,00 |
| *20* | *M* | *000101105* | *kabel CYKY-J 3x1,5* | *m* | *30,00000* | *18,00* | *540,00* |
| 21 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 15,00000 | 22,00 | 330,00 |
| *22* | *M* | *000203304* | *kabel JYTY 5x1* | *m* | *15,00000* | *29,00* | *435,00* |
| 23 | K | 741110021 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku | m | 10,00000 | 29,00 | 290,00 |
| *24* | *M* | *000321122* | *trubka ohebná PVC pr. 16mm* | *m* | *10,00000* | *14,00* | *140,00* |
| 25 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 2,00000 | 440,00 | 880,00 |
| *26* | *M* | *000552051* | *svítidlo N1 dle specifikace* | *ks* | *2,00000* | *1 683,00* | *3 366,00* |
| *27* | *M* | *000509201* | *svítidlo S1 dle specifikace* | *ks* | *1,00000* | *2 437,00* | *2 437,00* |
| 28 | K | R210990087 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 4,00000 | 400,00 | 1 600,00 |
| 29 | K | R219990113 | zjištění stávajícího stavu elektroinstalace | hod | 8,00000 | 400,00 | 3 200,00 |
| 30 | K | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | ks | 2,00000 | 110,00 | 220,00 |
| 31 | K | 468101411 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 10,00000 | 100,00 | 1 000,00 |
| 32 | K | 460941211 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 10,00000 | 46,00 | 460,00 |
| 33 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | ks | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |