FAKSA - STRAKA s.r.o.

Nabídka : Příloha ke ZL č. 2 - Cenová nabídka

Datum : 11.7.2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Příloha č.1 |
|  |  |  |  |  |
| Nab.č. | A224-162 |  |  |  |
| Akce : | MuOL Olomouc |  |  |  |
| Dat. : | 7/24 |  |  |  |
| Část : | Klimatizace kanceláře a skladu v podkroví (Qch/t = 6,1 / 6,5 kW) |  |
|  |  |  |  |
|  | Nástěnné klimatizační jednotka Sinclair / Marvin (1+1) + hrubá příprava |
|  |  |  |  |  |
| poz. | zkrácený text | ks/m/m2 | jednotka | celkem |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Hrubá příprava: Ložnice + Kuchyně + Sklad |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1 | Venkovní kondenzační jednotkaSinclair / MV-E21BI2 | 1 | 36 940 | 36 940,00 Kč |
| 1.2 | Lakování venkovní jednotky RAL 7016 | 1 | 6 500 | 6 500,00 Kč |
| 1.3 | Nástěnná klimatizační jednotkaSinclair / SIH-12BIMW | 1 | 9 260 | 9 260,00 Kč |
| 1.4 | Nástěnná klimatizační jednotkaSinclair / SIH-12BIMW | 1 | 0 | - Kč |
| 1.5 | Instalační box pro nástěnnou jednotku | 1 | 235 | 235,00 Kč |
| 1.6 | Konzola kondenzační jednotky - montážní profil | 1 | 650 | 650,00 Kč |
| 1.7 | Konzola kondenzační jednotky - pochůzí lavice | 1 | 2 500 | 2 500,00 Kč |
| 1.8 | Střešení prostup a jeho zapravení | 1 | 6 400 | 6 400,00 Kč |
| 1.9 | CU potrubí včetně izolace a propoj. kabeláže | 22 | 400 | 8 800,00 Kč |
| 1.10 | Odvod kondenzátu - hadička 18 mm | 24 | 65 | 1 560,00 Kč |
| 1.11 | Plastová vkládací lišta - zaoblená | 10 | 350 | 3 500,00 Kč |
| 1.12 | Elektroinstalace - hl. samostatně jištěný přívod el. energie do venkovní jednotky (230V/16A-C) |  |  | - Kč |
| 1.13 | Chladivo R32 | 8 | 521 | 4 168,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
| 1.14 | Montáž klimatizačního zařízení a zprovoznění |  |  | 16 000,00 Kč |
| 1.15 | Ocelová konstrukce pro klimatizaci cca 500x900 mm |  |  | 19 300,00 Kč |
| 1.16 | Dopravné, pomocný materiál a přesun hmot |  |  | 7 500,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Celkem hrubá příprava bez DPH 123 313,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka neobsahuje stavební úpravy, odvod kondenzátu, elektroinstalaci a revizi a vytvoření a zapravení střešního prostupu společně s lávkami pro montáž venvkoní jednotky. |
|  |

Strana 1