**KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená podle občanského zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

* 1. Kupující: Kupující: Sídlo:

IČ:

DIČ:

číslo účtu: Zastoupené:

dále jen „Kupující"

* 1. Prodávající: Prodávající: Sídlo:

IČ:

číslo účtu Zastoupen:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE**

53401 Holice, Vysokomýtská 635

75044501

CZ75044501

**xxxxxx**

Ondřejem Dobrovolským, ředitelem

**KERKA s.r.o.**

Fáblovka 518, 533 52 Pardubice

64791033

19-2514210207 /0100

Vítem Keřkou, jednatelem

dále jen „ prodávající"

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené *v* čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**li.**

Předmět plnění

* 1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: ,,Žací traktor s příslušenstvím pro provoz na pozemních komunikacích".
  2. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 - Specifikace nabízeného zboží z nabídky uchazeče.
  3. Prodávající se zavázal v čl. li. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.
  4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
  5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list). O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol.
  6. Kupujicl se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikaci a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
  7. Kupujlcí nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
  8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

Ill.

Kupní cena a splatnost

* 1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 1.262.962 -Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná

* 1. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto pripadech:

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z pridané hodnoty

* 1. kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury(daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání vždy jednoho kusu.

Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

* 1. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplněni. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.
  2. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsáni fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

**Doba a místo plnění**

* 1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku v následujících termínech:

Termln dodáni do 6 týdnů od podepsání této smlouvy.

* 1. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zadavatele.

v.

**Záruční podmínky**

* 1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
  2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců

Záruka se počítá ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platl za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

* 1. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
  2. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajlcích platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamace musl být písemná, odeslaná {faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
  3. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

**5.6** Prodávající garantuje dostupnost servisu do 48 hod od prokazatelného nahlášení závady e­ mailem nebo faxem.

VI.

**Sankce**

* 1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupujlcl povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
  2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávajíci povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení
  3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
  4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

**Servisní podmínky**

* 1. Minimální doba, po kterou budou dostupné náhradní díly a pozáruční servis na dodávky musí být alespoň 10 let od dodání ptedmětu díla. Je požadováno, aby servisní technik uchazeče byl vyškolen výrobcem.
  2. Náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč.
  3. Zadavatel požaduje splnění následujících servisních podmínek:
     + Nástup technika do 24 hodin od nahlášení závady do sldla kupujíc/ho
     + Odstraněni závady bez použiti náhradních dílů do 2 pracovních dnů od nahlášení závady
     + Odstraněni závady při použiti náhradních dílů maximálně do 10 pracovních dnů od nahlášení závady

**VIII.**

**Závěrečná**u jednání

* 1. Smlouva je vyhotovena ve čtyrech exempláířch, z nichž kupující obdrž! tři a prodávajíci jeden.
  2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

**8.3 .** Vztahy smluvních stran, vyplývajlci ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se ridl pl islušnými ustanoveními Občanského zákoníku

* 1. Prodávající i kupujíc! prohlašují. že sí tuto smlouvu pled jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravě, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tisnl. nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
  2. Prodavajicl je podle ustanoveni§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších pledpis ů, osobou povinnou spolupůsobit pfi výkonu finančnl kontroly prováděné v souvislosit s ůhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
  3. Smlouva vstupuje v platnost a ůčinnost dnem podpisu.

Přílohy:

*Ptlloha t. 1* - *Specifikace nabfzeného zbožl*

## V Holicleh dne: - . **td/**



Ondřej Dobrovolský, ředitel KupUJlcl

V Pardubic ích dne : 19 . 6. 2024

*/*

/

## , j( alel

/ : :ávajícf

**KEŘKA s.r.o.**

Fáblovka 518

53352Pardubcie. StaréHradiště

**DIČ;** CZ64791033 Tel.: 466 644 621

*Příloha č. 1* - *Specifikace nabízeného zboží*

# Technická specifikace

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodání

# „ Žací traktor s příslušenstvím pro provoz na pozemních komunikacích

- pro Technické služby Holice,,

Zadavatel stanovil technické podmínky dle§ 46 odst. 5 formou požadavků na výkon a funkci komunálního vozidla. Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena

z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE", bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABULKA**  **S PLN ĚNÍ TECHNICKÝ CH PODMÍNEK**  Účastník potvrdí symbolem v pravém sloupečku tabulky a vkaždém Jeho řádku skutečnost,  že jeho nabizenézboží danou minimální technickou podmínku splněno.  žací traktor s příslušenstvím pro provozna pozemních komunikacích -technické podmínky | | **T**  **s**  **H** |
| POl\ll'Zl!llÍ |
| 1. motor , šasia pracovní nástavec dodánod stejného výrobce | | ***A k .:;*** |
| 2. | motordiesel 3-váícc, minvykon (ECE R120) při 2500 ot./ m in · 16.3kW | *li- i,.;)* |
| 3 | zdvihový objem mot orn min. 1100 cmm3 | *# I{ ::>* |
| 4. | objem palivové nádržemin 20 I | *A.M..:>* |
| 5 . | převodovka hydrostatická . ovtadaná dvěma samostatnými pedály vpřed/vzad | *4 v* |
| 6 | max. rychlost vpředm in. 15 km /hod | ,4 |
| 7. uzávěrka diferenciálu účinná na zadní nápravu | | *A- Nv* |
| 8. pohotovostní parkovací (ruční) brzda | | *I/ NO* |
| 9 | hydraulícké řízeni (posilovač) | *,4 ,.,.;)* |
| IO | tempomat (mechanický) | *1/ N?* |
| li | elektrickéspouštění sečení | *4-k* \_, |
| 12. | čelní vyvodovýhřídel m in. 2. 000 ot.l m ln | *4-N .;;* |
| 13. | 4xzadnihydraulickévyvodypro ovládáni pracovních násta vců | *A-No* |
| 14. | mezi napravové sečení-2xnožespřímým středovym výhozem, záběr min . 132cm | ***!/N :J*** |
| 15. | sečení s úh lovymi převodovkami (nerozvodový klínový řemen) | *AŇ o* |
| 16 | zdvihsečení hydraulicky | ***4H*** |
| 17. | sběrací koš z pevného materlal u o objemu min. 645 lltru | *A o* |
| 18. | hydraulické vyklápěni koše do výškymin. 2,O m | *A k0* |
| 19. | ovládaní zdvihu a vysypaní košejoystickem | *li I.J .:>* |
| 20. | univerzální travní vzorek pneumatik | *A k {)* |
| 21 | vybaveni k provozu na pozemních komunikacích na SPZ | ***,4 110*** |
| 22. | vybaveni celoprosklenouvytapěnou kabinou | *I/- ?* |
| 23 . | ručni brzda | ***4N*** *:>* |
| 24 . | nastavitelný sloupek řízení - plynulevrozsahu 25 ° | *id f.J:)* |
| 25. | komfortní sedačka | ***4- k ...?*** |
| 27 . | automatické vypínaní žacílišty pi'l pojezdu vzadu - možnost odblokování | *4- i(..)* |
| 28 | . možnost čelního závěsu | ,4 f< *()* |
| 29 . | čelníhydror.ívěs - prov LC.IL611<.n r1. C I , I 0111 | *,A I-*... |

.

.

.

.

.

Prohla šuj,i že uvedené ůdaJe lsou pravdivé.



/

v Pardubicích dne 6. S. 2024

*I*