- ,'

!>' '

 - ,,.,....

**Kupní smlouva**

*<J*

SMLUVNÍ STRANY:

I - TEC Czech, spol. sr.o.

Jednajíc' · Jiří Vyvial - jednatel

Sídlo: Rudná 30/3, 70300 Vítkovice - Ostrava

IČ : 268 34 634

DIČ: CZ268 34 634

Zapsána : KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27595 Bankovní spojení: ČSOB a. s..,

č.ú. 190622766/0300

(dále jen **„Prodávající")**

a

Technické služby Holice p.o.

Jednající: Sídlo :

IČ :

Ondřej Dobrovolský- ředitel organizace Vysokomýtská 635, 534 01 Holice v Čechách

75044501

Bankovní spojení: Kom erční banka, a.s.

č. ú.35-4916270287/0100

(dále jen „ Kupuj ící")

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce o roku tuto kupní smlouvu*

## Předmět smlouvy

* 1. Předmětem této smlouvy ze strany „Prodávajícího" je jeho závazek dodat za podmínek

st anovených touto smlouvou „Kupujícímu" vozidlo v Kat Nl - sklápěcí korba, tovární značky: Piaggio NP6, v technickém provedení, s minimální výbavou (viz příloha č,1 kupní smlouvy), v termínu, do místa plnění, včetně veškeré dokumentace k nim náležející.

* 1. Předmětem smlouvy ze strany „Kupujícího" je zaplatit „Prodávajícímu" za dodané zboží kupní cenu za podmín ek a v termínu stanovených touto smlouvou.
	2. Součástí dodávky (zboží) jsou u dodávaného vozidla: veškeré návody k obsluze vozidla a nástaveb v českém jazyce.
	3. Dodávané vozidlo je nové či předváděcí.

## li. Doba a místo plnění

* 1. ,,Prodávající" je povinen dodat „Kupujícímu" zboží dle čl. li této smlouvy max. do 14.06. 2024



* 1. Místo dodání zboží: Technické služby Holice p.o., Vysokomýtská 635, 534 01 Holice v Čechách

# Ill. Kupní cena a platební podmínky

**3.1.** Celková cena zboží dle čl. Ill této smlouvy činí

785 000,- Kč bez 21% DPH

164 850,- Kč 21% DPH

# 949 850,- Kč vč. 21% DPH

**3 .2.** Součástí kupní ceny jsou náklady související s dodáním zboží do místa dodání.

**3.3.** Kupní cena bude zaplacena „Kupujícím" na základě daňového dokladu - faktury vystavené

„Prodávajícím" po řádném dodání zboží, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a výpočet DPH.

**3.4 .** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury „Kupujícímu". Faktura je považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena připsána ve prospěch účtu

,,Prodávajícího".

**3.5.** Nebude-li faktura/dílčí faktury obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je „Kupující" oprávněn vrátit takovou fakturu „Prodávajícímu" bez zaplacení. ,,Prodávající" je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet až doručením řádně opravené nebo nově vystavené faktury.

# Odpovědnost za vady, reklamační řízení

* 1. Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží, odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
	2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců.
	3. **.** Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
	4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením zboží.
	5. Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na

opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží.

* 1. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez

zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží.

* 1. **.** Prodávající prohlašu je, že na zboží neváznou žádné vady.
	2. Způsob hlášení závad „Kupujícím":
		1. telefonicky na číslo 596 761141 nebo
		2. na e-mailové adrese: info@itec-czech.cz nebo
		3. doporučenou poštou na adresu sídla „Prodávajícího".
1. Smluvní **pokuty a sankce**

**5 .1.** Pro případ prodlení „Prodávajícího" s dodáním zboží dle čl. Ill. odst. 3.1. je „Prodávající" povinen zaplatit „Kupujícímu" smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny řádně nedodaného zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo „Kupujícího" na úhradu škody způsobené prodlením.

**5.2.** Pro případ prodlení 11 Kupují cího" s úhradou kupní ceny je „Kupující" povinen zaplatit

,,Prodávajícímu" úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

# Ustanovení přechodná a závěrečná

* 1. **.** Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
	2. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran.
	3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnop isech, z nichž „Prodávající" obdrží jedno vyhotovení a „Kupující" jedno vyhotovení.
	4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Prodávající:

V Ostravě dne 07 05 2024

Kupující:

V Holicích dne0:.0.(.. 2024

**I-TEC Czech,**spol s r o. G)

**SLUia,-.**

,

-

•

ls y -

a 635,'":>•

!·Dll : C!-.,. ,

Rudná 30/3, 703 00 Ostrava-Vltkov1ce

IČO: 26834634 Dič·C 834634

JEDNATEL: 596 761 1

Ondř

## Příloha č.1

**Technická specifikace**

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodání

,, **Vozidlo v Kat. Nl - sklápěcí korba,,**

Zadavatel stanovil technické podmínky dle§ 46 odst. S formou požadavků na výkon a funkci komunálního vozidla. Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena

z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE", bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

|  |
| --- |
| **Vymezení požadavku dle parametrů** |
| **Název** | **Splnění požadavku (ANO-NE)** | **Uveďte skutečnou hodnotu - parametr** |
| **Základní parametry vozidla** |
| Kategorie vozidla Nl | ANO | ANO |
| Celková hmotnost vozidla max. 2 600 kg | ANO | 2520 kg |
| Pohotovostní hmotnost vozidla max. 1 500 kg | ANO | 1420 kg |
| Max. hmotnost jízdní soupravy 4 000 kg | ANO | 3520 kg |
| Zatížení na nápravy max. 2 100 kg | ANO | 2000 kg |
| Rozměry vozidla maximálně D : 4 600 x š: 1 800 x V : 1 900 mm | ANO | D: 4545mmš: 1800 mm V: 1840mm |
| Užitečná hmotnost vozidla min. 1 000 kg | ANO | 1100 kg |
| Tažné zařízení A50- X min. na 1 000 kg bržděný přívěs | ANO | 1000 kg |
| **Motor, pohon, řízení, podvozek** |
| Pohon motorem zážehovým vodu chlazeným | ANO | ANO |
| Objem min. 1 300 cm3 a max. 1500 cm3 | ANO | 1498 cm3 |
| Výkon min. 70 kW a max. 90 kW při min. 130 Nm | ANO | 78 kW při 136 Nm |
| Emisní limit min. Euro VI D | ANO | Euro VID |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bez filtru pevných částic | ANO | ANO |
| Pohon 4x2 - zadní nápravou s ASR a TCS | ANO | ANO |
| Diferenciál zadní nápravy v provedení HD - do „tahu" ( zvýšení tažné síly na hnanou nápravu ) | ANO | ANO |
| Rozvor min. 2 800 mm a max. 3 000 mm | ANO | 3000 mm |
| Světlost/ Brodivost min. 180 mm | ANO | 190mm |
| Výfuk vyvedený k zadní podjezdové zábraně | ANO | ANO |
| Palivová nádrž na N95 min. 40 I, uzamykatelné víčko | ANO | 45 I |
| Palivová nádrž na LPG min. 50 I | ANO | 551 |
| Synchronizovaná mechanická převodovka min. 5 + 1 | ANO | 5+1 |
| Přejezdová rychlost min. 90 km/h | ANO | 110 km/hod |
| Přední nápravas nezávislým zavěšením, vinuté pružiny, plynokapalinové tlumiče | ANO | ANO |
| Zadní náprava pevnáListové péra, plynokapalinové rlumiče | ANO | ANO |
| Brzdy, dvou okruhové, nezávislé s ABS, ESC a EBD | ANO | ANO |
| Ochranné mřížky zadních světel | ANO | ANO |
| Přídavné couvací světlo | ANO | ANO |
| Přídavné pracovní světlo na zadní části kabiny | ANO | ANO |
| Ochranný nástřik podvozku „Antikoro" | ANO | ANO |
| **Kola** |
| Ocelový disk min. 14" | ANO | 14" |
| Jednoduchá montáž kol na přední nápravě | ANO | ANO |
| Dvou montáž na zadní nápravě | ANO | ANO |
| Pneu C M+S | ANO | ANO |
| **Kabina** |
| Barva - Komunální oranžová | ANO | ANO |
| Min. 1 + 1 | ANO | l+l |
| Zadní okno zatmavené proti slunečnímu svitu | ANO | ANO |
| Pryžové rohože pro řidiče a spolujezdce | ANO | ANO |
| Autopotahy na sedadla řidič spolujezdec | ANO | ANO |



-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Autorádio DAB s Bluetooth | ANO | ANO |
| Klima tizace | ANO | ANO |
| Držák mobilního telefonu s napájením | ANO | ANO |
| Dálkové zamykání dveří | ANO | ANO |
| Denní svícení leddiodové - automaticky spouštěné | ANO | ANO |
| Mlhové světlomety | ANO | ANO |
| Výstražný oranžový maják na střeše kabiny | ANO | ANO |
| Přední a Zadní výstražné zábleskové světla „ predator " min 4 ks | ANO | 4 ks |
| Ochrana prahů dveří proti otěru, poškozen í | ANO | ANO |
| Povinná výbava vozidla | ANO | ANO |
| KIT souprava na dojetí při defektu pneu | ANO | ANO |
| **Korba vozidla** |
| Min. jednostranně výklopná vzad | ANO | ANO |
| Nosnost min. 1 000 kg | ANO | 1000 kg |
| Rozměry min. D : 2500 x š : 1 800 mm x V : 400 mm | ANO | D: 2530 mmš: 1800 mmV: 400 mm |
| Ovládána z kabiny řidiče | ANO | ANO |
| Zadní čelo a bočnice sklopné - odnímatelné s výstražným červenobílým šrafováním | ANO | ANO |
| Ochranný rám kabiny součásti korby | ANO | ANO |
| **Další všeobecné požadavky** |
| Záruka na dodané zařízení v trvání min. 24 měsíců | ANO | Poč. měsíců: 24 |
| Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 4 hodin | ANO | ANO |
| Součástí této vyplněné přílohy bude:I. Fotodokumentace li. Podrobný technický popis vozidla | ANO | ANO |

Prohlašui,j fe uvedené údaje Jsou pravdivé.

V Ostravě dne 07 05 2024 **I-TEC Czech.** s

r <D s

ava-Vit v, C 8

61

........................