KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o. K Lávce 196, 164 OO Praha 6 lč: 26486369 DIČ: CZ26486369 Mobil:

TEZA Hodonín

Příspěvková organizace

Tyršova 10

695 01 Hodonín

# Návrh opravy

Na základě stáří venkovního odpařovacího kondenzátoru, a následkem zvýšení energii, ekologických a hlukových hodnot je po provozu cca 20 let potřeba provést revizi a opravu stávajícího odpařovacího kondenzátoru na Zimním stadionu v Hodoníně.

Níže najdete nabídku ND pro odpařovací kondenzátor VXC 205/ HOI 1623.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis ND |  | ks | Cena kus | Cena kusů |
| 1 Ložisko hřídele včetně domečku - hnací | RK2162 | 1 | 7 773 Kč | 7•773 Kč |
| 2 Ložisko hřídele včetně domečku - hnané | RK2179 | 1 | 5 052 Kč | 5 052 Kč |
| 3 Motorová řemenice vč. pouzdra — vysoké otáčky | 238422+238524 | 1 | 5 916 Kč | 5 916 Kč |
| 4 Motorová řemenice vč. pouzdra — nízké otáčky | 238355+238503 | 1 | 2 407 Kč | 2 407 Kč |
| 5 Ventilátorová řemenice vč. pouzdra — vysoké otáčky | 238467+238534 | 1 | 14 212 Kč | 14 212 Kč |
| 6 Ventilátorová řemenice vč. pouzdra — nízké otáčky | 238456+238528 | 1 | 5 626 Kč | 5 626 Kč |
| 7 Sada klínových řemenů | BELT0268S | 2 | 2 958 Kč | 5 916 Kč |
| 8 Sada ložisek motoru | BEAR8,5/4 | 2 | 3 850 Kč | 7 700 Kč |
| Kompletní skrápěcí systém (PVC potrubní9 rozvody+trysky+průchodky) | RK1463 | 1 | 49 631 Kč | 49 631 Kč |
| IO Kompletní PVC sada eliminátorů1. Jednorázový servisní zásah —4 montéři
2. doprava, ubytování
 | RK1364 | 1 | 41 210 Kč | 41 210 Kč51 900 Kč14 100 Kč |
| 13 oprava napínákůCena celkem bez DPH |  | 1 | 16 400 Kč | 16 400 Kč227 843 Kč |

V Praze 10.11.2023

tel. XXXX mail: XXXX