**DODATEK č.1 ke**

SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

**Výsadba větrolamů V6, V10, V11, V12 a V28 v k.ú. Přibice**

**(dále jen „smlouva“** **nebo „SoD“)**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

**Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno**

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno

Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová +420 724 521 225 – Ing. Jakubcová

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: Kateřina Teplá**

**Sídlo:** xxxxx, 675 78 Čikov

zastoupený: Kateřinou Teplou

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: 3THNJMG

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

IČO: 07353464

DIČ: xxxxx, je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Z důvodu chystané těžební činnosti v těsné blízkosti parcely KN 4209 v k.ú. Přibice a vysokého rizika ohrožení plánované výsadby na této parcele nebude na základě jednání ze dne 24.6.2024 realizována výsadba větrolamu V6-1.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti dojde ke snížení rozsahu výsadeb u stavebního objektu „SO-01 Větrolamu V6-1 a V6-2“.

Celkový rozsah **méněprací** tak bude dle tohoto dodatku činit **267 767,04 Kč bez DPH, tj. 323 998,81 Kč včetně DPH**.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na dodatku, kterým se stávající smlouva o dílo č.obj. 522-2024-523101 mění následovně:

**I.**

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo Čl. III Cena díla odst. 4 takto:

Čl. III Cena díla odst. 4. nově zní:

**Celková cena za provedení díla**

**bez DPH činí 3 964 375,81 Kč**

DPH 21 % činí 832 518,92 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **4 796 894,73** Kč.

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby

bez DPH činí 3 221 268,20 Kč

DPH 21 % činí 676 466,32 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 3 897 734,52 Kč.

1. Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí 743 107,61 Kč

DPH 21 % činí 156 052,60 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí 899 160,21 Kč.

1. 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ……………….392 632,00 Kč.

DPH …………………. …...82 452,72 Kč.

Cena včetně DPH ……... 475 084,72 Kč.

1. 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 216 549,20 Kč

DPH ……………………….. 45 475,33 Kč.

Cena včetně DPH ……… 262 024,53 Kč.

1. 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH.. …………………133 926,41 Kč

DPH ………………..……… 28 124,55 Kč.

Cena včetně DPH ………..162 050,96 Kč.

**Mění se a nově zní příloha č. 1 Specifikace díla** ke smlouvě o dílo**.** Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 522-2024-523101 ze dne 17. 6. 2024 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha:

Příloha č. 1 Aktualizovaná specifikace díla

Příloha č. 2 Aktualizovaný položkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 16.7.2024 | V Čikově dne 15.7.2024 |
|  |  |
| Ing. Renata Číhalová  ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj  za objednatele | Kateřina Teplá  jednatelka  za zhotovitele |

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

**Příloha č. 1 Aktualizovaná specifikace díla**

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je soustava dílčích opatření, krajinných úprav, které vychází z návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přibice.

Jedná se o výsadby prvků, které mají plnit protierozní a ekologickou funkci. Je vymezeno 6 prvků, které jsou rozděleny na 3 stavební objekty a budou sloužit jako větrolamy. Stavební objekt SO-01 zahrnuje nově pouze prvek označený jako V6-2. Stavební objekt SO-02 zahrnuje prvky označené jako V10, V11-1, V11-2 a V12. Stavební objekt SO-03 je složen z jednoho prvku označeného jako V28-2. Všechny pozemky, na kterých jsou stavební objekty vymezeny, jsou ve vlastnictví státu České republiky a dojde na nich k realizaci výsadby zeleně. Všechny stavební objekty jsou vymezeny na pozemcích k tomu určených komplexními pozemkovými úpravami. Způsob založení výsadeb je řešen s ohledem na minimalizaci pozdější údržby a odpovídají metodickému postupu Zakládání a údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách (VÚMOP 2021). Celková výměra určená pro realizace výsadeb je 2,97 ha

Součástí realizace je oplocení jednotlivých prvků a následná údržba zeleně po dobu 3 let.

V ploše těchto prvků jsou stávající porosty dřevin, které zůstanou zachovány a místy budou dosázeny skupinky dřevin. Jedná se o velmi vysýchavé stanoviště na píscích a považujeme za vhodné dřeviny, které toto náročné stanoviště snášejí, v plné míře zachovat. Ve všech ostatních případech se jedná o zatravnění a výsadbu dřevin s dočasným lesnickým oplocením.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
| **stavební objekt** | **ozn. v PSZ** | **prvek** | **současný stav** | **p.č.** | **LV** | **výměra m2** | **druh pozemku** | **využití** |
| **SO-01** | **V6-2** | větrolam | součást bloku orné půdy | 4350 | 10002 | 4 345 | ostatní plocha | zeleň |
| **SO-02** | **V10** | větrolam | součást bloku orné půdy | 4446 | 10002 | 3 765 | ostatní plocha | zeleň |
|  | **V11-1** | větrolam | součást bloku orné půdy | 4333 | 10002 | 3 975 | ostatní plocha | zeleň |
|  | **V11-2** | větrolam | součást bloku orné půdy | 4192 | 10002 | 4 506 | ostatní plocha | zeleň |
|  | **V12** | větrolam | součást bloku orné půdy | 3933 | 10002 | 6 417 | ostatní plocha | zeleň |
| **SO-03** | **V28-2** | větrolam | součást bloku orné půdy | 3275 | 10002 | 6 730 | ostatní plocha | zeleň |
|  |  |  |  |  | **celkem** | **29 738** |  |  |

Součástí realizace je také příprava pozemku, zálivka a hnojení vysazovaných dřevin, osazení kůlů k sazenicím stromů a signalizačních kolíků k sazenicím keřů a ochrana proti poškození kmínků v dolní části stromů při vyžínání a kosení.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností AGROPROJEKT PSO s.r.o. v roce 2023.

Součástí předmětu zakázky a realizace dále je:

**a) geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků určených k realizaci větrolamů, geodetické vytýčení pozemků před zahájením prací tak, aby mohla být provedena kontrola umístění na požadovaných pozemcích. Před zahájením prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí. V rámci geodetického vytyčení stavby budou mj. vytyčeny všechny pozemky pro výsadbu, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

**b) likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby**

Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku.

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem.

**c) výroba a montáž informační tabule**

Ve smyslu Operačního manuálu pro poskytnutí dotace z Národního programy obnovy (NPO) ZP 06/2022 při realizaci předmětu díla dodavatel zajistí výrobu a montáž dočasného informační desky (rozměr min. 297 mm x min. 420 mm), která bude umístěna v prostoru stavby po dobu realizace. Deska bude zhotovena z voděodolného materiálu, bude obsahovat popis projektu, symbol Společenství a logo NPO. Její umístění a popis bude upřesněn při realizaci stavby. Informační deska bude připevněna na kovové tyčí pevně zabudované do země. Připevnění informační desky bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty.

**d) geodetické zaměření skutečně provedeného díla po realizaci**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické zaměření díla po realizaci v případě změn, bude-li potřeba.

**e) Výsadba a zajištění zeleně vč. 3-leté následné péče**.

f) Přístup na staveniště je možný ze stávajících polních cest. **Veškeré navazující komunikace budou průběžně čištěny a udržovány**.

g) Pokud v průběhu realizace dojde ke škodám na plodinách, travních porostech, které jsou na pozemcích sousedících s pozemky dotčenými stavbou (umístěním stavby, dočasným záborem), uhradí veškeré náhrady dodavatel.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy

na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo ude mít lepší parametry.