Příloha č. 1 - Soupis prací a materiálu vč. výkazu výměr - opravy podlah 2.NP a 3. NP Nemanická Místo plnění: Nemanická 436/7, České Budějovice

Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874

Měrná Cena za měrnou Cena celkem v Kč bez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. | Název položky | Množství | jednotka | jednotku v Kč bez DPH | DPH |
| 1. | Vyspravení děr a výtluků | 1 | kpl |  | 8200 |
| 2. | Vysátí a příprava podkladu | 163 | m2 | 29 | 4727 |
| 3. | Podložka Acoustic Protéct 100 a montáž | 170 | m2 | 160 | 27200 |
| 4. | VINYL BA PURE CLÍC | 179,61 | m2 | 860 | 154464,6 |
| 5. | VINYL BA PURE CLÍC montáž | 163 | m2 | 180 | 29340 |
| 6. | Lišty obvodové a montáž včetně koutů | 117,5 | bm | 125 | 14687,5 |
| 7. | Lišty přechodové, ukončovací a montáž | 4,5 | bm | 0 | 0 |
| 8. | Doprava, manipulace a přesun hmot | 1 | kpl |  | 3500 |
| Celkem v Kč bez DPH | | | | | 242119,1 |
| DPH | | | | | 50845 |
| Celkem v Kč vč. DPH | | | | | 292964,1 |

Vyplnil - firma, jméno a příjmení, funkce, podpis:

Dne:

Podmínky provádění prací:

Minimální teplota podkladu 18 st.C

Větrání prostorů po štěrkování nebo lakování zajistí objednatel Na staveništi bude zajištěna toaleta

Objednatel zajistí v místě pokládky parkování, parkovné hradí objednatel Úpravy dveří ani zárubní nejsou zahrnuty v cenové nabídce Při parketářských pracích - požadavek na jistič minimálně 16 A