|  |  |
| --- | --- |
| **ZL17 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** |  |
| **SDK příčky a předstěny.** |  |
| logo 5

|  |
| --- |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** |

 |  |
|  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** |  |
|  | Pobřežní 249/46 |  |
|  | 186 00 Praha 8 |  |
|  | IČ: 24247677 |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** |  |
|   |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |   |   |   | **XXXXXXX** |  |
|   | **1** | **Odpočet** |   |   |   |  |  |
|   | **34** | **Stěny a příčky** |   |   |   | **XXXXXXX** |  |
| 78 | 342013322R00 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm | m2 | -15,041 | XXXXXXXXX | XXXXXXX | SoD |
| 85 | 342262626RT2 | Stěna předsazená SDK, typu W 626 kov.kce 2x, opl.2x, s izolací EI 30 | m2 | -89,424 | XXXXXXXXX | XXXXXXX | SoD |
|   | **1** | **Přípočet** |   |   |   |  |  |
|   | **34** | **Stěny a příčky** |   |   |   | **XXXXXXX** |  |
| 75 | 342012221R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm | m2 | 27,193 | XXXXXXX | XXXXXXX | SoD |
| 76 | 342012222R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm | m2 | 7,228 | XXXXXXX | XXXXXXX | SoD |
| 77 | 342013321R00 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm | m2 | 128,388 | XXXXXXX | XXXXXXX | SoD |
| 84 | 342262411RS3 | Příčka SDK instalační 155-650 mm 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 100,278 | XXXXXXX | XXXXXXX | SoD |
|   |  |  |  |