|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 76 | 342012222R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm |
| **1. NP** |
| 1.10 |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha |  |
| 2,4 | 3,5 | 8,4 |  | 8,4 |  |
| 2,4 | 3,5 | 8,4 |  | 8,4 |  |
| 1 | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 |  |
| 1.12 |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha |  |
| 0,535 | 3,5 | 1,8725 |  | 1,8725 |  |
| 3,15 | 3,5 | 11,025 |  | 11,025 |  |
| **2. NP** |
| 2.05 |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha |  |
| 0,1 | 3,5 | 0,35 |  | 0,35 |  |
| 3,35 | 3,5 | 11,725 |  | 11,725 |  |
| **3. NP** |
| 3.26 |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha |  |
| 2 | 2,25 | 4,5 | 0,6 | 3,9 |  |
| 2,5 | 2,25 | 5,625 |  | 5,625 |  |
| 4 | 2,25 | 9 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MJ** | **Množství dle VV** | **Skutečné množství** | **Rozdíl** | **DO ZL** |  |
| m2 | 56,57 | 63,7975 | -7,228 | **7,2275** |  |