|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 342013321R00 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm | | | |  |  |  |
| **1. NP** | | | | | |  |  |  |
| 1.12 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 2,3 | 3,5 | 8,05 |  | 8,05 |  |  |  |  |
| 0,1 | 3,5 | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |
| 1.18 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 5,05 | 3,5 | 17,675 |  | 17,675 |  | Zde odečíst délku 1,05 m, jelikož za výlevkou to bude pouze jedna zelená kce | Zelená předstěna u výlěvky není započítána (není ani graficky značena) |  |
| 1.19 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 5,05 | 3,5 | 17,675 |  | 17,675 |  |  |  |  |
| 1.23 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 4,95 | 3,5 | 17,325 | 2,17 | 15,155 |  |  |  |  |
| 1.24 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 6,2 | 3,5 | 21,7 |  | 21,7 |  |  |  |  |
| 1.26 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 5,5 | 3,5 | 19,25 |  | 19,25 |  |  |  |  |
| 1.27 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 5,5 | 3,5 | 19,25 |  | 19,25 |  |  |  |  |
| 1.28 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 5,5 | 3,5 | 19,25 |  | 19,25 |  |  |  |  |
| 1.29 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 5,5 | 3,5 | 19,25 |  | 19,25 |  |  |  |  |
| 1.32 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 1 | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 2,75 | 3,5 | 9,625 |  | 9,625 |  |  |  |  |
| 4,95 | 3,5 | 17,325 |  | 17,325 |  |  |  |  |
| **2. NP** | | | | | |  |  |  |
| 2.05 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 2,4 | 3,5 | 8,4 | 3,03 | 5,37 |  |  |  |  |
| 2.09 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 4 | 3,5 | 14 |  | 14 |  | Zde odečíst délku 1,05 m, jelikož za výlevkou to bude pouze jedna zelená kce | Ok, zkráceno o 1,05 m | |
| 2.16 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 6,2 | 3,5 | 21,7 |  | 21,7 |  |  |  |  |
| **3.NP** | | | | | |  |  |  |
| 3.05 | | | | | |  |  |  |
| délka | výška | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |  |
| 11,4 | 3,4 | 38,76 | 1,8 | 36,96 |  |  |  |  |
| 7,545 | 3,4 | 25,653 | 1,8 | 23,853 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MJ** | **Množství dle VV** | **Skutečné množství** | **Rozdíl** | **DO ZL** |  |  |  |  |
| m2 | 161,55 | 289,938 | -128,4 | **128,388** |  |  |  |  |