|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 342262411RS3 | Příčka SDK instalační 155-650 mm 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm |  |  |
| **1. NP** |  |  |
| 1.13 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 2,05 | 2,7 | 5,535 |  | 5,535 |  |  |  |
| 2,3 | 2,7 | 6,21 |  | 6,21 |  |  |  |
| 1,1 | 2,7 | 2,97 |  | 2,97 |  |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 1.14 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 2,1 | 2,7 | 5,67 |  | 5,67 |  |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 1,4 | 2,7 | 3,78 |  | 3,78 |  |  |  |
| 1.15 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 1.16 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 2,425 | 2,7 | 6,5475 |  | 6,5475 |  |  |  |
| 1.17 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,1 | 2,7 | 2,97 |  | 2,97 |  |  |  |
| 1.18 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,05 | 3,2 | 3,36 |  | 3,36 |  |  |  |
| 1.20 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,25 | 3,2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 1.22 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,175 | 3,2 | 3,76 |  | 3,76 |  |  |  |
| 1.24 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,175 | 3,2 | 3,76 |  | 3,76 |  |  |  |
| 1.26 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,23 | 3,2 | 3,936 |  | 3,936 |  |  |  |
| 0,45 | 3,2 | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  |
| 1.28 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,885 | 3,2 | 6,032 |  | 6,032 |  |  |  |
| 0,525 | 3,2 | 1,68 |  | 1,68 |  |  |  |
| 1.29 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,15 | 3,2 | 3,68 |  | 3,68 |  |  |  |
| 1,125 | 3,2 | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |
| 1.30 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,45 | 3,2 | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  |
| 0,45 | 3,2 | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  |
| 1.31 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,45 | 3,2 | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  |
| 1.32 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,325 | 3,2 | 4,24 |  | 4,24 |  |  |  |
| 0,75 | 3,2 | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |
| 1.32 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,95 | 3,2 | 6,24 |  | 6,24 |  |  |  |
| **2.NP** |  |  |
| 2.07 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 2 | 2,7 | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |
| 2.08 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 1 | 2,7 | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |
| 1,3 | 2,7 | 3,51 |  | 3,51 |  |  |  |
| 2.09 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,35 | 3,05 | 4,1175 |  | 4,1175 |  |  |  |
| 1,45 | 3,05 | 4,4225 |  | 4,4225 |  |  |  |
| 0,45 | 3,05 | 1,3725 |  | 1,3725 |  |  |  |
| 2.10 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 2,425 | 2,7 | 6,5475 |  | 6,5475 |  |  |  |
| 0,9 | 2,7 | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |
| 2.12 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,1 | 2,7 | 2,97 |  | 2,97 |  |  |  |
| 2.16 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,175 | 3,05 | 3,58375 |  | 3,58375 |  |  |  |
| 2.18 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,23 | 3,05 | 3,7515 |  | 3,7515 |  |  |  |
| 0,45 | 3,05 | 1,3725 |  | 1,3725 |  |  |  |
| 2.19 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,35 | 3,05 | 4,1175 |  | 4,1175 |  |  |  |
| 2.20 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,45 | 3,05 | 4,4225 |  | 4,4225 |  |  |  |
| 0,625 | 3,05 | 1,90625 |  | 1,90625 |  |  |  |
| 0,45 | 3,05 | 1,3725 |  | 1,3725 |  |  |  |
| 0,6 | 3,05 | 1,83 |  | 1,83 |  |  |  |
| 2.21 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 5,5 | 3,05 | 16,775 |  | 16,775 |  |  |  |
| 0,9 | 3,05 | 2,745 |  | 2,745 |  |  |  |
| 0,45 | 3,05 | 1,3725 |  | 1,3725 |  |  |  |
| 2.22 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 2 | 2,5 | 5 |  | 5 |  | Ve skutečnosti provedeno jinak než v PD. Max. skutečný rozměr 2,0 x 2,5 m | Ok, upraven rozměr na 2x2,5 |
| 0,45 | 3,05 | 1,3725 |  | 1,3725 |  |  |  |
| 0,45 | 3,05 | 1,3725 |  | 1,3725 |  |  |  |
| **3.NP** |  |  |
| 3.07 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 2 | 2,5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 1 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
| 1 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
| 3.09 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 2 | 2,5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 1 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
| 1 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
| 3.12 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,16 | 2,5 | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |
| 3.17 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 3.18 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 1,6 | 2,4 | 3,84 |  | 3,84 |  | Zde ověřit na místě, že opravdu realizujete modrou i zelenou. | Konstrukce v 3.18 a 3.19 |
| 2 | 2,4 | 4,8 |  | 4,8 |  | Zde ověřit na místě, že opravdu realizujete modrou i zelenou. | Konstrukce v 3.18 a 3.19 |
| 3.19 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 3.20 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 1,6 | 2,4 | 3,84 |  | 3,84 |  | Zde ověřit na místě, že opravdu realizujete modrou i zelenou. | Konstrukce v 3.20 a 3.21 |
| 2 | 2,4 | 4,8 |  | 4,8 |  | Zde ověřit na místě, že opravdu realizujete modrou i zelenou. | Konstrukce v 3.20 a 3.21 |
| 3.21 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 3.22 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 1,6 | 2,4 | 3,84 |  | 3,84 |  | Zde ověřit na místě, že opravdu realizujete modrou i zelenou. | Konstrukce v 3.22 a 3.23 |
| 2 | 2,4 | 4,8 |  | 4,8 |  | Zde ověřit na místě, že opravdu realizujete modrou i zelenou. | Konstrukce v 3.22 a 3.23 |
| 3.23 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 0,9 | 2,4 | 2,16 |  | 2,16 |  |  |  |
| 3.26 |  |  |
| délka | výška  | plocha | otvory | výsledná plocha | poznámka |  |  |
| 1,1 | 2,5 | 2,75 |  | 2,75 |  |  |  |
| 2,17 | 2,5 | 5,425 |  | 5,425 |  |  |  |
| **MJ** | **Množství dle VV** | **Skutečné množství** | **Rozdíl** | **DO ZL** |  |  |  |
| m2 | 175,102 | 275,3795 | -100,3 | **100,2775** |  |  |  |