|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL20 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** | | | | | | |
| **PVC a epoxidové podlahy** | | | | | | |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** | | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | |
|  | IČ: 24247677 | | | | | |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |  |  |  | **XXXXXX** |
|  | **1** | **Odpočet** |  |  |  |  |
|  | **777** | **Podlahy ze syntetických hmot** |  |  |  | **XXXXXX** |
| 1152 | 777531031RT1 | Samonivelační vrstva-podlaha -konečná úprava -dle tabulek místností | m2 | -114,370 | XXXXXX | XXXXXX |
|  |  | m.č. 0.07 (7,35)+0.08 (6,76)+0.23 (11,47)+0.24 (13,4)+0.25 (12,29) + 3.27 (63,1) |  | *114,370* |  |  |
| 1154 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | t | -1,080 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | **1** | **Přípočet** |  |  |  |  |
|  | **776** | **Podlahy povlakové** |  |  |  | **XXXXXX** |
| 1145 | 776521100T00 | Lepení povlakových podlah z pásů | m2 | 51,270 | XXXXXX | XXXXXX |
|  |  | *m.č. 0.07 (7,35)+0.08 (6,76)+0.23 (11,47)+0.24 (13,4)+0.25 (12,29)* |  | *51,270* |  |  |
| 1146 | 284122076 | Podlahovina PVC zátěžová tř.34, protiskl.R10, tl. 2,5 mm -dle výběru investora | m2 | 64,090 | XXXXX | XXXXXX |
|  |  | *51,27\*1,25* |  | *64,09* |  |  |