**SH Landštejn, nabídka na opravu omítky včetně oplechování nadstřešní části komínu nad obytnou částí vstupního objektu**

**Cena za práci vč. materiálu:**

postavení a montáž lešení vč. přesunů vodorovných po střeše - vč. demontáže lešení 28 900,-

otlučení zdiva komína z 85 % 7,65 m2 á 115,- 879,75

ruční očištění ocelovým kartáčem 9 m2 á 139,- 1 251,-

omytí a očištění komína 9 m2 á 150,- 1 350,-

penetrace zdiva komína 9 m2 á 250,- 2 250,-

zpevnění vč. kotevního podhozu 9 m2 á 290,- 2 610,-

oprava říms 2 bm á 1 500,- 3 000,-

oprava omítek 90 % 7,65 m2 á 800,- 6 120,-

štukování komína ze 100 % 9 m2 á 800,- 7 200,-

penetrace pod nátěr 9 m2 á 250,- 2 250,-

dvojitý nátěr vápennou barvou přísl. odstínu 9 m2 á 329,- 2 961,-

revize a oprava stávajícího oplechování Kpl . 4 800,-

přesuny hmot vodorovné - ve výšce do 35 m, přesuny po střeše s pomocí horol. techniky 5 000,-

přesuny hmot svislé - do 35 m 3 000,-

Snošení a spuštění suti od komína dolů, odvoz suti a uložení na skládku 3 000,-

+ NUS 5 % 3 488,59

**CELKEM bez DPH...……………………………………………................. 78 060,34**

 ………………………………………………………..

 Razítko/podpis