|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERLAG  DASHÓFER | Krycí list rozpočtu | | | |
| Název stavby: | MěU Odvodnění byt. domu Viaduktová | Objednatel: | IČ/DIČ: |  |
| Druh stavby: | oprava | Projektant: | IČ/DIČ: |  |
| Lokalita: | Český Těšín | Zhotovitel: Barny Team s.r.o. | IČ/DIČ: | 27797252/CZ27797252 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: |  |
| Číslo rozpočtu: | 424/23 | Zpracoval: xxxxx | Datum: | 15.12.2023 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | Základní rozpočtové náklady | | | **B** Doplňkové náklady | | | | **0** Náklady na umístění stavby (NUS) | | |
| **HSV** | Dodávky | 27 595,17 | | Práce přesčas | | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| Montáž | 183 667,38 | | Bez pevné podl. | | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| **PSV** | Dodávky | 52 706,72 | | Kulturní památka | | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| Montáž | 23 446,28 | |  | | |  | Provozní vlivy | | 0,00 |
| **"M"** | Dodávky | 0,00 | |  | | |  | Ostatní | | 0,00 |
| Montáž | 2 940,00 | |  | | |  | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| **Ostatní materiál** | | 0,00 | |  | | |  |  | |  |
| **Přesun hmot a sutí** | | 8 355,15 | |  | | |  |  | |  |
| **ZRN celkem** | | 298 710,70 | | **DN celkem** | | | 0,00 | **NUS celkem** | | 0,00 |
| **DN celkem z obj.** | | | 0,00 | | **NUS celkem z obj.** | 0,00 | | |
|  | | | | | **ORN celkem** | 0,00 | | |
| **ORN celkem z obj.** | 0,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 |  | | | |
| Základ 12% | 298 710,70 | DPH 12% | 35 845,28 | Celkem bez DPH | 298 710,70 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 334 555,98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

*Poznámka.*

VERLAG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby:  Druh stavby:  Lokalita:  JKSO | | | **MěÚ Odvodnění byt. domu Viaduktová**  oprava  Český Těšín | Doba výstavby:  Začátek výstavby:  Konec výstavby | | | Objednatel:  Projektant: | | | | | |
| Zhotovitel  Zpracoval. | Barny Team s.r.o.  xxxxx | | | | |
| Zpracováno dne: | | 15.12.2023 |
|  |  | **roa** | **Zkrácený popis Rozměry** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ (Kč)** |  | **Náklady (Kč)** |  | **Hmotnost (t)** | | **Cenová** |
| 1  2 |  | **11**  113106231R00 771570014RAI  **13** | **Pňpravné a přidružené práce**  Rozebráni dlažeb  Předlážděni dlažby zámkové  **Hloubené vykopávky** |  |  |  | **1 030,68** | **8 382,92** | **9 413,60** |  | **6,38** |  |
|  | m2  m2 | 28,00  28,00 | 56,20  280,00 | 0,00  1 030,68 | 1 573,60  6 809,32 | 1 573,60  7 840.00 | 0,23 0.00 | 6,30  0,08 | RTS 11/2021  RTS II / 2021 |
| 3  4  5  6  7  8 |  | 139200010RA0 139601102R00 162303111R00 123100010RA0 199000003R00  **15**  151201103R00  **18** | Výkop v horniné1-4, strojně  Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3  Vodorovné přemíst.výkopku  Přistaveni kontejneru  Poplatek za skládku horniny  **Roubení**  Paženi a rozepřeni stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m  **Povrchové úpravy terénu** | m3  m3  m3 soub  t  m2 | 20,00  30,10  50,10  8,00  30,00  55,00 | 510,00  1 550,00  550,00  2 000,00  580,00  349,49 | **0,00**  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  **2 754,40**  2 754,40  **0,00**  **0.00**  **3 467,80**  2 673,00  58,30  0,00  736,50  **3 366,88** | **117 810,00**  10 200,00  46 655,00  27 555,00  16 000,00  17 400,00  **16 467,55**  16 467,55 | **117 810,00**  10 200,00  46 655,00  27 555,00  16 000,00  17 400,00  **19 221,95**  19 221,95 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **0,00** 0.00  0,00 0,00 0,00 0,00  **0,11**  0,11 | RTS 11/2021  RTS 11/2021  RTS II / 2021  RTS II / 2021  RTS II / 2021  RTS 11/2021 |
| 9  10  11  12  13  14 |  | 181050010RA0  **21**  622461941R00 216904112R00 216904391R00 212810010RA0  **34** | Terénní úpravy vč. oseti travní směsí  **Úprava podloží a základové spáry**  Oprava základového zdivá  Očištěni tlakovou vodou zdivá stěn a rubu kleneb  Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči  Trativody z PVC DN125 drenážních flexibilních trubek vč geotextílie  **Stěny a příčky**  Zařízení staveniště( oplocení, značeni)  **Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního s**  Vrstvy ze strusk štěrkovmy se zhutněním  Zásyp zeminou  **Izolace proti vodě** | soub  m2  m2  m2 m | 1,00  55,00  55,00  55,00  15,00 | 8 000,00  210,00  21,00  131,00  125,00 | 8 000,00  **18 317,20**  8 877,00  1 096,70  7 205,00  1 138,50  **2 633,12** | **8 000,00**  **8 000,00**  **21 785,00**  11 550,00  1 155,00  7 205,00  1 875,00  **6 000,00** | 0,00  0,01  0,00  0,00  0,44 | **0,00**  0,00  **6,82**  0,28  0,00  0.00  6,54  **0,02** | RTS 11/2021  RTS 11/2021  RTS 11/2021  RTS 11/2021  RTS 11/2021 |
| 15  16 |  | **45**  457552111R00 175100010RA0  **711** | soub  m3  m3 | 1,00  20,00  30,10 | 6 000,00  820,00  320,00 | 3 366,88  **14 054,80**  14 054,80  0,00 | 2 633,12  11 977,20  2 345,20  9 632,00 | 6 000,00  **26 032,00**  16 400,00  9 632,00 | 0,02  1,00  0,00 | 0.02  **20,00**  20,00  0,00 | RTS 11/2021  RTS II / 2021  RTS II / 2021 |
| 17  18  19  20  21  22 |  | 711112001R00 222260641ROO 11163111  311419812R00 711442559R00 19423815 **721** | Izolace proti vlhkosti svis, nátěr ALP, za studená Lišta k nopové fólii  Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL  Izolace nopová fólie  Izolace, tlak, voda, svislá pásy NAIP přitavením  Oxidovaný pás  **Vnitřní kanalizace** | m2 m kus m2 m2 m2 | 55,00  28,00  15,00  55,00  110,00  130,00 | 35,00 105,00 745,00 175,00 154,00 190,00 | **43 982,00**  325,05  0,00  11 175,00  6 261,75  1 520,20  24 700.00 | **23 323,00**  1 599.95  2 940,00  0,00  3 363,25  15 419,80  0,00 | **67 305,00**  1 925,00  2 940,00  11 175,00  9 625,00  16 940,00  24 700,00 | 0,00 0,00  0,00 0,01  0.00  0,00 | **0,62**  0,01  0,00 0,02  0,40 0,06  0,13 | RTS 11/2021 RTS II / 2021  RTS 11/2021 RTS II / 2021  RTS II / 2021  RTS II / 2021 |
| 23  24  25 |  | 721176224R00 721242110R00 721176224R00  **H01** | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,0 mm  Lapač střešních splavenin  Potrubí KG - propojování potrubí  **Budovy občanské výstavby** | m kus soub | 2,00  4,00  4,00 | 380,00  907,00  1 850,00 | **8 724,72**  502,08  3 333,96  4 888,68 | **3 063,28**  257,92  294,04  2 511,32 | 11 788,00  760,00  3 628,00  7 400,00 | 0,00  0,08  0,00 | **0,33**  0,01  0,31  0,01 | RTS 11/2021  RTS II / 2021  RTS II / 2021 |
| 26  27 |  | 725111622R00  998011005R00 | Inženýrská činnost  Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m | soubor t | 1,00  15,00 | 3 000,00 557,01 | **2 920,61**  2 920,61  0,00 | **8 434,54**  79,39  8 355,15 | **11 355,15**  3 000,00  8 355,15 | 0,00  0,00 | **0,00**  0,00  0,00 | RTS 11/2021  RTS 11/2021 |

298 710,70

*Poznámka* Platnost cenové nabidkv ie 30 dní.