**Rozpočet stavebních prací ZŠ Nad Přehradou**  
Kuchyň  
  
- Zakrývání ploch  
- Oškrábání staré malby  
- Penetrování  
- Sádrování a tmelení popraskaných míst  
- 3x nátěr omyvatelnou barvou Eternal  
- Hrubý úklid  
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 14 250,-  
  
Materiál  
(Folie, plachty, válečky, štětce, papírové pásky, sádra Knauf, akrylátové tmely  
 penetrace, eternal, izolační nátěr proti proteklinám a mastných míst, přesun   
 doprava)  
Celkem 12 480,-  
  
**Stavební práce včetně materiálu celkem 26 730Kč**Kuchyň (šatna pro zaměstnance)  
  
- Zakrývání ploch, příprava před malováním  
- Zednické práce  
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení,   
 penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuku, štukování)   
 - Malování  
(penetrování, izolování a malování – bílá)  
- Hrubý úklid   
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 6 880,-  
  
- Materiál   
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex   
 Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační  
 nátěr proti proteklinám a mastných míst, doprava)   
Celkem 5 090,-  
  
**Stavební práce včetně materiálu celkem 11 970Kč**Jídelna WC chlapci  
  
- Vyzdívání příčky u stoupačky  
- Betonování podlahy  
- Natažení perlinky lepidlem  
- Štukování  
- Penetrování  
- Usazení revizních dvířek  
- Izolování střechy  
- Malování WC  
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 10 530,-  
  
Materiál  
(Tvárnice Ytong, beton BP1, lepidla Knauf, perlinka, keraštuk, penetrace,   
 revizní dvířka, lepidlo mamut, plynová bomba + hydroizolační asfaltový pás,  
 malba Primalex Plus, doprava)  
Celkem 6 960,-  
  
**Stavební práce včetně materiálu celkem 17 490Kč**U2 přízemí – Družina  
- Zakrývání ploch, příprava před malováním  
- Demontáž a začištění starého projekčního plátna  
- Zednické práce  
 (oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení,   
 penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuku, štukování)   
- Malování  
- Hrubý úklid   
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 9 680Kč   
- Materiál  
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex   
 Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační  
 nátěr proti proteklinám a mastných míst)   
Celkem 4 360Kč   
  
  
**Stavební práce včetně materiálu celkem 14 040Kč**U2 přízemí Keramika- Zakrývání ploch, příprava před malováním  
- Zednické práce  
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení,   
 penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuku, štukování)   
 - Malování  
(penetrování, izolování a malování – bílá)  
- Hrubý úklid   
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 5 780,-  
  
- Materiál   
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex   
 Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační  
 nátěr proti proteklinám a mastných míst, doprava)   
Celkem 4 690,-  
  
**Stavební práce včetně materiálu celkem 10 470Kč**  
U2 přízemí – Keramika kabinet  
  
- Zakrývání ploch, příprava před malováním  
- Zednické práce  
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení,   
 penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuku, štukování)   
 - Malování  
(penetrování, izolování a malování – bílá)  
- Hrubý úklid   
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 5 940,-  
  
- Materiál   
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex   
 Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační  
 nátěr proti proteklinám a mastných míst, doprava)   
Celkem 4 930,-  
  
**Stavební práce včetně materiálu celkem 10 870Kč**U1. 3 patro – 3A- Zakrývání ploch, příprava před malováním  
- Zednické práce  
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení,   
 penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuku, štukování)   
 - Malování  
(penetrování, izolování a malování – bílá)  
- Hrubý úklid   
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 16 940,-  
  
- Materiál   
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex   
 Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační  
 nátěr proti proteklinám a mastných míst, doprava)   
Celkem 9 830,-  
 **Stavební práce včetně materiálu celkem 26 770Kč**  
  
  
U1. přízemí – 4A  
- Vyspravení celé zadní stěny včetně penetrování a malování (barevná) + materiál  
**Celkem 3 860Kč**  
  
V první patro – WC dívky   
- Sádrování, tmelení, izolování a penetrování (pouze stropy)  
- Malování  
- Hrubý úklid  
- Materiál (Izolační nátěr proti proteklinám, penetrace, sádra Knauf, akrylátové  
 tmely, malba Primalex Plus, doprava)   
**Celkem 4 940Kč**U1 přízemí – WC chlapci  
  
- Zazdívání příčky po instalatérovi  
- Natažení perlinky + štukování  
- obložení stěny (nový obklad) + spárování a silikonování  
- Malování  
- Materiál (duté a plné cihly, Malta MV2, lepidlo Knauf, flexibilní lepidlo Knauf,  
 keraštuk, flexibilní spárovací hmota, silikon, malba primalex Plus, nový obklad,  
 doprava)  
**Celkem 15 420Kč**  
  
V druhé patro – kabinet  
  
- Zakrývání ploch, příprava před malováním  
- Zednické práce  
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení,   
 penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuku, štukování)   
 - Malování  
(penetrování, izolování a malování – bílá)  
- Hrubý úklid   
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 5 650,-  
  
- Materiál   
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex   
 Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační  
 nátěr proti proteklinám a mastných míst, doprava)   
Celkem 4 990,-  
  
**Stavební práce včetně materiálu celkem 10 640Kč**  
V první patro – 9A  
- Zakrývání ploch, příprava před malováním  
- Zednické práce  
(oškrábání popraskaných míst, sádrování, bandážování, broušení, tmelení,   
 penetrování, vyrovnání lepidlem opadaného štuku, štukování)   
- Nalepení plastových rohů 6x  
 - Malování  
(penetrování, izolování a malování – bílá)  
- Hrubý úklid   
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 12 340,-  
  
- Materiál   
(Sádra Knauf, akrylátové tmely, fólie, lepenky, pásky, plachty, malba Primalex   
 Plus – bílá, lepidlo Knauf, keraštuk, penetrace, izolační  
 nátěr proti proteklinám a mastných míst, plastové rohy, lepiodlo mamut doprava)   
Celkem 8 130,-  
 **Stavební práce včetně materiálu celkem 20 470Kč**  
  
  
  
  
  
V 2 patro WC dívky a chlapci  
- Sádrování, tmelení, izolování proteklých míst a penetrování   
- Malování  
- Hrubý úklid  
- Materiál (Izolační nátěr proti proteklinám, penetrace, sádra Knauf, akrylátové  
 tmely, malba Primalex Plus, doprava)   
**Celkem 12 940Kč**Doskočiště  
- Demontáž starých dřevěných fošen  
- Vykopání zeminy pro gumové obrubník   
- Betonování pásu gumové desky  
- Lepení gumových desek  
- Betonování gumových obrubníků  
- Naložení kontejneru  
- Přesun stavebních hmot  
Celkem 28 060,-  
  
- Materiál  
(Beton Cemix 5281, beton Cemix 5280, polyuretanové lepidla, gumové obrubníky,  
 pomocný materiál, vedlejší režijní náklady a doprava)Celkem 37 290,-  **Stavební práce včetně materiálu celkem 65 350Kč**  
 **Stavební práce včetně materiálu celkem 251 960Kč**