



Příloha č. 2 SOD č. 876/2024 Výzva

Fw:

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před ode sláním kontrolováno antivirovým **-** sys témem ESET.**49**

komu 30.07.2024 15:32

Od

Komu

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění:

1.1) - VD Přísečnice SO - kontrola rozmrazovacího zařízení a odběrných oken č. akce 201 749

1. Popis obsahu předmětu plnění :
2. Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).
3. sekce na kótě 708,90 m n. m. 18 ks trysek
4. sekce na kótě 715,90 m n. m. 18 ks trysek
5. Kontrola stavu odběrných etáží, kontrola sacích košů a jejich očištění od naplavenin.
6. horizont na kótě 707.27 m n. m.
7. horizont na kótě 717.24 m n. m.
8. horizont na kótě 724.68 m n. m.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

1. Termín: nejpozději do 31.10.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník:

Příloha ceník VD Přísečnice SO 201 756.xlsx3) Termín: nejpozději do 31.10.2024

VD Přísečnice SO\_návrh SoD\_č. akce 201 749 rozmraz zaříz a odběrná okna.docx

S pozdravem

odbor inženýringu, TDS Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail : http: