**Mycí centrum - sklo**

1. **Mycí stroj na sklo**
	* Součástí dodávky: koš univerzální uzpůsoben pro mytí sklenic (nestavitelné) – 3 ks
2. **Pracovní stůl k myčce s dřezem**
	* Dřez lisovaný 400x400x200mm vpravo
	* Podnoží z jeklů 40x40 mm
	* Prolis pro vedení košů 500x500 mm
	* Nastavitelná výška o 20 mm
	* Výška zadního lemu: 50 mm
	* Součástí dodávky: sifon, stojánková směšovací páková baterie
3. **Podstavec pro myčku se vsuny pro koše**
	* Nastavitelná výška o 20 mm
	* Police ve výšce 150 mm
	* Vsuny pro 3 koše
	* Výška podstavce bude taková, aby otevřené dveře mycího stroje byly ve stejné výšce jako deska stolu.
4. **Pracovní stůl nerezový se zadním a pravým lemem**
	* Nastavitelná výška o 20 mm
	* Výška lemu: 50 mm
	* Police ve výšce 150 mm
5. **Automatický změkčovač vody**

**Mycí centrum – stolní nádobí**

1. **Mycí stroj průchozí**
	* Součástí dodávky: 2x koš na talíře, 1x koš univerzální, 1x koš na tácy
2. **Odsávací zákryt nástěnný nad myčku**
	* Součástí dodávky: 1x lamelový odlučovač tuku
3. **Vstupní stůl nerezový k myčce levý vč. tlakové sprchy**
	* Dřez 450x450x250mm vpravo
	* Podnoží z jeklů 40x40 mm
	* Prolis pro vedení košů 500x500 mm
	* Nastavitelná výška o 20 mm
	* Výška zadního lemu: 200 mm
	* Zavěšený do myčky zleva
	* Součástí dodávky: sifon, tlaková sprcha stolní s napouštěcím ramínkem (páková směšovací baterie, tlaková hadice s vyvažovací pružinou v. 1200 mm, tlaková sprcha, vč uchycení na zeď)
4. **Výstupní stůl k myčce nerezový levý s policí**
	* Prolis pro vedení košů 500x500 mm
	* Nastavitelná výška o 20 mm
	* Výška zadního lemu: 50 mm
	* Zavěšený do myčky zleva
	* Spodní police ve výšce 150 mm
5. **Pracovní stůl nerezový zkosený, s policí a zadním a pravým lemem**
	* Nastavitelná výška o 20 mm
	* Výška zadního a pravého lemu: 50 mm
	* Zkosená čelní hrana
	* Spodní police ve výšce 150 mm