Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č. 3/24/5700/006

**Specifikace Díla:**

Předmětem plnění je rekonstrukce ulice Polygrafická v délce cca 425 m a zahrnuje výměnu stávajících konstrukcí vozovky a chodníků. a to pouze Pro zamezení parkování nákladních vozidel na chodníku jsou navrženy v chodníku městské zábrany – CITY BLOC výšky 0,5 m a šířky 0,44 m. Ochrana stávajících IS bude provedena v rozsahu parkovacích pruhů, které jsou nově umístěny místo stávající zeleně. V těchto částech vede vodovod a optický kabel T-Mobile. Optický kabel bude uložen do půlené chráničky DN 110 včetně obetonování. Výškové uložení vodovodu bude ověřeno sondami a v  případě, že uložení nebude vyhovovat normovým hodnotám, bude vodovod ochráněn ŽB roznášecí deskou. Navržená ochrana stávajících IS je zakreslena v koordinační situaci. SO 131 PŘÍPOJKY UV Nové uliční vpusti budou typové, z betonových dílců D500, s mříží z litiny třídy D400 dle EN 124 a s košem na splaveniny. Přípojky uličních vpustí budou provedeny z kameninového potrubí DN 200, které bude vedeno v přímém směru a jednotném spádu (s výjimkou spádového stupně), a bude v celé své délce obetonováno. Zásyp výkopů bude proveden z vytěženého materiálu hutněného po vrstvách.

Akce v přímé koordinaci s výstavbou VO investor THMP.