|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cenová nabídka na opravu výměníku tepla na ohřev bazénové vody** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Mj** | **Množství** | **Cena** | **Cena celkem** |
| Výměník tepla BOWMAN 5115-5(titanová trubkovnice záruka 10let) | ks | 2 | 74 900,00 Kč | 149 800,00 Kč |
| Konzole pro uchycené trojcestného ventilu,potrubí a výměníků tepla | kpl | 1 | 2 874,00 Kč | 2 874,00 Kč |
| Kulový kohout DN 5/4"" | ks | 4 | 477,00 Kč | 1 908,00 Kč |
| Šroubení topenářské DN 5/4" | ks | 4 | 194,00 Kč | 776,00 Kč |
| Šroubení vodárenské DN 2 1/2" | ks | 4 | 1 280,00 Kč | 5 120,00 Kč |
| Teploměr 0-120°C | ks | 8 | 305,00 Kč | 2 440,00 Kč |
| Potrubí ocelové včetně fitinek a izolace | kpl | 1 | 4 951,00 Kč | 4 951,00 Kč |
| Potrubí a fitinky CPVC včetně izolace | kpl | 1 | 17 918,00 Kč | 17 918,00 Kč |
| Kulový kohout CPVC d2" | ks | 4 | 950,00 Kč | 3 800,00 Kč |
| Demontáž stávající technologie včetně likvidace | kpl | 1 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| Práce topenářská | kpl | 1 | 17 800,00 Kč | 17 800,00 Kč |
| Režijní náklady,doprava | kpl | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH | | | 214 887,00 Kč |
|  |  |  |  |  |