|  |
| --- |
|  **Cenová nabídka na opravu výměníku tepla na ohřev bazénové vody**  |
|  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Mj** | **Množství** | **Cena** | **Cena celkem** |
| Výměník tepla BOWMAN 5115-5(titanová trubkovnice záruka 10let) | ks | 2 |  74 900,00 Kč  |  149 800,00 Kč  |
| Konzole pro uchycené trojcestného ventilu,potrubí a výměníků tepla | kpl | 1 |  2 874,00 Kč  |  2 874,00 Kč  |
| Kulový kohout DN 5/4"" | ks | 4 |  477,00 Kč  |  1 908,00 Kč  |
| Šroubení topenářské DN 5/4" | ks | 4 |  194,00 Kč  |  776,00 Kč  |
| Šroubení vodárenské DN 2 1/2" | ks | 4 |  1 280,00 Kč  |  5 120,00 Kč  |
| Teploměr 0-120°C | ks | 8 |  305,00 Kč  |  2 440,00 Kč  |
| Potrubí ocelové včetně fitinek a izolace | kpl | 1 |  4 951,00 Kč  |  4 951,00 Kč  |
| Potrubí a fitinky CPVC včetně izolace | kpl | 1 |  17 918,00 Kč  |  17 918,00 Kč  |
| Kulový kohout CPVC d2" | ks | 4 |  950,00 Kč  |  3 800,00 Kč  |
| Demontáž stávající technologie včetně likvidace | kpl | 1 |  4 500,00 Kč  |  4 500,00 Kč  |
| Práce topenářská | kpl | 1 |  17 800,00 Kč  |  17 800,00 Kč  |
| Režijní náklady,doprava | kpl | 1 |  3 000,00 Kč  |  3 000,00 Kč  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  214 887,00 Kč  |
|  |  |  |  |  |