|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | Krycí list rozpočtu |
| Název stavby: | **Rekonstrukce školní družiny ZŠ Praha 9 - Satalice** | Objednatel: |   | IČ/DIČ: |   |
|
| Druh stavby: | Rekonstrukce školní družiny ZŠ Praha 9 - Satalice | Projektant: |  | IČ/DIČ: |   |
|
| Lokalita: | **Lokalita: k.ú.Satalice, K Cihelně 137/8, 190 15 Praha 9 - Satalice** | Zhotovitel: | **MYSTAV spol. s r.o**., Na Záhonech 71, Praha 4 - Michle | IČ/DIČ: | 40765903 / CZ40765903 |
|
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  | Položek: |   |
|
| JKSO: |   | Zpracoval: |   | Datum: | 29.6.2017 |
|
| **Rozpočtové náklady v Kč** |
| **A** | **Základní rozpočtové náklady** | **B** | **Doplňkové náklady** | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** |
| **HSV** | Dodávky | 252 989,21 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 35 764,05 |
|  | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| **PSV** | Dodávky | 126 973,32 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |   |   | Provozní vlivy | 0,00 |
| **"M"** | Dodávky | 37 560,00 |   |   | Ostatní | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |   |   | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| **Ostatní materiál** | 0,00 |   |   |   |   |
| **Přesun hmot a sutí** | 29 528,14 |   |   |   |   |
| **ZRN celkem** | 447 050,67 | **DN celkem** | 0,00 | **NUS celkem** | 35 764,05 |
|   |   |   | **DN celkem z obj.** | 0,00 | **NUS celkem z obj.** | 0,00 |
|   |  |  |   |   |   | **ORN celkem** | 0,00 |
|   |  |  |  |  |   | **ORN celkem z obj.** | 0,00 |
|   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| **Základ 0%** | **0,00** |   |   |   |   |   |   |
| **Základ 15%** | **0,00** | **DPH 15%** | **0,00** | **Celkem bez DPH** | **482 814,72** |
| **Základ 21%** | **482 814,72** | **DPH 21%** | **101 391,09** | **Celkem včetně DPH** | **584 205,81** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |
| *Poznámka:* |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| Rekapitulace |
| **Rekonstrukce školní družiny ZŠ Praha 9 - Satalice** | Objednatel: MČ Praha-Satalice |
|
| Druh stavby: Rekonstrukce | Projektant: |
|
| Lokalita: k.ú.Satalice, K Cihelně 137/8, 190 15 Praha 9 - Satalice | Zhotovitel: MYSTAV spol. s r.o. |
|
| Zpracoval: T. Hájek | Zpracováno: 29.6.2017 |
|
| **Kód** | **Zkrácený popis** | **Náklady (Kč) - Montáž** |
| 31 | Zdi podpěrné a volné | 2 134,40 |
| 34 | Stěny a příčky | 10 147,00 |
| 41 | Stropy a stropní konstrukce | 25 040,48 |
| 61 | Úprava vnitřních povrchů | 20 711,22 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 63 066,00 |
| 711 | Izolace proti vodě | 3 583,27 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 32 002,57 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 46 416,27 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 22 704,31 |
| 784 | Malby | 22 266,90 |
| 90 | Přípravné práce | 26 059,07 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 3 975,90 |
| 95 | Různé dokončovací práce | 1 279,60 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 16 206,73 |
| 965 | Broušení podlah | 42 071,25 |
| H01 | Přesun hmot | 27 873,12 |
| M21 | Elektromontáže | 37 560,00 |
| S | Přeuny sutí | 29 528,14 |
| O | Ostatní materiál | 14 424,45 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 35 764,05 |
| **CELKEM** | **482 814,72** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Cena celkem, vč. VRN,ZS,ON, bez DPH** | **482 814,72** |
| **21% DPH** | **101 391,09** |
| **Cena celkem, vč. VRN,ZS,ON, vč. DPH** | **584 205,82** |

|  |
| --- |
| Stavební rozpočet |
| Název stavby: | **Rekonstrukce školní družiny ZŠ Praha 9 - Satalice** | Doba výstavby: | 07-08/2017 |   |
|
| Druh stavby: | Rekonstrukce  | Začátek výstavby: | 18.7.2017 |  |
|
| Lokalita: | + | Konec výstavby: | 31.8.2017 |  |
|
| JKSO: |  | Zpracováno dne: | 29.6.2017 |  |
|
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **M.j.** | **Množství** | **Jednot.** |  | **Hmotnost (t)** | **Cenová** |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **cena (Kč)** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** | **soustava** |
|   | **31** | **Zdi podpěrné a volné** | **2 134,40** |  | **0,30** |  |
| 1 | 317238121R00 | Nadezdívka překladů | m | 3,50 | 147,20 | 515,20 | 0,04 | 0,14 | RTS I / 2016 |
|  |  | *3,5* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 317120023RAB | Osazení a dodávka překladu | kus | 2,00 | 809,60 | 1 619,20 | 0,08 | 0,16 | RTS I / 2016 |
|  |  | *2,0* |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **34** | **Stěny a příčky** | **10 147,00** |  | **14,55** |  |
| 3 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CPP tl. 150 mm | m2 | 11,77 | 756,00 | 8 895,85 | 0,27 | 3,20 | RTS I / 2016 |
|  |  | *4,9\*1,9* |  | *9,31* |  |  |  |  |  |
|  |  | *0,17\*2,1* |  | *0,36* |  |  |  |  |  |
|  |  | *1\*2,1* |  | *2,10* |  |  |  |  |  |
| 4 | 341311711R00 | Dobetonování horní hrany příčky tvořící boční zábradlí schodiště | m3 | 0,10 | 5 000,00 | 493,88 | 2,53 | 0,25 | RTS I / 2016 |
|  |  | *4,39\*0,15\*0,15* |  | *0,10* |  |  |  |  |  |
| 5 | 341311711R00 | Zednická úprava horní hrany příčky | m | 4,39 | 172,50 | 757,28 | 2,53 | 11,10 | RTS I / 2016 |
|  |  | *4,39* |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **41** | **Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)** | **25 040,48** |  | **0,39** |  |
| 6 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 27,18 | 776,25 | 21 098,48 | 0,01 | 0,32 | RTS I / 2016 |
|  |  | *(5,96+3,08+1,90+5,0+3,51+4,39+3,34)\*1* |  | *27,18* |  |  |  |  |  |
| 7 | 416021121R00 | SDK čelo | m2 | 6,00 | 657,00 | 3 942,00 | 0,01 | 0,07 | RTS I / 2016 |
|  |  | *začištění hrany podhledu a svislé hrany stropní konstrukce v místě vybourání příčky tvořící boční stěnu schodiště* |  |  |  |  |  |
|  |  | *6* |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** | **20 711,22** |  | **1,96** |  |
| 8 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 23,54 | 347,30 | 8 175,44 | 0,05 | 1,12 | RTS I / 2016 |
|  |  | *11,77\*2* |  | *23,54* |  |  |  |  |  |
| 9 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - odhad | m2 | 20,00 | 532,00 | 10 640,00 | 0,04 | 0,71 | RTS I / 2016 |
|  |  | *20 - odhad* |  | *20,00* |  |  |  |  |  |
| 10 | 612401391RT2 | Omítka vnitřních stěn v místech odstraněných původních soklů | m2 | 3,50 | 541,65 | 1 895,78 | 0,04 | 0,12 | RTS I / 2016 |
|  |  | *30,5\*0,1* |  | *3,05* |  |  |  |  |  |
|   | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | **63 066,00** |  | **14,88** |  |
| 11 | 631500001RA0 | Litá epoxidová podlaha, tl. 10 cm, včetně soklových lišt v. 10 cm | m2 | 52,56 | 1 200,00 | 63 066,00 | 0,28 | 14,88 | RTS I / 2016 |
|  |  | *45,7\*1,15* |  | *52,56* |  |  |  |  |  |
|   | **711** | **Izolace proti vodě** | **3 583,27** |  | **0,01** |  |
| 12 | 711212312R00 | Penetrace podkladů | m2 | 45,70 | 78,20 | 3 573,74 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2016 |
|  |  | *45,7: změřeno digitálně* |  | *45,70* |  |  |  |  |  |
| 13 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,01 | 953,35 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|   | **766** | **Konstrukce truhlářské** | **32 002,57** |  | **0,11** |  |
| 14 | 766211500R00 | Opětovná montáž madel | m | 9,32 | 150,00 | 1 397,70 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *9,32* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 766665232R00 | D+M dveří 800/1970: polodrážkové, bílé, hladké plné, HPL laminát, ocelová hranatá zárubeň, barva bílá, vložkový zámek, kování nerez koule-klika, větrací mřížka | kus | 1,00 | 15 250,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
| 16 | 766665232R00 | D+M, prosklená dělicí stěna mezi halou a zádveřím, celoskleněná v hliníkovém rámu, zaskleno bezpečnostním sklem, dveřní křídlo š. 90cm, elektromagnetický zámek, kování koule-klika | kus | 1,00 | 15 250,00 | 15 250,00 | 0,10 | 0,10 | RTS I / 2016 |
| 17 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,11 | 953,35 | 104,87 | 0,10 | 0,01 | RTS I / 2016 |
|   | **767** | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** | **46 416,27** |  | **0,16** |  |
| 18 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 28,54 | 193,20 | 5 513,73 | 0,01 | 0,14 | RTS I / 2016 |
|  |  | *(5,96+3,08+1,90+5,0+3,51+4,39+3,34)\*1\*1,05* |  | *28,54* |  |  |  |  |  |
| 19 | 767581801R00 | Stříška nad vstup do družiny, D+M | soubor | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2016 |
|  |  | *1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 767581801R00 | Větrací mřížka nerez do skladu pod schody (D+M) | ks | 2,00 | 575,00 | 1 150,00 | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2016 |
|  |  | *2* |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 767581801R00 | Kotvicí prvky pro zábradlí schodiště pro ukotvení madla do horní hrany zídky (D + M) + nové nerezové madlo v délce cca 2m | soubor | 1,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2016 |
|  |  | *1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,16 | 953,35 | 152,54 | 0,01 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|   | **771** | **Podlahy z dlaždic** | **22 704,31** |  | **0,01** |  |
| 23 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 45,70 | 446,25 | 20 393,63 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *45,7: změřeno digitálně* |  | *45,70* |  |  |  |  |  |
| 24 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2,00 | 89,70 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *2* |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 771212117R00 | Kladení dlažby 30x30 | m2 | 2,00 | 598,00 | 1 196,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *2* |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 771212117R00 | Dlažba 30x30 cm | m2 | 2,30 | 402,50 | 925,75 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2016 |
|  |  | *2\*1,15* |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,01 | 953,35 | 9,53 | 0,01 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|   | **784** | **Malby** | **22 266,90** |  | **0,06** |  |
| 28 | 784195312R00 | Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x | m2 | 250,00 | 78,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,06 | RTS I / 2016 |
|  |  | *výmalba prostor dotčených rekonstrukcí, barva bílá, otěruvzdorná* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *250* |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 784195312R00 | Malba tekutá dekorativní otěruvzdorná | m2 | 10,00 | 105,80 | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *výmalba stěny pod schodištěm dekorativní otěruvzdornou barvou, minimálně 2 vrstvy*  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *10* |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 784195312R00 | Malba tekutá dekorativní otěruvzdorná | m2 | 4,00 | 105,80 | 423,20 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *nátěr jedné stěny pod schody speciální magnetickou barvou* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *4* |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 21,50 | 59,80 | 1 285,70 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *nátěr stěn ve vstupní chodbě do výšky cca 1,2m omyvatelnou barvou* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *21,5* |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **90** | **Přípravné práce** | **26 059,07** |  | **0,00** |  |
| 32 | 9000000R1VD | Vyklizení stávajících prostor | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
| 33 | 9000000R1VD | Demontáž stávajícího nábytku, opětovná montáž nábytku | soubor | 2,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
| 34 | 9000000R1VD | Přesun a skladování nábytku v náhradních prostorech | soubor | 2,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
| 35 | 9000000R1VD | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | soubor | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
| 36 | 9000000R1VD | Odborné odpojení elektroinstalací SILNOPROUD, SLABOPROUD | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
| 37 | 9000000R1VD | Demontáž madel schodišťových | m | 9,32 | 115,00 | 1 071,57 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
| 38 | 9000000R1VD | Demontáž stříšky nad vstupem | m2 | 6,30 | 125,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|   | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | **3 975,90** |  | **0,06** |  |
| 39 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 45,70 | 87,00 | 3 975,90 | 0,00 | 0,06 | RTS I / 2016 |
|  |  | *45,7: změřeno digitálně* |  | *45,70* |  |  |  |  |  |
|   | **95** | **Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách** | **1 279,60** |  | **0,00** |  |
| 40 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 45,70 | 28,00 | 1 279,60 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *45,7: změřeno digitálně* |  | *45,70* |  |  |  |  |  |
|   | **96** | **Bourání konstrukcí** | **16 206,73** |  | **21,46** |  |
| 41 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 45,70 | 87,00 | 3 975,90 | 0,02 | 0,91 | RTS I / 2016 |
|  |  | *45,7: změřeno digitálně* |  | *45,70* |  |  |  |  |  |
| 42 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 - sokl | m2 | 3,05 | 41,00 | 125,05 | 0,02 | 0,06 | RTS I / 2016 |
|  |  | *30,5\*0,1* |  | *3,05* |  |  |  |  |  |
| 43 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 77,06 | 136,00 | 10 480,00 | 0,26 | 20,16 | RTS I / 2016 |
|  |  | *77,06: změřeno digitálně* |  | *77,06* |  |  |  |  |  |
| 44 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,77 | 328,00 | 581,54 | 0,08 | 0,14 | RTS I / 2016 |
|  |  | *0,9\*1,97* |  | *1,77* |  |  |  |  |  |
| 45 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2,96 | 328,00 | 969,24 | 0,06 | 0,19 | RTS I / 2016 |
|  |  | *1,5\*1,97* |  | *2,96* |  |  |  |  |  |
| 46 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel | kus | 3,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *3* |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **965** | **Podlah dlažeb a podkladů** | **42 071,25** |  | **0,00** |  |
| 47 | 965046111VD | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 48,75 | 517,00 | 25 203,75 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *45,7+3,05* |  | *48,75* |  |  |  |  |  |
| 48 | 965046119VD | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 97,50 | 173,00 | 16 867,50 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *(45,7+3,05)\*2* |  | *97,50* |  |  |  |  |  |
|   | **H01** | **Budovy občanské výstavby** | **27 873,12** |  | **0,00** |  |
| 49 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 53,60 | 520,00 | 27 873,12 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|   | **M21** | **Elektromontáže** | **37 560,00** |  | **0,00** |  |
| 50 | 210010001R00 | Silnoproud | soubor | 1,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
| 51 | 210010001R00 | Slaboproud | soubor | 1,00 | 18 960,00 | 18 960,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|   | **S** | **Přesuny sutí** | **29 528,14** |  | **0,00** |  |
| 52 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 21,46 | 203,55 | 4 369,18 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *21,46* |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 407,74 | 17,25 | 7 033,52 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *21,46\*19* |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 21,46 | 261,63 | 5 614,47 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *21,46* |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *21,46\*5* |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 21,46 | 106,95 | 2 295,15 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *21,46* |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 21,46 | 465,00 | 9 978,90 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *21,46* |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 21,46 | 11,04 | 236,92 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *21,46* |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Ostatní materiál** | **14 424,45** |  | **0,01** |  |
| 59 | 28314030 | Diltační páska | m | 36,20 | 17,25 | 624,45 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *36,2 měřeno digitálně* |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 28314030 | Přechodová lišta | m | 2,50 | 575,00 | 1 437,50 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *2,5* |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 28314030 | Ochranné rohové lišty | m | 9,50 | 575,00 | 5 462,50 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|  |  | *9,5* |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 28314030 | Závěrečný úklid | soubor | 1,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2016 |
|   |  | **VRN** | **35 764,05** |  | **0,00** |  |
| 63 |  | Mimostaveništní doprava 3% | % | 3,00 | 447 050,67 | 13 411,52 |  |  |   |
| 64 |  | Režie 3% | % | 3,00 | 447 050,67 | 13 411,52 |  |  |   |
| 65 |  | Koordinace 2% | % | 2,00 | 447 050,67 | 8 941,01 |  |  |   |
|   |  | **Celkem** | **482 814,72** |  |  |  |
|   |  | **DPH 21%** | **101 391,09** |  |  |  |
|   |  | **Celkem, vč. DPH** | **584 205,82** |  |  |  |