|  |
| --- |
| **Příloha č. 2 SMLOUVY O DÍLO** |
| **"Plavební komora Bělov - Hydrogeologický monitoring podzemní vody v období 2024 – 2026"** |
| Ev. č.: **SML-2024-116-VZ** (ev. číslo smlouvy Objednatele) |
| č.j.: ŘVC/427/2024/OVZ-20 |
| Ev. č.: **…..........................** (ev. číslo smlouvy Zhotovitele) |
| Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY |
| **Nabídkový rozpočet** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **číslo položky** | **popis práce** | **mj.** | **počet mj.** | **cena / mj. Kč** | **cena celkem Kč** |
| 1. | Dodávka a instalace automatických čidel HPV leveloggerů | ks | 4 |  |  |
| 2. | Dodávka a instalace automatického čidla HPV barologgeru | ks | 1 |  |  |
| 3. | Odečet dat z leveloggerů a barologgeru (5 čidel x 9 odečtů)  | ks | 45 |  |  |
| 4. | Dynamický odběr vzorků podzemní vody z vrtů čerpáním  | ks | 10 |  |  |
| 5. | Laboratorní rozbory podzemní vody – úplný fyzikálně-chemický rozbor | ks | 10 |  |  |
| 6. | Laboratorní rozbor podzemní vody pro stavební účely (agresivita dle ČSN EN 206-1a ČSN 03 8375) | ks | 10 |  |  |
| 7. | Geodetické zaměření úrovně hladiny Moravy (9 měření) | ks | 9 |  |  |
| 8. | Geodetické zaměření úrovně hladiny Moravy při zvýšených a nízkých průtocích (6 měření – na pokyn) | ks | 6 |  |  |
| 9. | Nákup dat od ČHMÚ – srážkové úhrny a průtoky v řece Moravě za roky 2024 – 2026 (3x 1 rok) | ks | 3 |  |  |
| 10. | Vyhodnocení prací (2x pololetní a 3x závěrečná zpráva) | ks | 5 |  |  |
| 11. | Pasportizace vrtů | ks | 3 |  |  |
| 12 | Údržba pozorovacích vrtů | oprava uzavření zhlaví vrtu | ks | 2 |  |  |
| výměna víka zhlaví vrtu | ks | 2 |  |  |
| označení vrtu signální tyčí s terčíkem | ks | 2 |  |  |
| stabilizace nebo výměna zhlaví vrtu | ks | 2 |  |  |
| **Celkem Kč (bez DPH)** | **176 600,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Poznámky:** |
| Účastník zadávacího řízení (pro účely hodnocení nabídek, které je založeno na výpočtu Celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH) vyplní pouze zelená pole.  |
| **Položky 1, 2, 8 a 12 jsou měřenými položkami** a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze SMLOUVY, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |