|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** |  |  |  |  |  |
| Pospojení - pokoje č. 3,4,5 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |  |  |  |  |  |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741112103 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná | ks |   |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  |  - Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
| 34562692 | svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V | ks |   |  **XXX Kč**  |  - Kč  |  **- Kč**  |  - Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
| 34571524 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem | ks |   | **XXX Kč**  |  - Kč  |  **- Kč**  |  - Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
| 34565006 | svorka pro vyrovnání potenciálů pro vodivé upevnění šroubem M6 | ks | 1,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  |  **- Kč**  |  - Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
| HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 4,00 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
| 4 | Ukončení vodičů do 25 | ks |   |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  |  - Kč  | SoD |  |  |  |  |
| 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 8,00 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
| 210800411 | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | m | 125,00 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
| 34140825 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 | m | 125,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  |  **- Kč**  |  - Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
|   | *ZEDNICKÉ VÝPOMOCI* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Vysekání rýhy v omítce š. 5cm | m | 25,00 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | SoD |  |  |  |  |
| 20. | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 0,50 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | SoD |  |  |  |  |
| 21. | Vápenocementová hrubá omítka rýh do š, 15cm | m2 | 0,50 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  |  XXX Kč  | SoD |  |  |  |  |
|   | *PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 0,50 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |
| 24. | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1,00 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | poměrem z ceny SoD | XXX | XXX | XXX |  |
|   | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |
|   | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY - CELKEM** | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |
|   | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |