|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení | |  |  |  |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** | | | | | | | |
| **Doplnění počtů svítidel** | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝMĚNA SVÍTIDEL** |  |  |  |  |  |  |
|  | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  | ***0,00*** |  | ***0,00*** |  |
| 2. | Svítidlo LED panel, opal, vestavný, M600, 4400lm, 4000K, IP40 | ks | 6,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč |
|  | *chodby* |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Recyklační poplatek | ks | 6,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **- Kč** | - Kč |
| 5. | Nouzový set pro vestavná LED svítidla | ks | 1,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč |
|  | *chodby* |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Svítidlo LED panel 1200x300, kryt mikroprisma, vestavný , 4700lm, 4000K, IP40 | ks | 6,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč |
|  | *pokoje* |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Recyklační poplatek | ks | 6,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **- Kč** | - Kč |
| 8. | Rámeček pro vestavnou montáž svítidel do SDK, obdélník 1200x300 | ks | 5,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč |
|  | *pokoje* |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Svítidlo přisazené 2x LED, 1200mm, 4400lm, 4000K, opál kryt, IP40 | ks | 1,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč |
|  | *zázemí* |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Recyklační poplatek | ks | 1,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **- Kč** | - Kč |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč** |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXX Kč** |  |  |
|  | **VÝMĚNA SVÍTIDEL - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXX Kč** |