|  |  |
| --- | --- |
| **VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET** | |
|  |  |
| Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace | |
| Suvorovova 909/14, 741 01, Nový Jičín | |
|  |  |
| **Klimatizace 3.NP s funkcí topení** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry:** |  |
| Výrobce klimatizační jednotky | *LG Electronics* |
| Typ klimatizační jednotky | *ARUN100LSS5 + (10x) ARNU09GSJC4* |
| Topný výkon venkovní jednotka min. 25 kW - max. 30 kW | *28 kW* |
| Chladící výkon venkovní jednotka min. 25 kW - max. 30 kW | *28 kW* |
| Topný výkon vnitřní jednotka min. 2,5 kW - max. 3,0 kW | *2,8 kW* |
| Chladící výkon vnitřní jednotka min. 2,5 kW - max. 3,0 kW | *2,8 kW* |
| Hlučnost venkovní jednotka max. 65 dB | *58 dB* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klimatizace 3.NP TS Nový Jičín** | | Cena bez DPH | | | |
| Č. | Popis dodávky | Kč/jed. | množ. | jed. | Kč |
| **Dodávka klima.systému** | | | | | |
|  | Venkovní jednotka |  | 1 | ks |  |
|  | Vnitřní jednotka nástěnná |  | 10 | ks |  |
|  | Ovladač infra |  | 10 | ks |  |
|  | Rozbočovač |  | 5 | ks |  |
|  | Rozbočovač |  | 3 | ks |  |
|  | Rozbočovač |  | 1 | ks |  |
|  | Cu potrubí, izolace |  | 102 | bm |  |
|  | Komunikační kabeláž |  | 1 | kpl. |  |
|  | Doplnění chladiva |  | 10 | kg |  |
|  | Odvod kondenzátu vč. tvarovek |  | 52 | bm |  |
|  | Montáž, uvedení do provozu |  | 1 | kpl. |  |
|  | Zkouška těsnosti, ev.kniha, štítek |  | 1 | kpl. |  |
|  | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl. |  |
|  | Montážní materiál |  | 45 | kg |  |
|  | Závěsový materiál |  | 45 | kg |  |
|  | Rám pod venkovní jednotku |  | 1 | kpl. |  |
|  | Napojení přívodů elektro |  | 11 | ks |  |
|  | Napojení odvodu kondenzátu |  | 10 | ks |  |
|  | Elektroinstalace |  | 1 | kpl. |  |
|  | Plastový krycí systém vč.tvarovek |  | 10 | bm |  |
|  | **Stavební práce** |  |  |  |  |
|  | Stavební úpravy, prostupy apod. |  | 1 | kpl. |  |
|  | SDK k-ce, (kufr) |  | 40 | bm |  |
|  | Výmalba celých místností |  | 1 | kpl. |  |
|  | Osazení a dodávka jističe elektro |  | 1 | kpl. |  |
|  | Betonáž rámu |  | 1 | kpl. |  |
|  | Dopravné |  | 1 | kpl. |  |
|  | Technické zabezpečení stavby |  | 1 | kpl. |  |
|  | Lešení, montážní plošina |  | 1 | kpl. |  |
|  | Odvod kondenzátu |  | 1 | kpl. |  |
|  | **Celková nabídková cena bez DPH \*)** |  | **554 987,00 Kč** | | |

**Poznámka \*): tato cena bude vložena do elektronického nástroje E-ZAK**