|  |
| --- |
| **VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET** |
|  |  |
| Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace |
| Suvorovova 909/14, 741 01, Nový Jičín |
|  |  |
| **Klimatizace 3.NP s funkcí topení** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry:**  |   |
| Výrobce klimatizační jednotky | *LG Electronics* |
| Typ klimatizační jednotky | *ARUN100LSS5 + (10x) ARNU09GSJC4* |
| Topný výkon venkovní jednotka min. 25 kW - max. 30 kW | *28 kW* |
| Chladící výkon venkovní jednotka min. 25 kW - max. 30 kW | *28 kW* |
| Topný výkon vnitřní jednotka min. 2,5 kW - max. 3,0 kW | *2,8 kW* |
| Chladící výkon vnitřní jednotka min. 2,5 kW - max. 3,0 kW | *2,8 kW* |
| Hlučnost venkovní jednotka max. 65 dB | *58 dB* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Klimatizace 3.NP TS Nový Jičín**  | Cena bez DPH |
| Č. | Popis dodávky | Kč/jed. | množ. | jed. | Kč |
| **Dodávka klima.systému** |
|   | Venkovní jednotka |   | 1 | ks |   |
|   | Vnitřní jednotka nástěnná |   | 10 | ks |   |
|   | Ovladač infra |   | 10 | ks |   |
|   | Rozbočovač |   | 5 | ks |   |
|   | Rozbočovač |   | 3 | ks |   |
|   | Rozbočovač |   | 1 | ks |   |
|   | Cu potrubí, izolace |   | 102 | bm |   |
|   | Komunikační kabeláž |   | 1 | kpl. |   |
|   | Doplnění chladiva |   | 10 | kg |   |
|   | Odvod kondenzátu vč. tvarovek |   | 52 | bm |   |
|   | Montáž, uvedení do provozu |   | 1 | kpl. |   |
|   | Zkouška těsnosti, ev.kniha, štítek |   | 1 | kpl. |   |
|   | Zaškolení obsluhy |   | 1 | kpl. |   |
|   | Montážní materiál |   | 45 | kg |   |
|   | Závěsový materiál |   | 45 | kg |   |
|   | Rám pod venkovní jednotku |   | 1 | kpl. |   |
|   | Napojení přívodů elektro |   | 11 | ks |   |
|   | Napojení odvodu kondenzátu |   | 10 | ks |   |
|   | Elektroinstalace |   | 1 | kpl. |   |
|   | Plastový krycí systém vč.tvarovek |   | 10 | bm |   |
|   | **Stavební práce** |   |   |   |   |
|   | Stavební úpravy, prostupy apod. |   | 1 | kpl. |   |
|   | SDK k-ce, (kufr) |   | 40 | bm |   |
|   | Výmalba celých místností |   | 1 | kpl. |   |
|   | Osazení a dodávka jističe elektro |   | 1 | kpl. |   |
|   | Betonáž rámu |   | 1 | kpl. |   |
|   | Dopravné |   | 1 | kpl. |   |
|   | Technické zabezpečení stavby |   | 1 | kpl. |   |
|   | Lešení, montážní plošina |   | 1 | kpl. |   |
|   | Odvod kondenzátu |   | 1 | kpl. |   |
|   | **Celková nabídková cena bez DPH \*)** |  | **554 987,00 Kč** |

**Poznámka \*): tato cena bude vložena do elektronického nástroje E-ZAK**