**příloha č. 1**

**Technická specifikace\_část 1**

# Tablety pro mobilní zadávání dat

**20 ks Tabletů pro MZD**

* Multidotikový min. 10“ IPS display
* Rozlišení 1920 x 1200
* Jas 1000 cd/m2
* CPU čtyři jádra, základní frekvence 1.70GHz, 6MB cache, s integrovanou grafickou kartou (resp. čipem) s frekvencí až 1150MHz, spotřeba max. 25W, dvě vlákna na jedno jádro CPU, nebo lepší
* 16 GB RAM
* HDD 512 GB SSD
* Porty: 1x USB A, 1x USB C
* WiFi, Bluetooth 5.1, GPS a GPRS/UMTS/HSPDA/LTE modul kompatibilní s aplikací mobilního zadávání dat (MobileDoc) provozovanou v ZZS JčK
* Doba provozu na baterie min 12 hod.
* Hmotnost max. 1,2 kg
* Dotykové pero pro digitizér umístěné na tabletu
* Pracovní teplota v prostředí od -25 °C do +60 °C
* Splňuje IP 65 a MIL-STD 810G
* Přizpůsoben pro ergonomické držení v jedné ruce
* Fotoaparát na přední straně tabletu
* Fotoaparát zadní straně tabletu s autofokusem a LED bleskem, min 8 mpixel
* Bezkontaktní čtečka čipových karet SmartCard
* Operační systém Windows ve verzi kompatibilní se softwarem MobileDoc pro mobilní zadávání dat
* Dodávka včetně koženého držáku na jednu ruku
* Zařízení musí být kompatibilní se stávajícími dokovacími stanicemi (Panasonic Toughpad FZ-G1 Docking Station)
* Tablety budou dodány nainstalované, včetně nainstalované aplikace MobileDoc, tedy ve stavu umožňující okamžité nasazení do provozu
* Licence Windows 11 Professional
* Součástí dodávky bude USB flashdisk s připraveným image tabletu pro případné přeinstalování
* Rozšířená záruka o pojištění náhodného zničení po dobu záruky
* Záruka 5 let

**10 ks Dokovací stanice k dodanému tabletu pro MZD**

* Dokovací stanice pro pevnou montáž do vozidla
* Uchycení pomocí čtyř šroubů, s půdorysem čtverce o straně 75 mm
* Tablet musí být v dokovací stanici aretován
* Napájení kompatibilní s 12V sítě vozidla včetně adaptéru
* 2x USB 3.0, 1x LAN, digitální výstup na monitor (Display Port, nebo HDMI)
* Kompatibilní se stávajícími tablety Panasonic FZ-G1 a Panasonic FZ-G2