|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Kód: | | | | | |  | |  |  |  | 23FBC007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Stavba:** | | | | | | | |  |  |  | **Zubrnice - mlýn Homole** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | KSO: | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | CC-CZ: | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Místo: | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Datum: | | | | | |  | | | 5. 2. 2023 | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Zadavatel: | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | IČ: | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | DIČ: | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Uchazeč: | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | IČ: | | | | | |  | | | Vyplň údaj | | |  | | |
|  | |  | | Vyplň údaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | | |  | | | Vyplň údaj | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Projektant: | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | IČ: | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | DIČ: | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Zpracovatel: | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | IČ: | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | DIČ: | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Poznámka: | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | **Cena bez DPH** | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | **2 748 562,39** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | Sazba daně | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | Základ daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Výše daně | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | DPH | | | | základní | | | | | |  |  | 21,00% | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **2 748 562,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | **577 198,10** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | snížená | | | | | |  |  | 15,00% | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | **Cena s DPH** | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **v** | |  | |  | | |  | | **CZK** | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | **3 325 760,49** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Kód: | | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | 23FBC007 | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Stavba:** | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | **Zubrnice - mlýn Homole** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Místo: | | | | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | Datum: | | |  | | |  | | |  | | | 5. 2. 2023 | | | | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Zadavatel: | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | Projektant: | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| Uchazeč: | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | Zpracovatel: | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Kód | | | | | | | | |  | | | | | | | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | **2 748 562,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 325 760,49** | | | | | | | | |
|  | **23FBC007** | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Zubrnice - mlýn Homole** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 748 562,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 325 760,49 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Zubrnice - mlýn Homole** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 5. 2. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Uchazeč: | | | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **2 748 562,39** |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 1 268 032,05 |  |
|  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 16 983,90 |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 95 865,13 |  |
|  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 41 810,00 |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 839 225,48 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 132 403,45 |  |
|  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 141 744,09 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 1 337 180,34 |  |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  |  | 1 920,00 |  |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 480 633,90 |  |
|  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 20 100,40 |  |
|  | 765 - Krytina skládaná | | |  |  |  | 65 708,00 |  |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 465 826,00 |  |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 12 350,00 |  |
|  | 772 - Podlahy z kamene | | |  |  |  | 226 094,00 |  |
|  | 776 - Podlahy povlakové | | |  |  |  | 23 164,00 |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 41 384,04 |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 143 350,00 |  |
|  | VRN3 - Vedlejší náklady | | |  |  |  | 38 400,00 |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost | | |  |  |  | 38 950,00 |  |
|  | VRN7 - Ostatní náklady | | |  |  |  | 9 800,00 |  |
|  | VRN9 - Ostatní náklady | | |  |  |  | 37 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Zubrnice - mlýn Homole** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 5. 2. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Uchazeč: | | | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **2 748 562,39** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 268 032,05 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 16 983,90 |  |
| 1 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 5,650 | 265,00 | 1 497,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/122251101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2,00\*0,25 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | VV |  | okapový chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (12,60\*2+8,00)\*0,50\*0,25 |  | 4,150 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,650 |  |  |  |
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,650 | 365,00 | 2 062,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,65 |  | 5,650 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,650 |  |  |  |
| 3 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 10,170 | 1 250,00 | 12 712,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,65\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,170 |  |  |  |
| 4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5,650 | 22,00 | 124,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201) |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 22,600 | 26,00 | 587,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181951112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2,00 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | okapový chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (12,60\*2+8,00)\*0,50 |  | 16,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 22,600 |  |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 95 865,13 |  |
| 6 | K | 331231126 | Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 5 nebo MC 10 | m3 | 3,645 | 12 500,00 | 45 562,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/331231126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331231126) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sloupky na předzahrádce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,45\*0,45\*1,20\*15 |  | 3,645 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,645 |  |  |  |
| 7 | K | 348101110 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2 | kus | 1,000 | 336,00 | 336,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/348101110*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101110) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | předzahrádka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *8* | *M* | *61231140* | *branka jednokřídlá dřevěná impregnovaná 800 x 1100 mm* | *kus* | *1,000* | *5 200,00* | *5 200,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | branka jednokřídlá dřevěná impregnovaná 800 x 1100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení branky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 9 | K | 348181113 | Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m | m | 19,355 | 125,00 | 2 419,38 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/348181113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348181113) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | předzahrádka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,86+1,97+1,96+2,26/4+2,16\*5+2,20 |  | 19,355 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 19,355 |  |  |  |
| *10* | *M* | *61231010* | *pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm* | *m2* | *19,355* | *1 750,00* | *33 871,25* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | pole plotové z dřevěných planěk rovných tl 20mm |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 348273902 | Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku | kus | 52,000 | 163,00 | 8 476,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Ploty z tvárnic betonových doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění držák plotových polí průběžný, pro sloupek délky 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/348273902*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348273902) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13\*4 |  | 52,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 52,000 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 41 810,00 |  |
| 12 | K | 465511127 | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm | m2 | 22,600 | 1 850,00 | 41 810,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 200 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/465511127*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511127) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2,00 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | okapový chodník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (12,60\*2+8,00)\*0,50 |  | 16,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 22,600 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 839 225,48 |  |
| 13 | K | 611131141 | Penetrační hliněný nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 138,900 | 90,00 | 12 501,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační hliněný nátěr nanášený ručně stropů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611131141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131141) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | stropní konstrukce - výměra dle tabulek podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (16,40+37,70+11,70+8,60+18,20)\*1,50 |  | 138,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 138,900 |  |  |  |
| 14 | K | 611351113 | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnitřních kleneb nebo skořepin ručně | m2 | 138,900 | 540,00 | 75 006,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně jádrová jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká (stažená do omítníků) vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611351113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611351113) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (16,40+37,70+11,70+8,60+18,20)\*1,50 |  | 138,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 138,900 |  |  |  |
| 15 | K | 611351141 | Příplatek k hladké hliněné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 555,600 | 80,00 | 44 448,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám jádrové hliněné omítky za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611351141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611351141) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 x |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 138,90\*4 |  | 555,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 555,600 |  |  |  |
| 16 | K | 611351153 | Hliněná omítka štuková jednovrstvá tl. 3 mm vnitřních kleneb nebo skořepin ručně | m2 | 138,900 | 320,00 | 44 448,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně štuková jednovrstvá, tloušťky do 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná, pro následnou úpravu nátěrem vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611351153*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611351153) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 138,90 |  | 138,900 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 138,900 |  |  |  |
| 17 | K | 6113511R | Hliněná vymazávka stropů mezi trámy | m2 | 114,810 | 485,00 | 55 682,85 |  |
|  | PP |  | Hliněná vymazávka stropů mezi trámy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,80+21,60 |  | 33,400 |  |  |  |
|  | VV |  | patro |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16,20+13,70+25,05+12,78+13,68 |  | 81,410 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 114,810 |  |  |  |
| 18 | K | 612131141 | Penetrační hliněný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 166,531 | 68,00 | 11 324,11 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační hliněný nátěr nanášený ručně stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612131141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131141) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | suteren |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,75+2,47)\*2\*1,85 |  | 34,114 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,60+6,74)\*2\*1,85 |  | 45,658 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,45+2,85)\*2\*1,85 |  | 30,710 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,80+1,65)\*2\*1,85 |  | 23,865 |  |  |  |
|  | VV |  | (6,18+2,76)\*2\*1,80 |  | 32,184 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 166,531 |  |  |  |
| 19 | K | 612351111 | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnitřních stěn ručně | m2 | 166,531 | 350,00 | 58 285,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně jádrová jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká (stažená do omítníků) svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612351111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612351111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | suteren |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,75+2,47)\*2\*1,85 |  | 34,114 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,60+6,74)\*2\*1,85 |  | 45,658 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,45+2,85)\*2\*1,85 |  | 30,710 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,80+1,65)\*2\*1,85 |  | 23,865 |  |  |  |
|  | VV |  | (6,18+2,76)\*2\*1,80 |  | 32,184 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 166,531 |  |  |  |
| 20 | K | 612351141 | Příplatek k hladké hliněné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 666,124 | 48,00 | 31 973,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám jádrové hliněné omítky za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612351141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612351141) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 x |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 166,531\*4 |  | 666,124 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 666,124 |  |  |  |
| 21 | K | 612351151 | Hliněná omítka štuková jednovrstvá tl. 3 mm vnitřních stěn ručně | m2 | 166,531 | 256,00 | 42 631,94 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně štuková jednovrstvá, tloušťky do 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná, pro následnou úpravu nátěrem svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612351151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612351151) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 166,531 |  | 166,531 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 166,531 |  |  |  |
| 22 | K | 6123511R | Hliněná vymazávka stěn mezi trámy | m2 | 249,028 | 452,00 | 112 560,66 |  |
|  | PP |  | Hliněná vymazávka stěn mezi trámy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,70+2,54)\*2\*2,30 |  | 33,304 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,70+4,70)\*2\*2,630 |  | 49,444 |  |  |  |
|  | VV |  | patro |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,40+3,95+0,15+3,70-1,00)\*2\*2,00 |  | 36,800 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,02+2,73)\*2\*2,00 |  | 31,000 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,99+5,02)\*2\*2,00 |  | 40,040 |  |  |  |
|  | VV |  | (3,48+3,70)\*2\*2,00 |  | 28,720 |  |  |  |
|  | VV |  | (3,48+3,95)\*2\*2,00 |  | 29,720 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 249,028 |  |  |  |
| 23 | K | 622131141 | Penetrační hliněný nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 135,025 | 92,00 | 12 422,30 |  |
|  | PP |  | Penetrační hliněný nátěr vnějších stěn nanášený ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spodní část fasády |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | s |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,00\*0,70+(9,50+2,50)/2\*2,70 |  | 23,900 |  |  |  |
|  | VV |  | v |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,50\*3,50+13,50\*3,00 |  | 77,250 |  |  |  |
|  | VV |  | j |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,00\*1,5+3,50\*1,00+(3,00+3,50)/2\*2,50 |  | 22,125 |  |  |  |
|  | VV |  | z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,00\*2,00+5\*1,50/2 |  | 11,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 135,025 |  |  |  |
| 24 | K | 622351111 | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnějších stěn ručně | m2 | 135,025 | 390,00 | 52 659,75 |  |
|  | PP |  | Hliněná omítka hladká (jádrová) jednovrstvá tl. 10 mm vnějších stěn ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spodní část fasády |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | s |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,00\*0,70+(9,50+2,50)/2\*2,70 |  | 23,900 |  |  |  |
|  | VV |  | v |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,50\*3,50+13,50\*3,00 |  | 77,250 |  |  |  |
|  | VV |  | j |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,00\*1,5+3,50\*1,00+(3,00+3,50)/2\*2,50 |  | 22,125 |  |  |  |
|  | VV |  | z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,00\*2,00+5\*1,50/2 |  | 11,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 135,025 |  |  |  |
| 25 | K | 622351141 | Příplatek k hladké hliněné omítce vvnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 540,100 | 68,00 | 36 726,80 |  |
|  | PP |  | Příplatek k hladké hliněné omítce vvnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 x |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 135,025\*4 |  | 540,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 540,100 |  |  |  |
| 26 | K | 622351161 | Hliněná omítka štuková pohledová světlá tl. 3 mm vnějších stěn ručně | m2 | 135,025 | 265,00 | 35 781,63 |  |
|  | PP |  | Hliněná omítka štuková pohledová světlá tl. 3 mm vnějších stěn ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 135,025 |  | 135,025 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 135,025 |  |  |  |
| 27 | K | 623131100 | Vápenný postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně | m2 | 32,400 | 98,00 | 3 175,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/623131100*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623131100) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sloupky na předzahrádce |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,45\*4\*1,20\*15 |  | 32,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 32,400 |  |  |  |
| 28 | K | 623311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 32,400 | 465,00 | 15 066,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/623311121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623311121) |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 623311131 | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 32,400 | 265,00 | 8 586,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm pilířů nebo sloupů |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/623311131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623311131) |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 135,025 | 96,00 | 12 962,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/628195001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628195001) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | před omítkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 135,025 |  | 135,025 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 135,025 |  |  |  |
| 31 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie | m2 | 33,400 | 52,00 | 1 736,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632481215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481215) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,80+21,60 |  | 33,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,400 |  |  |  |
| 32 | K | 635 - x 1 | hliněnná omazávka tl. 35 mm | m2 | 125,840 | 523,00 | 65 814,32 |  |
|  | PP |  | hliněnná omazávka tl. 35 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,740+25,10+87,00 |  | 125,840 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 125,840 |  |  |  |
| 33 | K | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 9,560 | 1 632,00 | 15 601,92 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/635111215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111215) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (37,70+11,70+8,60+6,20+15,00+16,40)\*0,10 |  | 9,560 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,560 |  |  |  |
| 34 | K | 635111241 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním | m3 | 9,560 | 1 850,00 | 17 686,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/635111241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111241) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (37,70+11,70+8,60+6,20+15,00+16,40)\*0,10 |  | 9,560 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,560 |  |  |  |
| 35 | K | 635111242.1 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-32 se zhutněním | m3 | 33,400 | 1 800,00 | 60 120,00 |  |
|  | PP |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-32 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,80+21,60 |  | 33,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,400 |  |  |  |
| 36 | K | 635211121.1 | Násyp pod podlahy z liapororu | m3 | 2,672 | 4 500,00 | 12 024,00 |  |
|  | PP |  | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z liaporu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (11,80+21,60)\*0,08 |  | 2,672 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,672 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 132 403,45 |  |
| 37 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 423,500 | 85,00 | 35 997,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111131) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | fasáda objektu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (12,00+2\*1,50)\*4,50+4,00\*2,50 |  | 77,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 9,50\*6,00+3,50\*3,50+9,50\*5,00/2 |  | 93,000 |  |  |  |
|  | VV |  | (12,00+2\*1,50)\*4,50+24,00\*3,50 |  | 151,500 |  |  |  |
|  | VV |  | 9,50\*4,50+9,50\*5,00/2+10,00\*3,50 |  | 101,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 423,500 |  |  |  |
| 38 | K | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 25 410,000 | 1,00 | 25 410,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111231) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 423,5\*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25 410,000 |  |  |  |
| 39 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 423,500 | 49,00 | 20 751,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111831*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111831) |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 423,500 | 15,00 | 6 352,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/944511111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111) |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 25 410,000 | 0,20 | 5 082,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/944511211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 423,5\*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25 410,000 |  |  |  |
| 42 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 423,500 | 12,00 | 5 082,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/944511811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811) |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 132,710 | 85,00 | 11 280,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 19,90+11,80+21,60 |  | 53,300 |  |  |  |
|  | VV |  | 16,20+13,7+23,05+12,78+13,68 |  | 79,410 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 132,710 |  |  |  |
| 44 | K | 952 - x 2 | ověření funkčnostu prostupů na terase | ks | 3,000 | 200,00 | 600,00 |  |
|  | PP |  | ověření funkčnostu prostupů na terase |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ověření fukčnosti a vyčištění |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 45 | K | 952 - x 1 | vyklizení prostoru | m2 | 125,800 | 52,00 | 6 541,60 |  |
|  | PP |  | vyklizení prostoru |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,70+25,10+87,00 |  | 125,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 125,800 |  |  |  |
| 46 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 132,710 | 100,00 | 13 271,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 132,71 |  | 132,710 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 132,710 |  |  |  |
| 47 | K | 953941209 | Osazování kovových komínových dvířek | kus | 1,000 | 185,00 | 185,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů komínových dvířek |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953941209*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953941209) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro ozn Z 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *48* | *M* | *59882294* | *dvířka komínová* | *kus* | *1,000* | *1 850,00* | *1 850,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | dvířka komínová |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 141 744,09 |  |
| 49 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 163,866 | 865,00 | 141 744,09 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998018002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002) |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 337 180,34 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 1 920,00 |  |
| 50 | K | 711 - x 1 | svařovaná folie na pavlači - kompletní provedení | m2 | 2,000 | 960,00 | 1 920,00 |  |
|  | PP |  | svařovaná folie na pavlači - kompletní provedení |  |  |  |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 480 633,90 |  |
| 51 | K | 762081510 | Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce | m2 | 192,000 | 105,00 | 20 160,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762081510*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081510) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (11,80+21,60)\*2 |  | 66,800 |  |  |  |
|  | VV |  | S 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 19,90\*2 |  | 39,800 |  |  |  |
|  | VV |  | S 5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (16,20+12,80+13,70)\*2 |  | 85,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 192,000 |  |  |  |
| 52 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 9,243 | 1 100,00 | 10 167,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762083121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083121) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,07+8,539+0,634 |  | 9,243 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,243 |  |  |  |
| 53 | K | 76211 - x 1 | dokončení dělicí příčky pavlače/síně | m2 | 4,800 | 3 000,00 | 14 400,00 |  |
|  | PP |  | dokončení dělicí příčky pavlače/síně |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,40\*2,00 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,800 |  |  |  |
| 54 | K | 76241 - 1 x | d¨povrchové úpravy fasády vč potřebných oprav poškozených prvků a revize stávajících | m2 | 247,800 | 596,00 | 147 688,80 |  |
|  | PP |  | d¨povrchové úpravy fasády vč potřebných oprav poškozených prvků a revize stávajících |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,00\*4,50+9,50\*5,00/2 |  | 59,750 |  |  |  |
|  | VV |  | 11,00\*4,50+1,00\*2,00\*2+2,00\*1,10\*2+11,00\*1,10 |  | 70,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,00\*4,50+9,50\*5,00/2 |  | 59,750 |  |  |  |
|  | VV |  | 11,00\*4,50+11,00\*0,80 |  | 58,300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 247,800 |  |  |  |
| 55 | K | 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz | m2 | 2,000 | 155,00 | 310,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762523104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762523104) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pavlač |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,00 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| *56* | *M* | *60516100* | *řezivo smrkové sušené tl 30mm* | *m3* | *0,070* | *12 900,00* | *903,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | řezivo smrkové sušené tl 30mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pavlač |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,00\*0,032\*1,1 |  | 0,070 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,070 |  |  |  |
| 57 | K | 762524108 | Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku | m2 | 221,800 | 240,00 | 53 232,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z fošen |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762524108*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762524108) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,80+21,60 |  | 33,400 |  |  |  |
|  | VV |  | S 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 19,90 |  | 19,900 |  |  |  |
|  | VV |  | S 5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16,20+12,80+13,70 |  | 42,700 |  |  |  |
|  | VV |  | S 6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,70+25,10+87,00 |  | 125,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 221,800 |  |  |  |
| *58* | *M* | *60516101* | *řezivo smrkové sušené tl 50mm* | *m3* | *8,539* | *12 900,00* | *110 153,10* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | řezivo smrkové sušené tl 50mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spc |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 221,80\*0,035\*1,1 |  | 8,539 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,539 |  |  |  |
| 59 | K | 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 35,400 | 132,00 | 4 672,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762526110*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762526110) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,80+21,60 |  | 33,400 |  |  |  |
|  | VV |  | pavlač |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,00 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 35,400 |  |  |  |
| *60* | *M* | *60512125* | *hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m* | *m3* | *0,634* | *12 400,00* | *7 861,60* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spc |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 60,00\*0,12\*0,08\*1,1 |  | 0,634 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,634 |  |  |  |
| *61* | *M* | *60514114* | *řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m* | *m3* | *0,013* | *11 000,00* | *143,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pavlač |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,00\*4\*0,05\*0,03\*1,1 |  | 0,013 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,013 |  |  |  |
| 62 | K | 762526510 | Montáž podlahové lišty hoblované | m | 152,710 | 32,00 | 4 886,72 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Položení podlah montáž podlahových lišt hoblovaných |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762526510*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762526510) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,70\*4+2,50\*2+4,70\*2 |  | 33,200 |  |  |  |
|  | VV |  | S 6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (13,70+25,10+87,00)\*0,95 |  | 119,510 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 152,710 |  |  |  |
| *63* | *M* | *61418200* | *lišta podlahová dřevěná smrk 25x25mm* | *m* | *164,927* | *88,00* | *14 513,58* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | PP |  | lišta podlahová dřevěná smrk 25x25mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 152,71\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 164,927 |  |  |  |
| 64 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 221,800 | 40,00 | 8 872,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762595001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762595001) |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 76299 - x 1 | dokončení spárování a dotěsnění mezi vodorovnými stropy a svislými stěnami, | m | 293,000 | 190,00 | 55 670,00 |  |
|  | PP |  | dokončení spárování a dotěsnění mezi vodorovnými stropy a svislými stěnami, |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přízemí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5,81+7,43+0,90\*2)\*2\*2 |  | 60,160 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,70+2,54)\*2\*2 |  | 28,960 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,70+4,70)\*2\*2 |  | 37,600 |  |  |  |
|  | VV |  | patro |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,40+3,95+0,15+3,70-1,00)\*2\*2 |  | 36,800 |  |  |  |
|  | VV |  | (5,02+2,73)\*2\*2 |  | 31,000 |  |  |  |
|  | VV |  | (4,99+5,02)\*2\*2 |  | 40,040 |  |  |  |
|  | VV |  | (3,48+3,70)\*2\*2 |  | 28,720 |  |  |  |
|  | VV |  | (3,48+3,95)\*2\*2 |  | 29,720 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 293,000 |  |  |  |
| 66 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 4 500,000 | 6,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998762202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 20 100,40 |  |
| 67 | K | 764213451.1 | Střešní výlez pro krytinu prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu | kus | 1,000 | 4 250,00 | 4 250,00 |  |
|  | PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu rozměru 500 x 500 mm, střechy s krytinou prejzovou nebo vlnitou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn K 4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 68 | K | 764314411 | Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz plechu | m2 | 3,420 | 1 620,00 | 5 540,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764314411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764314411) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | komín dle ozn K 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,80\*1,90 |  | 3,420 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,420 |  |  |  |
| 69 | K | 764518423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm | m | 14,400 | 650,00 | 9 360,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764518423*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518423) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | svody dle ozn K 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,80\*1+8,60\*1 |  | 14,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,400 |  |  |  |
| 70 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 190,000 | 5,00 | 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 65 708,00 |  |
| 71 | K | 765 - x 1 | revize střešního pláště, případná oprava a doplnění | m2 | 168,000 | 256,00 | 43 008,00 |  |
|  | PP |  | revize střešního pláště, případná oprava a doplnění |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | střecha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,00\*7,00\*2 |  | 168,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 168,000 |  |  |  |
| 72 | K | 765 - x 2 | zajištění otvorů v prostoru půdy nerez sítěmi proti vnikání ptáků | kpl | 1,000 | 19 600,00 | 19 600,00 |  |
|  | PP |  | zajištění otvorů v prostoru půdy nerez sítěmi proti vnikání ptáků |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | % | 620,000 | 5,00 | 3 100,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998765202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 465 826,00 |  |
| 74 | K | 611 - T 36 | ozn Z 36 - schody schodnicové - dokončení vč revize stávajících schodů a povrchové úpravy | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | PP |  | ozn Z 36 - schody schodnicové - dokončení vč revize stávajících schodů a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v provedení dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 75 | K | 611 - T 37 | ozn Z 37 - schody schodnicové - dokončení vč revize stávajících schodů a povrchové úpravy | ks | 1,000 | 16 200,00 | 16 200,00 |  |
|  | PP |  | ozn Z 37 - schody schodnicové - dokončení vč revize stávajících schodů a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v provedení dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 76 | K | 766 - T 1 | ozn T 1 - okno dvojité 980 x 560 mm | ks | 2,000 | 2 200,00 | 4 400,00 |  |
|  | PP |  | ozn T 1 - okno dvojité 980 x 560 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení špaletových úprav okna dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 77 | K | 766 - T 5 | ozn T5.1 až 6 - okno jednoduché 650 x 810 mm | ks | 6,000 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | PP |  | ozn T5.1 až 6 - okno jednoduché 650 x 810 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení ostění jednoduchého okna dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 78 | K | 766 - T 6 | ozn T 6 - okno jednoduché 660 x 1080 mm | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  | PP |  | ozn T 6 - okno jednoduché 660 x 1080 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení ostění jednoduchého okna dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 79 | K | 766 - T 8 | ozn T 8 - okno jednoduché 620 x 1080 mm | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
|  | PP |  | ozn T 8 - okno jednoduché 620 x 1080 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení ostění jednoduchého okna dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 80 | K | 766 - T 9 | ozn T9.1 až 6 - okno jednoduché 660 x 790 mm | ks | 6,000 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | PP |  | ozn T9.1 až 6 - okno jednoduché 660 x 790 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení ostění jednoduchého okna dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 81 | K | 766 - T 10 | ozn T10 - okno jednoduché 660 x 790 mm | ks | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |  |
|  | PP |  | ozn T10 - okno jednoduché 660 x 790 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení ostění jednoduchého okna dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 82 | K | 766 - T 11 | ozn T11.1 až 3 - okno jednoduché 580 x 780 mm | ks | 3,000 | 1 850,00 | 5 550,00 |  |
|  | PP |  | ozn T11.1 až 3 - okno jednoduché 580 x 780 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení ostění jednoduchého okna dle projektové dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 83 | K | 766311111 | Montáž dřevěného zábradlí vnitřního | m | 18,400 | 750,00 | 13 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž zábradlí dřevěného vnitřního |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766311111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766311111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zábradlí dle ozn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | T 38 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,20\*2 |  | 4,400 |  |  |  |
|  | VV |  | T 39 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50\*2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9,00 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,400 |  |  |  |
| *84* | *M* | *611T 38* | *ozn T 38 - zábradlí dřevěné* | *m* | *4,400* | *7 400,00* | *32 560,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 38 - zábradlí dřevěné |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zábradlí v provedení dle projektové dokumentace vč povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,20\*2 |  | 4,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,400 |  |  |  |
| *85* | *M* | *611T 39* | *ozn T 39 - zábradlí dřevěné* | *m* | *5,000* | *6 200,00* | *31 000,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 39 - zábradlí dřevěné |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zábradlí v provedení dle projektové dokumentace vč povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50\*2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| *86* | *M* | *611T 40* | *ozn T 40 - zábradlí dřevěné* | *m* | *9,000* | *6 300,00* | *56 700,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 40 - zábradlí dřevěné |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zábradlí v provedení dle projektové dokumentace vč povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9,00 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 87 | K | 766660131 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 2,000 | 850,00 | 1 700,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766660131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660131) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle otn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | T 22 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 35 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| *88* | *M* | *611T 22* | *ozn T 22 - dveře svlakové 740 x 1660 mm* | *ks* | *1,000* | *12 000,00* | *12 000,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 22 - dveře svlakové 740 x 1660 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *89* | *M* | *611T 35* | *ozn T 35 - dveře svlakové 800 x 1500 mm* | *ks* | *1,000* | *12 000,00* | *12 000,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 35 - dveře svlakové 800 x 1500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 90 | K | 766660132 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766660132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660132) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle ozn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | T 23 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 24 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 25 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| *91* | *M* | *611T 23* | *ozn T 23 - dveře svlakové 860 x 1780 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 23 - dveře svlakové 860 x 1780 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *92* | *M* | *611T 24* | *ozn T 24 - dveře svlakové 860 x 1780 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 24 - dveře svlakové 860 x 1780 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *93* | *M* | *611T 25* | *ozn T 25 - dveře svlakové 900 x 1800 mm* | *ks* | *1,000* | *16 500,00* | *16 500,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 25 - dveře svlakové 900 x 1800 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 94 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 8,000 | 852,00 | 6 816,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766660171*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660171) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle ozn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | T 24 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 28 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 29 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 31 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 32 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 33 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | T 34 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| *95* | *M* | *611T 27* | *ozn T 27 - dveře rámové 780 x 1660 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 27 - dveře rámové 780 x 1660 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *96* | *M* | *611T 28* | *ozn T 28 - dveře rámové 800 x 1590 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 28 - dveře rámové 800 x 1590 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *97* | *M* | *611T 29* | *ozn T 29 - dveře rámové 810 x 1590 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 29 - dveře rámové 810 x 1590 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *98* | *M* | *611T 30* | *ozn T 30 - dveře rámové 750 x 1700 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 30 - dveře rámové 750 x 1700 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *99* | *M* | *611T 31* | *ozn T 31 - dveře rámové 830 x 1700 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 31 - dveře rámové 830 x 1700 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *100* | *M* | *611T 32* | *ozn T 32 - dveře rámové 760 x 1600 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 32 - dveře rámové 760 x 1600 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *101* | *M* | *611T 33* | *ozn T 33 - dveře rámové 800 x 1600 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 33 - dveře rámové 800 x 1600 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *102* | *M* | *611T 34* | *ozn T 34 - dveře rámové 750 x 1570 mm* | *ks* | *1,000* | *13 200,00* | *13 200,00* |  |
|  | PP |  | ozn T 34 - dveře rámové 750 x 1570 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč kování a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 103 | K | 766681114 | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm | kus | 5,000 | 1 850,00 | 9 250,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766681114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766681114) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle oztn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | T 22 - až T 25, T 35 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| *104* | *M* | *611822.1* | *zárubeň jednokřídlá* | *kus* | *5,000* | *2 500,00* | *12 500,00* |  |
|  | PP |  | zárubeň jednokřídlá |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle otn T 22 - až 25, T 35 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 105 | K | 766681114 | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm | kus | 8,000 | 1 850,00 | 14 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766681114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766681114) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro dveře dle ozn T 27 - 34 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| *106* | *M* | *611R 1* | *zárubeň jednokřídlá tesařská s obložkami* | *kus* | *8,000* | *2 800,00* | *22 400,00* |  |
|  | PP |  | zárubeň jednokřídlá tesařská s obložkami |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zárubeň v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek vč a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 107 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 6 000,000 | 3,00 | 18 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 12 350,00 |  |
| 108 | K | 767 - Z 2 | ozn Z 2 - dokončení mříže vč povrchové úpravy | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | PP |  | ozn Z 2 - dokončení mříže vč povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v provedení dle projektové dokumentřace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 109 | K | 767 - Z 3 | ozn Z 3 - dokončení mříže vč povrchové úpravy | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  | PP |  | ozn Z 3 - dokončení mříže vč povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | v provedení dle projektové dokumentřace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 110 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 950,000 | 3,00 | 2 850,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 772 | Podlahy z kamene |  |  |  | 226 094,00 |  |
| 111 | K | 772526170.1 | Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl přes 90 mm | m2 | 95,600 | 1 320,00 | 126 192,00 |  |
|  | PP |  | Kladení dlažby z kamene do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami , tl. přes 70 do 90 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,70+11,70+8,60+6,20+15,00+16,40 |  | 95,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 95,600 |  |  |  |
| *112* | *M* | *58381185.R* | *nepravidelný kámen pískovec, povrch přírodní dlažba 400 x 400 - 600 x 80* | *m2* | *105,160* | *950,00* | *99 902,00* |  |
|  | PP |  | nepravidelný kámen pískovec, povrch přírodní dlažba 30-70x40-70mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 95,6\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105,160 |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 23 164,00 |  |
| 113 | K | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru | m2 | 96,000 | 232,00 | 22 272,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstvým |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/776991132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991132) |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:  1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podlaha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | S 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,40 |  | 33,400 |  |  |  |
|  | VV |  | S 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 19,90 |  | 19,900 |  |  |  |
|  | VV |  | S 5 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16,20+12,80+13,70 |  | 42,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 96,000 |  |  |  |
| 114 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 223,000 | 4,00 | 892,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998776202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 41 384,04 |  |
| 115 | K | 783168101 | Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 65,336 | 105,00 | 6 860,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783168101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783168101) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dokončení nátěrů - 2 x nátěr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | okno T 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,98\*0,56\*4\*4\*2 |  | 17,562 |  |  |  |
|  | VV |  | okno T 4.1,.2,. 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,75\*1,02\*3\*2\*2 |  | 9,180 |  |  |  |
|  | VV |  | okno T 5.1, .2, .3, .4,.5,.6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,65\*0,81\*6\*2\*2 |  | 12,636 |  |  |  |
|  | VV |  | okno T 6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,66\*1,08\*1\*2\*2 |  | 2,851 |  |  |  |
|  | VV |  | okno T 8 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,62\*1,08\*1\*2\*2 |  | 2,678 |  |  |  |
|  | VV |  | okno T 9.1, .2, .3, .4, .5, .6 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,66\*0,79\*6\*2\*2 |  | 12,514 |  |  |  |
|  | VV |  | okno T 11.1, .2, .3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,58\*0,78\*3\*2\*2 |  | 5,429 |  |  |  |
|  | VV |  | dveře T 21 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,74\*1,68\*1\*2 |  | 2,486 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 65,336 |  |  |  |
| 116 | K | 783414201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 28,401 | 125,00 | 3 550,13 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783414201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783414201) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pro klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | K 1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,50\*2\*0,33\*2 |  | 15,180 |  |  |  |
|  | VV |  | K 2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,14159\*0,13\*(5,80+8,60) |  | 5,881 |  |  |  |
|  | VV |  | K 3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,80\*1,90\*2 |  | 6,840 |  |  |  |
|  | VV |  | K 4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,50\*0,50\*2 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,401 |  |  |  |
| 117 | K | 783827447 | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně | m2 | 167,425 | 185,00 | 30 973,63 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových vápenný |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783827447*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827447) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | spodní část fasády |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | s |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,00\*0,70+(9,50+2,50)/2\*2,70 |  | 23,900 |  |  |  |
|  | VV |  | v |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,50\*3,50+13,50\*3,00 |  | 77,250 |  |  |  |
|  | VV |  | j |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,00\*1,5+3,50\*1,00+(3,00+3,50)/2\*2,50 |  | 22,125 |  |  |  |
|  | VV |  | z |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,00\*2,00+5\*1,50/2 |  | 11,750 |  |  |  |
|  | VV |  | předzahrádka |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,45\*4\*1,20\*15 |  | 32,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 167,425 |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 143 350,00 |  |
| 118 | K | 3.112 | Fotodokumentace stavby a všech objektů | Kč | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
|  | PP |  | Fotodokumentace stavby a všech objektů |  |  |  |  |  |
| 119 | K | 3.113 | Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x) | Kč | 1,000 | 14 200,00 | 14 200,00 |  |
|  | PP |  | Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x) |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 38 400,00 |  |
| 120 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | proc | 2,000 | 19 200,00 | 38 400,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 38 950,00 |  |
| 121 | K | 045203000 | Kompletační činnost | proc | 1,000 | 22 450,00 | 22 450,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|  | PP |  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |
| 122 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | Kč | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|  | PP |  | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Ostatní náklady |  |  |  | 9 800,00 |  |
| 123 | K | 070001000.3 | Dílenská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů | kpl | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 |  |
|  | PP |  | Dílenská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dílenská projektová dokumentace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 124 | K | 070001000.7 | Podklady pro zajištění kolaudace stavby | kpl | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
|  | PP |  | Podklady pro zajištění kolaudace stavby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | dvě vyhotovení dokladové části + digitální forna v pdf |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 37 500,00 |  |
| 125 | K | 091404000 | Práce na památkovém objektu | proc | 5,000 | 7 500,00 | 37 500,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|  | PP |  | Práce na památkovém objektu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/091404000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/091404000) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |