|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZAKÁZKA** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Číslo:** |  | | | |
|  | **Zakázka:** | ZŠ a MŠ Družby - oprava sociálního zařízení | | | |
|  | **Komentář:** |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **FIRMY** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednatel:** | Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace | | | |
|  | **Dodavatel:** | Cieslar, s.r.o. | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ROZPOČET** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem (bez DPH):** | **1 625 291** | **Kč** |  |  |
|  | **DPH:** | 341 311 | Kč |  |  |
|  | **Celkem včetně DPH:** | 1 966 602 | Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZŠ a MŠ Družby - oprava sociálního zařízení** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Popis** | **Cena** |
|  |  |
| **S: Stavba** | **1 625 291** |
| ***SO 01: Stavební objekt 01*** | ***1 625 291*** |
| **003: Svislé a kompletní konstrukce** | **14 567** |
| **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** | **204 600** |
| **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** | **85 322** |
| **021: Silnoproud** | **24 400** |
| **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** | **137 244** |
| **721: Vnitřní kanalizace** | **78 479** |
| **722: Vnitřní vodovod** | **71 091** |
| **725: Zdravotechnika - zařizovací předměty** | **121 678** |
| **726: Předstěnové instalace** | **103 000** |
| **735: Ústřední vytápění - otopná tělesa** | **9 939** |
| **763: Konstrukce montované** | **18 779** |
| **766: Konstrukce truhlářské** | **153 134** |
| **771: Podlahy z dlaždic** | **120 298** |
| **781: Dokončovací práce - obklady** | **314 562** |
| **783: Dokončovací práce - nátěry** | **26 204** |
| **784: Dokončovací práce - malby a tapety** | **28 789** |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** | **113 205** |
|  |  |
| **Celkem (bez DPH)** | **1 625 291** |
| **DPH** | **341 311** |
| DPH 21 % ze základny: 1 625 291 | 341 311 |
|  |  |
| **Celkem (včetně DPH)** | **1 966 602** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ZŠ a MŠ Družby - oprava sociálního zařízení** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. Cena** | **Cena** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba** | | **S: Stavba** |  |  |  | **1 625 291** |
|  | ***Objekt*** | | ***SO 01: Stavební objekt 01*** |  |  |  | ***1 625 291*** |
|  | **Oddíl** |  | **003: Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **14 567** |
| 1 | SP | 34624435 | Obezdívka WC nádržek tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic | m2 | 10,790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** |  |  |  |  |
| 2 | SP | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 33,000 |  |  |
| 3 | SP | 611315418 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 9,000 |  |  |
| 4 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 124,320 |  |  |
| 5 | SP | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 124,320 |  |  |
| 6 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 124,320 |  |  |
| 7 | SP | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 170,560 |  |  |
| 8 | SP | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 170,560 |  |  |
| 9 | SP | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 4,000 |  |  |
| 10 | H | 55331430 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  |  |
| 11 | SP | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 4,620 |  |  |
| 12 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4,800 |  |  |
| 13 | SP | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 74,970 |  |  |
| 14 | SP | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 38,355 |  |  |
| 15 | SP | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0,672 |  |  |
| 16 | SP | 978021191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 170,760 |  |  |
| 17 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 45,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **021: Silnoproud** |  |  |  |  |
| 18 | SUB | 021\_01R | Výměna svítidel | ks | 8,000 |  |  |
| 19 | SUB | 021\_02R | Výměna vypínačů | ks | 8,000 |  |  |
| 20 | SUB | 021\_03R | Přeprava dodávek | soubor | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** |  |  |  |  |
| 21 | SP | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 21,337 |  |  |
| 22 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 21,337 |  |  |
| 23 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 320,055 |  |  |
| 24 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 21,337 |  |  |
| 25 | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 8,193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **721: Vnitřní kanalizace** |  |  |  |  |
| 26 | SP | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 | m | 21,000 |  |  |
| 27 | SP | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 4,000 |  |  |
| 28 | SP | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 | m | 23,000 |  |  |
| 29 | SP | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 48,000 |  |  |
| 30 | SP | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | kus | 2,000 |  |  |
| 31 | SP | 742111101 | Montáž revizních dvířek plastových | kus | 6,000 |  |  |
| 32 | H | 562457\_1 | dvířka revizní 200x300 bílá se zámkem | kus | 6,000 |  |  |
| 33 | SUB | 799\_01R | Stavební výpomoc pro potrubí | hod | 24,000 |  |  |
| 34 | SUB | 799\_02R | Napojení na stávající splaškovou kanalizaci | ks | 3,000 |  |  |
| 35 | SUB | 799\_03R | Demontáž starých rozvodů potrubí | hod | 8,000 |  |  |
| 36 | SP | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 1,680 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **722: Vnitřní vodovod** |  |  |  |  |
| 37 | SP | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 65,000 |  |  |
| 38 | SP | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 12,000 |  |  |
| 39 | SP | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 65,000 |  |  |
| 40 | SP | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 12,000 |  |  |
| 41 | SP | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 4,000 |  |  |
| 42 | SP | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 77,000 |  |  |
| 43 | SP | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 77,000 |  |  |
| 44 | SUB | 799\_05R | Stavební výpomoc pro vodovod | hod | 24,000 |  |  |
| 45 | SUB | 799\_06R | Demontáž starých rozvodů potrubí | hod | 8,000 |  |  |
| 46 | SP | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 1,020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **725: Zdravotechnika - zařizovací předměty** |  |  |  |  |
| 47 | SP | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 10,000 |  |  |
| 48 | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 4,000 |  |  |
| 49 | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 4,000 |  |  |
| 50 | SP | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 3,000 |  |  |
| 51 | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 3,000 |  |  |
| 52 | SP | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 8,000 |  |  |
| 53 | SP | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 4,000 |  |  |
| 54 | H | 64211046 | umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm | kus | 4,000 |  |  |
| 55 | SP | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ | kus | 4,000 |  |  |
| 56 | H | 55144048 | baterie umyvadlová páková | kus | 4,000 |  |  |
| 57 | SP | 725129101 | Montáž pisoáru keramického | kus | 8,000 |  |  |
| 58 | H | 64250760 | urinál keramický bez odsávání s otvorem bílý | kus | 8,000 |  |  |
| 59 | H | 55145\_01 | ventil pisoárový tlačný | kus | 8,000 |  |  |
| 60 | SP | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 2,000 |  |  |
| 61 | H | 64271101 | výlevka keramická bílá | kus | 2,000 |  |  |
| 62 | SP | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 2,000 |  |  |
| 63 | H | 55143976 | baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm | kus | 2,000 |  |  |
| 64 | SP | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 8,000 |  |  |
| 65 | SP | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 4,000 |  |  |
| 66 | SP | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 0,210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **726: Předstěnové instalace** |  |  |  |  |
| 67 | SP | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce + tlačítko | soubor | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **735: Ústřední vytápění - otopná tělesa** |  |  |  |  |
| 68 | SP | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 9,200 |  |  |
| 69 | SP | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 9,200 |  |  |
| 70 | SP | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 2,260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **763: Konstrukce montované** |  |  |  |  |
| 71 | SP | 763164531 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 | m | 21,200 |  |  |
| 72 | SP | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1,420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **766: Konstrukce truhlářské** |  |  |  |  |
| 73 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 19,000 |  |  |
| 74 | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 19,000 |  |  |
| 75 | H | 61162012 | dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový CPL plné 600x1970mm | kus | 11,000 |  |  |
| 76 | H | 61162014 | dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový CPL plné 800x1970mm | kus | 8,000 |  |  |
| 77 | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 2,000 |  |  |
| 78 | H | 6118715 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm, lakovaný | kus | 2,000 |  |  |
| 79 | SP | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 19,000 |  |  |
| 80 | H | 54924007 | zámek zadlabací | kus | 19,000 |  |  |
| 81 | SP | 766660730 | Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem | kus | 10,000 |  |  |
| 82 | H | 54914128 | kování rozetové spodní pro WC | kus | 10,000 |  |  |
| 83 | SP | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 9,000 |  |  |
| 84 | H | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 9,000 |  |  |
| 85 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0,740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **771: Podlahy z dlaždic** |  |  |  |  |
| 86 | SP | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 38,355 |  |  |
| 87 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 38,355 |  |  |
| 88 | SP | 771151014 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 38,355 |  |  |
| 89 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 38,355 |  |  |
| 90 | SP | 771574419 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 38,355 |  |  |
| 91 | H | 592475 | dlaždice keramická 200x200mm | m2 | 46,026 |  |  |
| 92 | SP | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 38,355 |  |  |
| 93 | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 80,200 |  |  |
| 94 | SP | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5,470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **781: Dokončovací práce - obklady** |  |  |  |  |
| 95 | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 170,760 |  |  |
| 96 | SP | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 170,760 |  |  |
| 97 | H | 59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 204,912 |  |  |
| 98 | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 24,500 |  |  |
| 99 | SP | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 1,120 |  |  |
| 100 | H | 634651 | zrcadlo nemontované čiré 700x400mm | ks | 4,000 |  |  |
| 101 | SP | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 2,800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **783: Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  |  |
| 102 | SUB | 783\_01R | Obroušení a nátěr zárubně | kus | 21,000 |  |  |
| 103 | SP | 783601347 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem rozpouštědlovým před provedením nátěru | m2 | 12,200 |  |  |
| 104 | SP | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 12,200 |  |  |
| 105 | SP | 783617111 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 12,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **784: Dokončovací práce - malby a tapety** |  |  |  |  |
| 106 | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 124,320 |  |  |
| 107 | SP | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | m2 | 38,400 |  |  |
| 108 | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 163,400 |  |  |
| 109 | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 163,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |
| 110 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 6,000 |  |  |
| 111 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………