**příloha č. 1**

**Technická specifikace\_část 2 NAVIGACE**

# Navigace

**30 ks Navigační tablet 3R VT7 PRO**

* 7“
* CPU 8 core, 1,8 GHz
* 2GB RAM
* WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac
* Bluetooth 2.1
* GPS s Assisted GPS (A-GPS)
* LTE modem kompatibilní se sítí O2
* IP67, odolnost vůči pádu z 1,5 m
* Vnitřní paměť 16 GB
* Baterie 5000 mAh uživatelsky vyměnitelná.
* Rozlišení displeje: 1280 x 800
* Jas 800 cd/m2
* Záruka 3 roky
* Maximální rozměry Š-V-H 210mm-140mm-31mm
* Napájení prostřednictvím dokovací stanice
* Dokovací stanice s kabeláží, zakončené kabely pro pevné připojení k elektroinstalaci vozidla
* Dodávka včetně nainstalovaného software (navigační systém RescueNavigator Point.X včetně rastrové mapy, SOTI pro vzdálenou správu a kioskový mod, navigační software s komerčními mapovými podklady a routováním (mapa: Česko, Rakousko, Německo), tedy ve stavu umožňujícím okamžitou montáž do vozidla

**5 ks Licence (rozšíření počtů licencí)**

* licence na navigační systém RescueNavigator Point.X. software s.r.o. včetně rastrové mapy,
* licence na SOTI pro vzdálenou správu a kioskový mód,

Všechna zařízení a software jsou vhodná pro provoz ve vozidle. Tablet je kompatibilní s provozovaným systémem navigací od firmy Point.X. Na tabletech bude nainstalován Navigační systém RescueNavigator Point.X, SOTI, Navigační software MapFaktor s routováním a komerčními mapovými podklady, Rastrová mapa. Tablety a komunikační jednotky budou kompletně nastavené, tedy ve stavu umožňujícím okamžité nasazení do provozu.