|  |
| --- |
| Příloha č. 1 SOD 1071/2024 Oceněný soupis prací **REKAPITULACE STAVBY** |
| Kód:**Stavba:** | nabidkazaFIN**PPV - oprava betonového pláště** |
| KSO: Místo: |  | CC-CZ:Datum: |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |
| Poznámka: |  |  |

20. 8. 2024

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **1 875 653,41** |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | **1 875 653,41** | **393 887,22** |
| snížená | 12,00% |  | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **2 269 540,63** |



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: nabidkazaFIN

**Stavba: PPV - oprava betonového pláště**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| **Náklady stavby celkem** | **1 875 653,41** | **2 269 540,63** |  |
| **08** | **Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.** | 1 374 467,39 | 1 663 105,54 | **STA** |
| **12** | **Nové dilatační spáry dle D.11** | 282 536,31 | 341 868,94 | **STA** |
| **18** | **Oprava kaverny s převedením vody dle D.13** | 38 649,71 | 46 766,15 | **STA** |
| **VON** | **Vedlejší a ostatní náklady** | 180 000,00 | 217 800,00 | **STA** |

Místo: Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | Základ daně | Sazba daně | **1 374 467,39**Výše daně |
| DPH základní | 1 374 467,39 | 21,00% | 288 638,15 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **1 663 105,54** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba:PPV - oprava betonového pláštěObjekt:**08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.** Místo:Zadavatel: Zhotovitel: | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 20. 8. 2024 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **1 374 467,39** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 374 467,39 |
| 1- Zemní práce |  | 496 186,96 |
| 3- Svislé a kompletní konstrukce |  | 706 974,74 |
| 4- Vodorovné konstrukce |  | 3 927,06 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 104 896,08 |
| 998 - Přesun hmot |  | 62 482,55 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum: 20. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  |
| 1K | 1711031R01 | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 | m | 174,500 | 1 266,58 |
| PP |  | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 |  |  |  |
| VV |  | 174,5 |  | 174,500 |  |
| VV |  | Součet |  | 174,500 |  |
| 2K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 56,538 | 4 866,97 |
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého |  |  |  |
| Online PSC | *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111>* |  |  |  |
| VV |  | 2,70\*174,5\*0,12 |  | 56,538 |  |
| VV |  | Součet |  | 56,538 |  |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |
| 3K | 321311115 | Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 | m3 | 56,538 | 8 197,61 |

Cena celkem [CZK]

275 168,75

PSC

4

m2

1 888,15

110 388,80

706 974,74

463 476,47

PP

Online PSC

VV

VV

K 321351010

**1374 467,39**

1 374 467,39

496 186,96

221 018,21

56,538

56,538

58,464

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311115>*

*Poznámka k souboru cen:*

*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.*

2,70\*174,5\*0,12 Součet Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení



PČ Typ

Kód

Popis

PP

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC

PSC

VV

VV

K 321352010

PP

Online PSC

PSC

K 321368211

PP

Online PSC

PSC

VV

VV

D

K

PP

VV

VV

4

45757111R

9

997211111

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010>

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801­1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

(2,70\*2+3,0)\*0,12\*58

Součet

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010>

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801­1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211>

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

(2,70\*3,0\*4,335/1000)\*58 "Kari síť 6/6 100x100"

Součet

Vodorovné konstrukce Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm 2,7\*3,0\*0,1\*58

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Svislá doprava suti na v 3,5 m

m2

m3

58,464

58,464

58,464

307,26

17 963,65

2,037

2,037

2,037

46,980

46,980

46,980

113,076

56 527,16

115 145,82

83,59

458,55

3 927,06

3 927,06

104 896,08

51 851,00



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| PPOnline PSCPSC | Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111>**Poznámka k souboru cen:**Poznámka k souboru cen: 1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.* |  |  |  |  |
| 9K | 997211511R | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | t | 113,076 | 469,11 | 53 045,08 |
| PP |  | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 62 482,55 |
| 10 K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 160,475 | 389,36 | 62 482,55 |

Online PSC

PSC

<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011>

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.



CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

12 - Nové dilatační spáry dle D.11 KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | Základ daně | Sazba daně | **282 536,31**Výše daně |
| DPH základní | 282 536,31 | 21,00% | 59 332,63 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **341 868,94** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba:PPV - oprava betonového pláště Objekt:**12 - Nové dilatační spáry dle D.11** Místo: Zadavatel:Zhotovitel: | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 20. 8. 2024 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **282 536,31** |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 62 135,52 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 62 061,93 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 73,59 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  | 220 400,79 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 220 400,79 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště Objekt:

12 - Nové dilatační spáry dle D.11 Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 20. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

*<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711121>*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **282 536,31** |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 62 135,52 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 62 061,93 |
| 1K | 93199414R | Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do požadované hloubky | m | 189,000 | 328,37 | 62 061,93 |
| PP |  | Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do požadované hloubky |  |  |  |  |
| VV |  | (3+2+7+10+5+5+3+3+11+11+2+4+4)\*2,7 |  | 189,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 189,000 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 73,59 |
| 2K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 0,189 | 389,36 | 73,59 |
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
| Online PSC | *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011>* |  |  |  |  |
|  |  | *Poznámka k souboru cen:* |  |  |  |  |
| PSC |  | *Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.* |  |  |  |  |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 220 400,79 |
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 220 400,79 |
| 3K | 711762624 | Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry pryžovým klínem | m | 189,000 | 39,52 | 7 469,28 |
| PP |  | Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých S uzávěr klínem |  |  |  |  |
| Online PSC | *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711762624>* |  |  |  |  |
| *4M* | *55345200r* | *těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30* | *m* | *196,560* | *1 055,49* | *207 467,11* |
| PP |  | těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30 |  |  |  |  |
| VV |  | 189,0 |  | 189,000 |  |  |
| VV |  | 189\*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196,560 |  |  |
| 5K | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | 1,966 | 2 779,45 | 5 464,40 |

PP

Online PSC



CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

18 - Oprava kaverny s převedením vody dle D.13 KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | Základ daně | Sazba daně | **38 649,71**Výše daně |
| DPH základní | 38 649,71 | 21,00% | 8 116,44 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **46 766,15** |



Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20. 8. 2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

18 - Oprava kaverny s převedením vody dle D.13 Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

38 649,71

38 649,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 489,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 561,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 098,01

998 - Přesun hmot 500,33





Datum: 20. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

18 - Oprava kaverny s převedením vody dle D.13 Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 649,71

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 38 649,71 |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 12 489,91 |
| 1 | K | 1711031R01 | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 | m | 5,000 | 1 266,58 | 6 332,90 |
|  | PP |  | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0\*5 |  | 5,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |
| 2 | K | 321322112 | Oprava konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C25/30 XF3 do 3 m3Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | m3 | 0,500 | 12 314,01 | 6 157,01 |
|  | PP |  | věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě železového pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0\*1,0\*0,1\*5 |  | 0,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,500 |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 4 561,46 |
| 3 | K | 62747211R | Adhezní můstek např. SIKA Monotop 910 N | m2 | 7,000 | 586,38 | 4 104,66 |
|  | PP |  | Adhezní můstek např. SIKA Monotop 910 N |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,0\*1,0+1,0\*0,1\*4)\*5 |  | 7,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 4 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 5,000 | 91,36 | 456,80 |
|  | PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou |  |  |  |  |
|  | Online PSC | *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101>* |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0\*1,0\*5"očištění ploch před reprofilací" |  | 5,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 21 098,01 |
| 5 | K | 91911112R | Zaříznutí hrany kaverny na hl. min. 30mm | m | 20,000 | 234,55 | 4 691,00 |
|  | PP |  | Zaříznutí hrany kaverny na hl. min. 30mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0\*4\*5 "5 kaveren" |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |
| 6 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 5,000 | 372,94 | 1 864,70 |

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

Online PSC *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121122>*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| VV | 1,0\*1,0\*5 "otryskání podkladu v kaverně" |  | 5,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,000 |  |  |
| 7 K 98513142R | Vysušení očištěných ploch stlačeným vzduchem | m2 | 7,000 | 586,38 | 4 104,66 |
| PP | Vysušení očištěných ploch stlačeným vzduchem |  |  |  |  |
| VV | (1,0\*1,0+1,0\*0,1\*4)\*5 |  | 7,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 8 K 985562111 | Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm | m2 | 5,000 | 820,93 | 4 104,65 |
| PP | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn |  |  |  |  |
| Online PSC | *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985562111>* |  |  |  |  |
| VV | 1,0\*5 |  | 5,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,000 |  |  |
| 9 K 985564214 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 16 mm do chemické malty | kus | 20,000 | 316,65 | 6 333,00 |
| PP | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 10 do 16 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985564214>* |  |  |  |  |
| VV | 4\*5 |  | 20,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 20,000 |  |  |
| D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 500,33 |
| 10 K 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 1,285 | 389,36 | 500,33 |
| PP | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
| Online PSC | *<https://podminky.urs.cz/item/CS> URS 2024 02/998332011* |  |  |  |  |



CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | Základ daně | Sazba daně | **180 000,00**Výše daně |
| DPH základní | 180 000,00 | 21,00% | 37 800,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** |  | **217 800,00** |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20. 8. 2024

Cena celkem [CZK]

180 000,00

180 000,00



Datum: 20. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 180 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 180 000,00

1 K VON01 Vedlejší a ostatní náklady soubor 1,000 180 000,00 180 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

1,000

1,000

* zajištění povolení vjezdu těžkých vozidel (v případě potřeby)
* přilehlé pozemky, zařízení a bermy - pasportizace, úklid a uvedení do původního stavu
* doplnění Havarijního a Povodňového plánu
* ohrazení stavby páskou s označením "stavba vstup zakázán"
* elektrocentrála, případně dovoz záměsové vody
* osvětlení
* dočasné přenosné schody vstup a pro dopravu materiálu do koryta bez mechanizace
* prořez stromů a keřů pro přístup na místo stavby

1 Součet

**Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování**

**Struktura**

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

* sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

* sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

**Metodika pro zpracování**

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

* pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

* J.materiál - jednotková cena materiálu
* J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

|  |  |
| --- | --- |
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

|  |  |
| --- | --- |
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |



**Rekapitulace stavby**

**Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název atributu** | **Povinný****(A/N)** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |



**Krycí list soupisu**

**Rekapitulace členění soupisu prací**

**Max. počet znaků**

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |



**Soupis prací**

**Datová věta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ věty** eGSazbaDPH | **Hodnota** základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | **Význam**Základní sazba DPH Snížená sazba DPHNulová sazba DPHZákladní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | **Max. počet znaků** |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |

