|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | |
| **Stavba: budova školy** | | |  |  |  |  |  |
| **Objekt: sanační omítka** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: SŠ,ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 | | | |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | | Gama G+V, s.r.o. |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Místo: tř. Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc | | | |  |  | Datum: 3. 7. 2017 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|  |  | **5** | **Oprava soklu sanační omítkou** |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Zaříznutí fasády, 0,3m nad úrovní terénu | m | 130,00 | 78,00 | 10 140,00 |
| 2 |  |  | Osekání stávajícího soklu, včetně naložení a odvozu suti, skládkovné | m2 | 39,00 | 163,00 | 6 357,00 |
| 3 |  |  | Penetrace | m2 | 39,00 | 52,00 | 2 028,00 |
| 4 |  |  | D+M sanačního špricu | m2 | 39,00 | 84,00 | 3 276,00 |
| 5 |  |  | D+M sanační omítky, dvě vrstvy, jádrová + štuková | m2 | 39,00 | 812,00 | 31 668,00 |
| 6 |  |  | D+M nátěr sanační | m2 | 39,00 | 187,00 | 7 293,00 |
| 7 |  |  | D+M nopové folie, pod úroveň terénu | m | 130,00 | 74,00 | 9 620,00 |
| 8 |  |  | Přesun materiálu, doprava, zařízení stavby | soub. | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 9 |  |  | Demontáž stavající dlažby, k opětovnému použití | m | 37,40 | 28,00 | 1 047,20 |
| 10 |  |  | D+M podkladní vrstvy, příprava spádu | m3 | 0,80 | 859,00 | 687,20 |
| 11 |  |  | Zpětná montáž okapového chodníku, do spádu, včetně hutnění, | m | 37,40 | 56,50 | 2 113,10 |
|  |  |  | **Celkem** |  |  |  | **76 729,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |