|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA číslo:** | | | 107 | /2024 | Evidenční číslo PM: | | | 183 | | | /00069841/2024 | |
| **Dodavatel:** | | | | | **Odběratel:** | | | | | | | |
| **Název:** | Dalibor Vraný | | | | **Název:** | **Polabské muzeum, příspěvková organizace** | | | | | | |
| **Adresa:** | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | **Adresa:** | Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady | | | | | | |
| **IČ:** | 70730440 | |  | | **IČ:** | 00069841 | | | | | | |
| **DIČ:** |  | |  | | **Tel.:** | XXXXXXXXXX | | | | | | |
| **Tel.:** |  | |  | | **e-mail:** | XXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| **e-mail:** | XXXXXXXXXXXXXXX | | | | **Vyřizuje:** | XXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| **Vyřizuje:** |  | | | | **Polabské muzeum není plátcem DPH** | | | | | | | |
| **Předmět objednávky:** | | |  |  |  | | | |  |  | |  |
| Přípravné práce, opravy podlah v rozsahu pracoven v přízemí objektu Klášter dle cenové nabídky. | | | | | | | | | | | | |
| **Termín dodání:** | | 30. 9. 2024 | | | | | | | | | | |
| **Místo dodání:** | | Polabské muzeum, Na Dláždění 86, Poděbrady | | | | | | | | | | |
| **Cena:** | | **153 500,- Kč** (126 859,- Kč bez DPH) | | | | | |  | | |  | |
| **Splatnost:** | |  | | | | | | |  |  | |  |
| **V Poděbradech dne:** | | 12. 9. 2024 | |  | | | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | | PhDr. Jan Vinduška | | | | | |
|  |  | |  | |  | | ředitel Polabského muzea, p. o. | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | |  |
| **Potvrzení objednávky:** | | | | | | | | | | | | |
| Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50.000,- Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Polabské muzeum, p. o. neprodleně po akceptaci dané objednávky. | | | | | | | | | | | | |
| **Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo objednávky.** | | | | | | | | |  |  | |  | | |
| Datum a podpis: | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |
| Příkazce operace: | | | | | Správce rozpočtu: | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  |
| Stavba: | | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  |
|  |  | | Klášter Poděbrady – stavební práce při rekonstrukci prostor muzea, rev 01 | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| Objekt: | | | |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  |
|  |  | | **01 - 1.NP** | | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  |
| Místo: | | |  | Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady 1 | | | | |  | |  | Datum: | | 10. 9. 2024 | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | | | | |  |
| Zadavatel: | | | | Polabské muzeum p. o. | | | | |  | |  | Projektant: | | | | | |  |
| Zhotovitel: | | | |  | | | | |  | |  | Zpracovatel: | | | D.Vraný | | | |
|  | | | | | |  |  |  | | Cena bez DPH | | | Cena vč. DPH | | | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | |  |  |  | | 126 859,78 | | | **153 500,30** | | |
|  | D | HSV | | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | | 112 246,42 | | |  | | |
|  | D | 2 | | | Zakládání |  |  |  | | 7 108,10 | | |  | | |
| 1 | K | 211531111 | | | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 0,600 | 1 387,00 | | 832,20 | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna historika" 15\*0,2\*0,2 |  | 0,600 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | Součet |  | 0,600 |  | |  | | |  | | |
| 2 | K | 211971110 | | | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 12,000 | 35,10 | | 421,20 | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna hisotrika" 15\*0,8 |  | 12,000 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | Součet |  | 12,000 |  | |  | | |  | | |
| *3* | *M* | *69311081* | | | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2* | *m2* | *14,214* | *34,10* | | *484,70* | | |  | | |
|  | VV |  | | | 12\*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14,214 |  | |  | | |  | | |
| 4 | K | 212750101 | | | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 15,000 | 358,00 | | 5 370,00 | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna historika" 15 |  | 15,000 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | Součet |  | 15,000 |  | |  | | |  | | |
|  | D | 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  |  | | 45 952,02 | | |  | | |
| 15 | K | 631311115 | | | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5,922 | 5 570,00 | | 32 985,54 | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna knihovny" 29,2\*0,06 |  | 1,752 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "knihovna" 36\*0,07 |  | 2,520 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna historika" 12,5\*0,06 |  | 0,750 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna archeologa" 15\*0,06 |  | 0,900 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | Součet |  | 5,922 |  | |  | | |  | | |
| 16 | K | 631319204 | | | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 | m3 | 5,922 | 1 100,00 | | 6 514,20 | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna knihovny" 29,2\*0,06 |  | 1,752 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "knihovna" 36\*0,07 |  | 2,520 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna historika" 12,5\*0,06 |  | 0,750 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna archeologa" 15\*0,06 |  | 0,900 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | Součet |  | 5,922 |  | |  | | |  | | |
| 17 | K | 635111311 | | | Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého | m2 | 82,700 | 56,40 | | 4 664,28 | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna knihovny" 29,2 |  | 29,200 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "knihovna" 26 |  | 26,000 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna historika" 12,5 |  | 12,500 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna archeologa" 15 |  | 15,000 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | Součet |  | 82,700 |  | |  | | |  | | |
| 18 | K | 635321112 | | | Násyp pod podlahy z betonového recyklátu s udusáním | m3 | 1,200 | 1 490,00 | | 1 788,00 | | |  | | |
|  | D | 997 | | | Přesun sutě |  |  |  | | 59 186,30 | | |  | | |
| 28 | K | 997013211 | | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 15,087 | 998,00 | | 15 056,83 | | |  | | |
| 29 | K | 997013509 | | | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 452,610 | 13,30 | | 6 019,71 | | |  | | |
|  | VV |  | | | 15,087\*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 452,610 |  | |  | | |  | | |
| 30 | K | 997013511 | | | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 15,087 | 436,00 | | 6 577,93 | | |  | | |
| 31 | K | 997013631 | | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 15,087 | 2 090,00 | | 31 531,83 | | |  | | |
|  | D | PSV | | | Práce a dodávky PSV |  |  |  | | 14 613,36 | | |  | | |
|  | D | 713 | | | Izolace tepelné |  |  |  | | 14 613,36 | | |  | | |
| 33 | K | 713121111 | | | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 56,700 | 51,70 | | 2 931,39 | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna knihovny" 29,2 |  | 29,200 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna historika" 12,5 |  | 12,500 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | "pracovna archeologa" 15 |  | 15,000 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | Součet |  | 56,700 |  | |  | | |  | | |
| *34* | *M* | *28376415* | | | *deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm* | *m2* | *59,535* | *114,00* | | *6 786,99* | | |  | | |
|  | VV |  | | | 56,7\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59,535 |  | |  | | |  | | |
| 35 | K | 713121111 | | | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 26,000 | 51,70 | | 1 344,20 | | |  | | |
|  | V |  | | | "knihovna" 26 |  | 26,000 |  | |  | | |  | | |
|  | V |  | | | Součet |  | 26,000 |  | |  | | |  | | |
| *36* | *M* | *28372305* | | | *deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm* | *m2* | *27,300* | *121,00* | | *3 303,30* | | |  | | |
|  | VV |  | | | 26\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27,300 |  | |  | | |  | | |
| 37 | K | 998713121 | | | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m | t | 0,092 | 2 690,00 | | 247,48 | | |  | | |