|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA číslo:** | 107 | /2024 | Evidenční číslo PM: | 183 | /00069841/2024 |
| **Dodavatel:** | **Odběratel:** |
| **Název:**  |  Dalibor Vraný | **Název:** | **Polabské muzeum, příspěvková organizace** |
| **Adresa:**  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | **Adresa:** | Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady |
| **IČ:**  | 70730440 |  | **IČ:** | 00069841 |
| **DIČ:**  |  |  | **Tel.:** | XXXXXXXXXX |
| **Tel.:**  |  |  | **e-mail:** | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| **e-mail:** | XXXXXXXXXXXXXXX | **Vyřizuje:**  | XXXXXXXXXXXXX |
| **Vyřizuje:** |  | **Polabské muzeum není plátcem DPH** |
| **Předmět objednávky:** |  |  |  |  |  |   |
| Přípravné práce, opravy podlah v rozsahu pracoven v přízemí objektu Klášter dle cenové nabídky. |
| **Termín dodání:** | 30. 9. 2024 |
| **Místo dodání:**  | Polabské muzeum, Na Dláždění 86, Poděbrady |
| **Cena:**  | **153 500,- Kč** (126 859,- Kč bez DPH) |  |  |
| **Splatnost:**  |  |  |  |   |
| **V Poděbradech dne:**  | 12. 9. 2024 |  |  |  |   |
|   |  |   |   | PhDr. Jan Vinduška |
|   |  |  |  | ředitel Polabského muzea, p. o. |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Potvrzení objednávky:** |
| Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50.000,- Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Polabské muzeum, p. o. neprodleně po akceptaci dané objednávky. |
| **Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo objednávky.** |  |  |  |
| Datum a podpis: |  |  |  |  |  |
| Příkazce operace:  | Správce rozpočtu: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |
|  |  | Klášter Poděbrady – stavební práce při rekonstrukci prostor muzea, rev 01 |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
|  |  | **01 - 1.NP** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady 1 |  |  | Datum: | 10. 9. 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | Polabské muzeum p. o. |  |  | Projektant: |   |
| Zhotovitel: |   |  |  | Zpracovatel: | D.Vraný |
|  |  |  |  | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | 126 859,78 | **153 500,30** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 112 246,42 |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 7 108,10 |  |
| 1 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 0,600 | 1 387,00 | 832,20 |   |
|  | V |  | "pracovna historika" 15\*0,2\*0,2 |  | 0,600 |  |  |  |
|  | V |  | Součet |  | 0,600 |  |  |  |
| 2 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 12,000 | 35,10 | 421,20 |   |
|  | V |  | "pracovna hisotrika" 15\*0,8 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | V |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| *3* | *M* | *69311081* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2* | *m2* | *14,214* | *34,10* | *484,70* |  |
|  | VV |  | 12\*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14,214 |  |  |  |
| 4 | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 15,000 | 358,00 | 5 370,00 |   |
|  | V |  | "pracovna historika" 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | V |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 45 952,02 |  |
| 15 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5,922 | 5 570,00 | 32 985,54 |   |
|  | V |  | "pracovna knihovny" 29,2\*0,06 |  | 1,752 |  |  |  |
|  | V |  | "knihovna" 36\*0,07 |  | 2,520 |  |  |  |
|  | V |  | "pracovna historika" 12,5\*0,06 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | V |  | "pracovna archeologa" 15\*0,06 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | V |  | Součet |  | 5,922 |  |  |  |
| 16 | K | 631319204 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 | m3 | 5,922 | 1 100,00 | 6 514,20 |   |
|  | V |  | "pracovna knihovny" 29,2\*0,06 |  | 1,752 |  |  |  |
|  | V |  | "knihovna" 36\*0,07 |  | 2,520 |  |  |  |
|  | V |  | "pracovna historika" 12,5\*0,06 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | V |  | "pracovna archeologa" 15\*0,06 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | V |  | Součet |  | 5,922 |  |  |  |
| 17 | K | 635111311 | Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého | m2 | 82,700 | 56,40 | 4 664,28 |   |
|  | V |  | "pracovna knihovny" 29,2 |  | 29,200 |  |  |  |
|  | V |  | "knihovna" 26 |  | 26,000 |  |  |  |
|  | V |  | "pracovna historika" 12,5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | V |  | "pracovna archeologa" 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | V |  | Součet |  | 82,700 |  |  |  |
| 18 | K | 635321112 | Násyp pod podlahy z betonového recyklátu s udusáním | m3 | 1,200 | 1 490,00 | 1 788,00 |   |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 59 186,30 |  |
| 28 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 15,087 | 998,00 | 15 056,83 |   |
| 29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 452,610 | 13,30 | 6 019,71 |   |
|  | VV |  | 15,087\*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 452,610 |  |  |  |
| 30 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 15,087 | 436,00 | 6 577,93 |   |
| 31 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 15,087 | 2 090,00 | 31 531,83 |   |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 14 613,36 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 14 613,36 |  |
| 33 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 56,700 | 51,70 | 2 931,39 |   |
|  | V |  | "pracovna knihovny" 29,2 |  | 29,200 |  |  |  |
|  | V |  | "pracovna historika" 12,5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | V |  | "pracovna archeologa" 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | V |  | Součet |  | 56,700 |  |  |  |
| *34* | *M* | *28376415* | *deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm* | *m2* | *59,535* | *114,00* | *6 786,99* |  |
|  | VV |  | 56,7\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59,535 |  |  |  |
| 35 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 26,000 | 51,70 | 1 344,20 |   |
|  | V |  | "knihovna" 26 |  | 26,000 |  |  |  |
|  | V |  | Součet |  | 26,000 |  |  |  |
| *36* | *M* | *28372305* | *deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm* | *m2* | *27,300* | *121,00* | *3 303,30* |  |
|  | VV |  | 26\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27,300 |  |  |  |
| 37 | K | 998713121 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m | t | 0,092 | 2 690,00 | 247,48 |   |